
**Задание:**

Создать ВП для генерации аналогового сигнала с использованием цифрового триггера.

**Решение:**

Создайте блок-диаграмму, как показано на следующей иллюстрации.



ВП DAQmx Trigger, расположенный в палитре Functions»All Functions»NI Measurements»DAQmx - Data Acquisition, настраивает триггер для задачи аналогового вывода.