«Радиотаратќыш ќ±рылѓылар» пєн бойынша бірінші кредит 

1. Радиотаратушы ќ±рылѓы немесе таратќыш деп процесстері ж‰ретін 
аппаратураны айтамыз.

1. Радиожиілік тоѓын басќару жєне генерация
2. Электромагнитті энергияныњ кењістікте сєулеленуі
3. Паразитті тербелістердіњ басылуы 
4. К‰шейтулер,тањдамалылыќ жєне модуляциялар 
5. Берілген сигналдардыњ тербелістерініњ ерекшеленуі 

2. Радиобайланыстыњ негізгі маќсаттарына жатпайды:

1. Радиожиілік тогын кодтау
2. Радиожиілік тогыныњ генерациясы
3. Электромагнит толќындарыныњ таралуы 
4. Радиожиілік тогын басќару
5. Єлсіз тербелістерді к‰шейту 

3. Антеннаѓа келтірілген жєне кењістікке таралатын ЖЖ жєне ¤ЖЖ 
тербелістерді генерациялауѓа,ќуат бойынша к‰шейтуге,модуляциялауѓа арналѓан радиотехникалыќ ќ±рылѓы деп:

1. Радиотаратушу ќ±рылѓы
2. Радиоќабылдаѓыш ќ±рылѓы
3. Антенна-фидерлік ќ±рылѓы
4. Жањѓырту ќ±рылѓысы
5. Ќабылдау–таратушы ќ±рылѓы

4.  Радиосигналдыњ ќалыптасуы дегеніміз:

1. Генерация, к‰шейту жєне модуляция
2. Генерация жєне модуляция
3. К‰шейту жєне модуляция
4. Генерация, к‰шейту жєне демодуляция
5. Генерация, к‰шейту жєне детекторлеу 

6. Бастапќы сигналды ЖЖ тербеліске жатќызу процесі:

1. Модуляция
2. Детекторлеу
3. Флуктуация
4. Демодуляция
5. Девиация
6. Радиожиілік тогын басќару дегеніміз:

1. Модуляция
2. Детекторлеу
3. Флуктуация
4. Демодуляция
5. Девиация

7. Жоѓары жиілікті токты пайдаланып, электромагнитті сєулелену арќылы 
хабарды ‰лкен ќашыќтыќќа таратуѓа арналѓан электрлік байланыс дегеніміз:

1.  Радиобайланыс
2. Телеграфты байланыс
3. Телефонды байланыс
4. Технологиялыќ байланыс
5. Факсимилді байланыс

8. Радиотолќын ±зындыѓын келесі формула арќылы есептеуге болады:

1. 
2. 
3.       
4.                
5. 

9. Т±раќты ток кезінде модуляцияланатын параметрлер бола алады: 

1. Токтыњ мєні мен баѓыты
2. Амплитуда
3. Бастапќы фаза
4. Жиілік
5. Кернеу мєні

10. Айнымалы ток кезінде модуляцияланатын параметрлер бола алады :

1. Амплитуда, жиілік жєне бастапќы фаза
2. Амплитуда, жиілік жєне ток мєні
3. Тірек жиілігі жєне кернеу мєні
4. Ток жєне кернеу мєндері
5. Жиілік,ток жєне кернеу мєндері

11. Радиожиіліктік тербелістерді генерациялауѓа арналѓан, аќпаратты тарату 
маќсатында оларды басќаратын ќ±рылѓы:

1. Радиотаратушы
2. Ќоздырѓыш
3. Буферлік каскад
4. Автогенератор
5. Сырттан ќоздырылѓан генератор

12. Ќоректену кµзініњ энергиясын белгілі бір параметрлері бар радиожиіліктік 
тербеліс энергиясына т‰рлендіретін ќ±рылѓы:

1. Генератор
2. ЌоздырѓышВозбудителем
3. Манипулятор
4. Буферлік каскад
5. Модулятор

13. Радиожиіліктік тракттіњ ќай бµлігінде таратылушы сигналдыњ µзгеру
 зањдылыѓына сєйкес радиожиіліктік тербелістердіњ бір параметрініњ µзгеруі ж‰реді:

1. Модуляторда
2. Генераторда
3. Ќоздырѓышта
4. Буферлік каскадта
5. Ќоректену кµзінде

14. Генератордыњ ќ±рылымдыќ с±лбасындаѓы буферлік каскад неге арналѓан:

1. Радиожиіліктік тракттіњ  каскадтарыныњ автогенераторѓа єсерініњ бєсењдеуі
2. Автогенератордан келетін радиожиіліктік тербелістердіњ ќуатыныњ µсуі
3. Антеннадаѓы берілген шыѓыс кернеуін ќамтамасыз ету
4. Салмаќтыќ элементтіњ сєйкестенуі
5. Бµгде сєулеленулерді басу

15. Таѓайындалуы бойынша радиотаратќыштар бµлінеді:

1. Байланысты жєне  таратушы
2. Ќуатты жєне µте ќуатты
3. ‡здіксіз жєне импульстік режимде ж±мыс істейтіндер
4. Жер жіне серіктік
5. ¦зын толќынды жіне дециметрлік

16. Сєулелену т‰ріне байланысты радиотаратќыш ќ±рылѓылар келесі т‰рге 
бµлінеді:

1. ‡здіксіз жєне импульстік режимде ж±мыс істейтіндер
2. Байланысты жєне  таратушы
3. Ќуатты жєне µте ќуатты 
4. Жер жіне серіктік 
5. ¦зын толќынды жіне дециметрлік

17. ЖЖ жєне ¤ЖЖ диапазондарда жоѓары сєулелену ќуаты кезінде
 ќолданылады:

1. Шамды радиотаратќыштар
2. Аз шулы к‰шейткіштер
3. Транзисторлы радиотаратќыштар
4. Интегралды микросхема негізіндегі таратќыштар
5. Логикалыќ элементтер негізіндегі таратќыштар

18. Талап етілетін т±раќтылыќты ж±мыс жиілігініњ торын ќалыптастыруѓа 
арналѓан:

1. Ќоздырѓыш
2. Жиілік кµбейткіш
3. Ќуат к‰шейткіші
4. Жиілікті бµлгіш
5. Жиілік сумматоры

19. Ж±мыс жиілігініњ аз саны кезінде ќоздырѓыш ќандай негізде ќ±рылады?

1. Кварц – толќын
2. Кварц – тербеліс
3. Тербеліс – генератор
4. Толќын – тербеліс
5. Генератор – толќын 

20.  Ж±мыс жиілігініњ саны кµп кезде ќоздырѓыш :

1. Жиіліктіњ сандыќ синтезаторы
2. Жиіліктіњ сандыќ кµбейткіші
3. Жиіліктіњ сандыќ сумматоры
4. Жиілікті сндыќ бµлгіш
5. Сандыќ коммутатор

21. Кварцты автогенератордыњ жиілігі :

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. Ќандай жаѓдайда радиотаратушы ќ±рылѓыѓа жиілік кµбейткіші ќосылады?

1. Таратќыш жиілігі –тен кµп болѓан кезде
2. Таратќыш жиілігі 10 Гц–тен кµп болѓан кезде 
3. Таратќыш жиілігі –тен кµп болѓан кезде 
4. Таратќыш жиілігі –тен кµп болѓан кезде 
5. Таратќыш жиілігі –тен кµп болѓан кезде 

23. Жиіліктік модуляция орындалады:

1. Ќоздырѓышта
2. Ќоздырѓышта немесе жоѓары жиілікті кµбейткіштер мен к‰шейткіштерде
3. Жоѓары жиілікті к‰шейткіштерде
4. Жоѓары жиілікті кµбейткіштер мен к‰шейткіштерде 
5. Жоѓары жиілікті кµбейткіштерде 

24. Фазалыќ модуляция орындалады:

1. Ќоздырѓышта немесе жоѓары жиілікті кµбейткіштер мен к‰шейткіштерде
2. Ќоздырѓышта
3. Жоѓары жиілікті к‰шейткіштерде
4. Жоѓары жиілікті кµбейткіштер мен к‰шейткіштерде 
5. Жоѓары жиілікті кµбейткіштерде 

25. Амплитудалыќ модуляция орындалады:

1. Жоѓары жиілікті к‰шейткіштерде
2. Ќоздырѓышта немесе жоѓары жиілікті кµбейткіштер мен к‰шейткіштерде
3. Ќоздырѓышта
4. Жоѓары жиілікті кµбейткіштер мен к‰шейткіштерде 
5. Жоѓары жиілікті кµбейткіштерде 

26. Импульстік модуляция орындалады:

1. Жоѓары жиілікті к‰шейткіштерде1. Жоѓары жиілікті к‰шейткіштерде
2. Ќоздырѓышта немесе жоѓары жиілікті кµбейткіштер мен к‰шейткіштерде
3. Ќоздырѓышта
4. Жоѓары жиілікті кµбейткіштер мен к‰шейткіштерде 
5. Жоѓары жиілікті кµбейткіштерде 

27. Радиотаратќыштыњ сигналдыњ ќуат бойынша жалпы к‰шейу коэффиценті :

1.           
2.     
3.     
4.      
5.      

28. Радиотаратќыш ќ±рылѓыныњ негізгі параметрлеріне жатпайды:

1. Эквивалентті µшу
2. Тасушы тербелістердіњ жиілік диапазон
3. Ж±мыс жиілігініњ тор ќадамы
4. Тасушы тербелістердіњ шыѓыс ќуаты
5. Пайдалы єсер коэффиценті

29. Жиіліктіњ абсолютті т±раќсыздыѓыныњ оныњ номиналді мєніне ќатынасы:

1. Жиіліктіњ ќатысты т±раќсыздыѓы
2. Жиіліктіњ абсолютті т±раќсыздыѓы  
3. Жиіліктіњ єсерлік т±раќсыздыѓы 
4. Жиіліктіњ статикалыќ т±раќсыздыѓы
5. Жиіліктіњ критикалыќ т±раќсыздыѓы 

30. Радиотаратќыш сигналыныњ жиілігініњ номиналды жиілік мєнінен ауытќуы:

1. Жиіліктіњ абсолютті т±раќсыздыѓы  
2. Жиіліктіњ ќатысты т±раќсыздыѓы
3. Жиіліктіњ єсерлік т±раќсыздыѓы 
4. Жиіліктіњ статикалыќ т±раќсыздыѓы
5. Жиіліктіњ критикалыќ т±раќсыздыѓы 

31. Резонанс – б±л:

1. Сыртќы ЕЌК жиілігініњ тербелмелі контурдыњ µзініњ жиілігіне сєйкестігі
2. Контурдаѓы радиожиіліктік энергияны жоѓалтулар арасындаѓы жєне оныњ ќоректену кµзі есебінен толтырылуыныњ динамикалыќ салмаќтылыѓы
3. Тербеліс амплитудасыныњ белгілі бір шекке дейінгі µсуі
4. Кіріс тізбектегі тербелістер трансформациясы жєне олардыњ к‰шеюі
5. Торлыќ токтыњ жєне тордаѓы теріс птенциалдыњ µсуі 
32. Тµменде келтірілген радиотаратќыш ќ±рылѓылардыњ ќайсысыныњ электрлік параметрлерін аныќтаѓан кезде «диапазонныњ жабылу коэффиценті   ±ѓымы пайдаланылады:

1. Диапазонндылыќ
2. Жиілік т±раќсыздыѓы
3. Бµгде сєулеленулер
4. Модуляция терењдігі
5. Жиілік девиациясы 

33. Радиотаратќыш ќ±рылѓыларда меншіктенген жєне таралатын жиілік мєндерініњ арасындаѓы айырмашылыќ   ќалай аталады?

1. Жиіліктіњ абсолютті т±раќсыздыѓы  
2. Жиіліктіњ ќатысты т±раќсыздыѓы
3. Жиіліктіњ єсерлік т±раќсыздыѓы 
4. Жиіліктіњ статикалыќ т±раќсыздыѓы
5. Жиіліктіњ критикалыќ т±раќсыздыѓы 

34. Тµменде кµрсетілген формулалардыњ ќайсысы модуляциянын максималды терењдігіне сєйкес?

1.       
2.      
3.   
4.  m = UH / UΩ
5.     

35. Радиожиілікті тербелістердіњ бір немесе бірнеше параметрлерініњ таратылатын телеграфтыќ жіберілістерге толыќ сєйкестікпен µзгеруі :

1. Манипуляция
2. Модуляция
3. Девиация
4. Флуктуация
5. Коррекция 

36. Электромагнитті тербелістер тудыратын ќоректендіру кернеуініњ кез келген µзгерісі
1. Флуктуация 
2. Манипуляция
3. Модуляция
4. Девиация
5. Коррекция
37. Ќоректену кµзі энергиясын сыртќы ќоздырусыз радиожиіліктік тербелістерге т‰рлендіретін ќ±рылѓы:

1. Автогенератор
2. Сыртќы ќоздырушы генератор
3. Беруші генератор
4. Тактілік жиілікті генератор
5. Импульсті жиілікті генератор

38. Активті жєне ж‰ктемелік элементтен,ќоректендіргіш кµзінен т±ратын радиожиіліктік тербелістердіњ ќуат к‰шейткіші:

1. Сыртќы ќоздырушы генератор 
2. ¤здігінен ќозушы генератор
3. Автогенератор
4. Тєуелсіз ќозушы генератор
5. Тактілік жиілікті генератор 

39. Ќуатты генератордыњ статистикалыќ сипаттамалары D т‰сінігімен аныќталады,ол мынаѓан кері пропорционал:

1. Шамныњ μ статикалыќ  к‰шейту коэффицентіне
2. Анодты жєне торлыќ кернеулер µсуіне е
3. Шамныњ р ќуат коэффицентіне
4.  η пайдалы єсер коэффицентіне
5. U кернеудіњ лездік мєніне

40. Шамныњ  Ес сипаттамасындаѓы ж±мыс н‰ктесін аныќтайтын ыѓысу кернеуіне  ќуатты генераторлыќ шамдарда жоѓары анодты крнеу кезінде электрон аѓынын нєтижелі басќару ‰шін не ќажет?

1. Ќалыњ басќарушы тор
2. Салмаќты ќыздыру жібі
3. Анодты к‰штеп суыту
4. ‡лкен шыѓыс кернеулері
5. Активтелген анодтар 

41. Амплитуда-модуляцияланѓан тербелістіњ негізгі тењдеуі:

1. uAM = Uн cos ωt (1 + m cos Ωt)
2. uAM = Uн (1 + m cos Ωt)
3. uAM = Uн cos ωt (1 + cos Ωt)
4. uAM = Uн cos ωt (1 + UΩ m cos Ωt)
5. uAM = Uн cos ωt (1 +  UΩ cos Ωt)

42. СЌГ−да шамныњ сипаттамасындаѓы ж±мыс н‰ктесініњ орны нені 
аныќтайды?

1. Ыѓысу кернеуі
2. Анодты кернеу
3. Торлыќ кернеу
4. Катодты кернеу
5. Ќоректену кµзініњ кернеуі

43. СЌГ анодты ток µтеді:

1. Тордаѓы кернеудіњ лездік мєні кезінде
2. ‡немі
3. Тек тордаѓы кернеудіњ т±раќты мєні кезінде
4. Тек катодтаѓы кернеудіњ лездік мєні кезінде
5. Тек катодтаѓы кернеудіњ т±раќты мєні кезінде

44. Ќандай элемент таратќыштыњ ќ±рылымдыќ с±лбасына кірмейді?

1. Гетеродин
2. Модулятор
3. Беруші генератор
4. Ќуат к‰шейткіші
5. Ќоректену блогы

45. Таратќыштыњ ПЄК дегеніміз не?

1. Таратќыштыњ шыѓыс кернеуініњ электрожеліден алынатын ќуатќа 
ќатынасы
2. Пайдаланылатын ќуат
3. Таралатын ќуат
4. Беруші генератордыњ ќуатыныњ шыѓыс ќуатќа ќатынысы
5. Шыѓыс ќуаттыњ эксплутацияѓа кеткен шыѓындарѓа ќатынасы

46. Ќандай процесс модуляция деп аталады?

1. ЖЖ сигналдыњ кейбір параметрлерініњ ТЖ сигнал зањы бойынша µзгеруі
2. Радиосигналдарды ќабылдау
3. Радтосигналдардыњ фильтрациясы
4. Бастапќы сигналды ќалпына келтіру
5. Сигналды к‰шейту

47. Токтыњ отсечка б±рышы дегеніміз не?

1. Гармоникалыќ тербелістіњ ток µтетін периодыныњ жартысы
2. Ток баѓыты арасындаѓы б±рыш жєне сыйымдылыќтаѓы кернеу
3. Ток баѓыты арасындаѓы б±рыш жєне ндуктивтіліктегі кернеу
4. Ток баѓыты арасындаѓы б±рыш жєне кедергідегі кернеу
5. Сигналдыњ бастапќы фазасы

48.Радиотаратќыштыњ жалпыланѓан с±лбасына кіреді:

1 Ќоздырѓыш,жиілік кµбейткіш, ќуатты к‰шейту блогы, модулятор, антенна 
фидерлік ќ±рылѓы, автоматты басќару блогы
2. Ќуатты к‰шейту блогы, модулятор, антенна -фидерлік ќ±рылѓы,жиілік 
синтезаторы,жиілікті автоподстройка блогы,ќоздырѓыш,жиілік бµлгіш
3. Ќоздырѓыш,антенна фидерлік ќ±рылѓы
4. Ќоздырѓыш, ќуатты к‰шейту блогы , антенна -фидерлік ќ±рылѓы 
5. Модулятор, ќуатты к‰шейту блогы ,автоматты басќару блогы

49. Модуляцияныњ ќандай т‰рі болмайды?

1. Электрондыќ
2. Амплитудалыќ
3. Жиіліктік
4. Фазалыќ
5. Импульстік-кодтыќ

50. Таратќыштаѓы каскадтар саны немен аныќталады?

1. Таратќыш шыѓысындаѓы ќуатпен
2. Жиілік диапазонымен
3. Элементтік  базамен
4. Пайдаланылатын ќуатпен
5. Ќоректену кернеуімен 

51. ЖЖ жєне ¤ЖЖ диапазондарда таралу ќуатыныњ жоѓары мєнінде ќандай радиотаратќыштар ќолданылады?

1. Шамдыќ
2. Танзисторлыќ
3. Диодты
4. Интегралды микросхемалар негізінде
5. Сандыќ

52. ЖЖ жєне ¤ЖЖ диапазонды радиотаратќыштар арасындаѓы шектік жиілік:

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

53. Т±раќты ток  кµзініњ энергиясын ЖЖ немесе ¤ЖЖ тербелістер энергиясына т‰рлендіуші:

1. Генератор
2. Модулятор
3. Ќоздырѓыш
4 Синтезатор
5 Детектор

54. Єр типті электронды ќ±рылѓылардыњ айырмашылыѓы:

1. Заряд тасушылар аѓынын басќаруда
2. ¤зара ќатынас жєне заряд тасушылар аѓынын басќаруда 
3. Ќзѓалыстаѓы заряд тасушылардыњ электромагнитті µріске ќатынасы 
4. Єрт‰рлі ќ±рылымдыќ с±лбаларда
5. Єрт‰рлі ж‰ктемелерді пайдалануда

55. Ќандай диапазондарда генераторлар клистрон мен ЛБВ лерде жасалынады?

1. Дециметрлік жєне сантиметрлік толќындар
2. Километрлік жєне гектометрлік
3. Километрлік жєне декаметрлік
4. Метрлік
5. Километрлік

56. ЖЖ сигналсыз электродтарда т±раќты кернеу кезінде алынатын сипаттамалар:

1. Статикалыќ
2. Динамикалыќ
3. Амплитудалыќ
4. Жиіліктік
5. Фазалыќ
57. Зависимость ток пен кернеудіњ т±раќты мєндері ‰шін  i = f(u) тењдігі 
дегеніміз:

1. Динамикалыќ сипаттама
2. Статикалыќ сипаттама
3. Вольт-амперлік сипаттама
4. Ж‰ктемелік сипаттама
5. Электрлік сипаттама

58. Динамикалыќ сипаттамадан басќа ЖЖ генератордыњ ж±мысы немен 
аныќталады?

1. Ж‰ктемелік, амплитудалыќ жєне жиіліктік сипаттамамен
2. Статикалыќ сипаттамамен
3. Ж‰ктемелік сипаттамамен
4. Статикалыќ, ж‰ктемелік, амплитудалыќ жєне жиіліктік сипаттамалармен
5. Амплитудалыќ жєне жиіліктік сипаттамалармен

59. ЖЖ генератордыњ электрлік параметрлерініњ  R1  генераторыныњ 
ж‰ктеме кедергісінен тєуелділігі дегеніміз:

1. Ж‰ктемелік сипаттама
2. Динамикалыќ сипаттама
3. Статикалыќ сипаттама
4. Вольт-амперлік сипаттама
5. Электрлік сипаттама

60. ЖЖ генератордыњ шыѓыс электрлік сипаттамаларына жатпайды:

1. К‰шейту коэффиценті
2. Пайдалы єсер коэффиценті
3. Токтыњ т±раќты ќ±раушысы
4. Тербелмелі ќуат
5. Пайдаланылатын ќуат

61. ЖЖ генератордыњ ќуат бойынша номиналды коэффиценті мен шыѓыс 
сигналдыњ кіріс сигналдыњ жиілігіне тєуелділігі дегеніміз:
1. Жиіліктік сипаттама
2. Динамикалыќ сипаттама
3. Статикалыќ сипаттама
4. Амплитудалыќ сипаттама
5. Ж‰ктемелік сипаттама

62. Синусоидалды емес сигналдыњ фильтрациясы,одан бірінші гармониканы 
бµліп алу жєне ќайтадан синусоидалды сигнал алу дегеніміз:

1. Гармоникалыќ линеризациялау єдісі
2. Фурье ќатарына жіктеу єдісі
3. Берг єдісі
4. Синустарды кµбейту єдісі
5. Найквист теориясыныњ єдісі

63. Сыртќы ќоздыруы бар шамдыќ ЖЖ генераторында :

1. 3 ж±мыс режимі 
2. 2 ж±мыс режимі
3. 4 ж±мыс режимі 
4. 1 ж±мыс режимі
5. 5 ж±мыс режимі

64. Магнетрон типті ќ±рылѓыларда М магнетрон:

1. ¤ЖЖ тербелісті генератор
2. ¤ЖЖ сигналдыњ ќуат к‰шейткіші
3. Жиілік кµбейткіш
4. Ќоздырѓыш
5. Жиілік синтезаторы

65. Кснтурдаѓы резонансты ќисыќ µткірірек болу ‰шін не істеу ќажет?

1. Контурдыњ пайдалылыѓын µсіру 
2. Контур сыйымдылыѓын µшіру
3. Контурдаѓы кедергіні µшіру
4. Кіріс кернеуді µшіру
5. Контур индуктивтілігін µшіру

66. ¤здігінен ќозушы генератор мен бµгде ќоздырушы генераторлардыњ 
айырмашылыѓы

1. Ќоздыру кернеуініњ кµзі
2. Ыѓысу кернеуін беру єдісі арќылы
3. Анодты (коллекторлы) ќорек кµзініњ фильтрімен
4. Катодты ќорек кµзініњ фильтрімен
5. Торлыќ (базалыќ) токтыњ  мќлшерімен

67. Шамдыќ генераторда ыѓысу кернеуі ќандай ќызмет атќарады?

1. Ж±мыс н‰ктесін ыѓыстырады
2. Кері байланысты µсіреді
3. К‰шейтуді µсіреді
4. Кері байланысты азайтады
5. К‰шейтуді азайтады

68. Модуляция деген не?

1.Берілетін хабарѓа сєйкес тасушы  жиіліктіњ тербелістерініњ бір 
параметрлерініњ µзгеруі
2. Жиіліктік детектормен детекторлеу
3. Синхронды детектормен детекторлеу
4. Фазалыќ  детектормен детекторлеу
5. Ќорек кернеуініњ µзгеру процессі

69. Радиотаратќыштарда ќуат к‰шейткіш не ‰шін керек?

1. Беруші генератордан алынѓан тербелістердіњ ќуатын арттыр ‰шін
2. Сигналдардыњ жиілік бойынша селекциясы ‰шін
3. Сигналдарды ±заќтыѓы бойынша тањдау ‰шін
4. Сигналдардыњ фаза бойынша селекциясы ‰шін
5. Сигналдардыњ амплитуда бойынша селекциясы ‰шін 

70. Магнетрон типті ќ±рылѓыларда амплитрон не болып табылады?

1. ЖЖ сигналдыњ ќуатын к‰шейтуші
2. Жиілік кµбейткіш
3. Ќоздырѓыш
4. Жиілік синтезаторы 
5. ¤ЖЖ тербелістер генераторы

71. Таратќыштарда ќандай байланыс т‰рі болмайды?

1. Механикалыќ
2. Сыйымдылыќты
3. Трансформаторлы
4. Аралас
5. Индуктивті

72. К‰шейткіш ж‰ктемесі болып не табылады?

1. Тербелмелі контур
2. Кіріс каскад
3. Модулятор
4. Детектор
5. Ыѓыстырушы

73. пайдалы єсер коэффиценті нені аныќтайды?

1. Ж±мыстыњ єсерлілігін
2. Кернеу мєнін
3. Ток мєнін
4. Жиілік мєнін
5. Фаза мєнін

74. СЌГ–ніњ шектік ж±мыс режимі дегеніміз:

1. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жеткен кезде, оѓан  
 жєне  мєндері сєйкес келеді,ток импульсі косинусоидалді формаѓа ие
2. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жетпеген кезде, оѓан  
 жєне  мєндері сєйкес келеді, ток импульсі косинусоидалді формаѓа ие
3. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓынан асќанда, оѓан 
  жєне  мєндері сєйкес, токи мпульсі ортасында жоѓалѓан косинусоидалды формаѓа ие
4. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жетпеген кезде, оѓан   
 жєне  мєндері сєйкес, ток импульсі  синусоидалды формада
5. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓын кесіп µтіп онымен сєйкес 
келеді жєне оѓан   жєне   мєндері сєйкес, ток импульсі ортасында жоѓалѓан синусоидалды формаѓа ие

75. СЌГ–ніњ кернеуленбеген ж±мыс режимє дегеніміз

1. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жетпеген кезде, оѓан  
 жєне  мєндері сєйкес келеді, ток импульсі косинусоидалді формаѓа ие
2. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жеткен кезде, оѓан

  жєне  мєндері сєйкес келеді,ток импульсі косинусоидалді формаѓа ие
3. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓынан асќанда, оѓан   
жєне  мєндері сєйкес, токи мпульсі ортасында жоѓалѓан косинусоидалды формаѓа ие
4. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жетпеген кезде, оѓан   
 жєне  мєндері сєйкес, ток импульсі  синусоидалды формада
 5. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓын кесіп µтіп онымен сєйкес 
келеді жєне оѓан   жєне   мєндері сєйкес, ток импульсі ортасында жоѓалѓан синусоидалды формаѓа ие

76. Артыќ кернеуленген кезде СЌГ–ніњ ж±мыс режимі

1. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓынан асќанда, оѓан  
 жєне  мєндері сєйкес, токи мпульсі ортасында жоѓалѓан косинусоидалды формаѓа ие 2. динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жетпеген кезде, оѓан   жєне  мєндері сєйкес келеді, ток импульсі косинусоидалді формаѓа ие
3. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жеткен кезде, оѓан 
 жєне  мєндері сєйкес келеді,ток импульсі косинусоидалді формаѓа ие
4. динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓына жетпеген кезде, оѓан    жєне  мєндері сєйкес, ток импульсі  синусоидалды формада
5. Динамикалыќ сипаттама шектік режим сызыѓын кесіп µтіп онымен сєйкес 
келеді жєне оѓан   жєне   мєндері сєйкес, ток импульсі ортасында жоѓалѓан синусоидалды формаѓа ие

77. Ќандай жаѓдайда контурлар байланысќан деп аталады?

1. Егер тербеліс энергиясы бір контурдан екінші контурѓа µткен кезде
2. Егер контурлар арасында электростатикалыќ экран орналастырылса
3. Егер олар кµршілес к‰шейткіш каскадтарда орналастырылса
4. Егер олар тізбектеп ќосылса
5. Егер олар параллель ќосылса

78. Б±рыштыќ жєне циклдік жиіліктер арасындаѓы д±рыс ќатынас

1. 
2.  
3. 
4. 
5. 

79. Ќандай гармоника кµп радиотаратќыштардыњ шыѓыс тербелмелі ж‰йесінде басылады?

1. Екінші
2. Нолдік
3. Бірінші
4. ‡шінші
5. Нолден басќасынан бєрі

80. ЖЖ генераторда ортаќ электрод шамы:

1. Кіріс жєне шыѓыс тізбектеріне де кіреді
2. Шыѓыс тізбегіне кіреді
3. Кіріс тізбегіне кіреді
4. Ж±мыс н‰ктесініњ орнын аныќтайды
5. Ќоздыру кµзініњ жанында орналасќан

81. ЖЖ генераторда р±ќсат етілмеген ж±мыс режимі ќандай жаѓдайда µседі?

1. Кері байланыстыњ сыйымдылыѓыныњ µсуімен
2. Кері байланыстыњ сыйымдылыѓыныњ азаюымен
3. Кері байланыстыњ индуктивтілігініњ µсуімен
4. Кері байланыстыњ индуктивтілігініњ азаюымен
5. Кері байланыстыњ сыйымдылыѓы мен индуктивтілігініњ µсуімен

82. Ортаќ каскадты генератордыњ с±лбасында кері байланыстыњ сыйымдылыѓы долып:

1. Электродаралыќ сыйымдылыќ Сас (анод – басќарушы тор)
2. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Сак (анод –катод)
3. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Скс (катод– басќарушы тор)
4. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Сакс (анод – катод– басќарушы тор)
5. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Скк (катод – коллектор) 

83. Ортаќ торлы генератор с±лбасында кері байланыс сыйымдылыѓы:

1. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Сак (анод –катод)
2. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Сас (анод – басќарушы тор)
3. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Скс (катод– басќарушы тор)
4. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Сакс (анод – катод– басќарушы тор)
5. Электродаралыќ сыйымдылыќ  Скк (катод – коллектор) 

84. Ќандай шамды ЖЖ генераторда ќуат бойынша к‰шейту коэффиценті
 жоѓары?

1. Ортаќ катодты
2. Ортаќ басќарушы торлы 
3. Жерге жалѓанѓан тормен
4. Ортаќ анодты 
5. Ортаќ диодты

85. Шамды генераторда жоѓары жиілікте ќандай с±лба ќолданылады

1. Ортаќ басќарушы торлы 
2. Ортаќ катодты
3. Ортаќ анодты 
4. Ортаќ диодты
5. Ортаќ пентодты

86. Шамды ќоздыру кµзімен сєйкестендіру ‰шін:

1. Электрлік кіріс тізбектер
2. Электрлік шыѓыс тізбектер
3. Анод ќорегініњ электрлік тізбектері
4. Ќоздырудыњ электрлік тізбегі
5. Басќарушы тор ќорегініњ электрлік тізбегі

87. Шамды ж‰ктемемен сєйкестендіру ‰шін:

1. Электрлік шыѓыс тізбектер
2. Электрлік кіріс тізбектер
3. Анод ќорегініњ электрлік тізбектері
4. Ќоздырудыњ электрлік тізбегі
5. Басќарушы тор ќорегініњ электрлік тізбегі

88. Кіріс жєне шыѓыс электрлік тізбектердіњ ќандай т‰рі болмайды?

1. Жалѓызданѓан тізбектє тербелмелі контур
2. Жалѓызданѓан параллель тербелмелі контур
3. Екі байланысќан тербелмелі контур
4. П-т‰рлі с±лба
5. Т-т‰рлі с±лба

89. Электрлік тізбектегі шыѓындарды азайту .шін тарату коэффицентініњ мєні:

1. 1-ге жуыќ жєне 0,8-ден аз емес
2. 1-ге жуыќ жєне 0, 9-ден аз емес
3. 1-ге жуыќ жєне 0,7-ден аз емес  
4. 1-ге жуыќ жєне 0,6-ден аз емес  
5. 1-ге жуыќ жєне 0,5-ден аз емес  

90. Электр тізбегініњ ж‰ктемемен, ќоздыру кµзімен жєне шаммен µзара 
сєйкестендіру ‰шін болмайтын байланысты кµрсетіњіз:

1. Тікелей
2. Аралас
3. Сыйымдылыќты
4. Индуктивті
5. Трансформаторлы

91.Ќоректену тізбегіне байланысты анод пен шам торыныњ с±лбалары:

1. Тізбекті жєне параллель ќоректенуші
2. Жанама жєне тікелей ќоректенуші
3. Динамикалыќ жєне статикалыќ ќоректенуші
4. Абсолютті жєне ќатысты ќоректенуші
5. Конструктивті жєне эквивалентті ќоректенуші

92. Анод пен шам торыныњ тізбектеп ќосылу с±лбасыныњ артыќшылыѓы:

1. Дроссель анодты контурды шунттемейді
2. Контур элементтері жоѓары анодты кернеуде болмайды
3. Тербелістердіњ ќуатыныњ µсуі
4. Кері байланыстыњ сыйымдылыѓыныњ µсуі
5. Кері байланыстыњ сыйымдылыѓыныњ азаюы

93. Анод пен шам торыныњ параллель ќосылу с±лбасыныњ артыќшылыѓы:

1. Контур элементтері жоѓары анодты кернеуде болмайды
2. Контур элементтері жоѓары анодты кернеуде болмайды
3. Контур элементтері жоѓары анодты кернеуде болмайды
4. Кері байланыстыњ сыйымдылыѓыныњ µсуі 
5. Кері байланыстыњ сыйымдылыѓыныњ азаюы

94. Диапазонды радиотаратќыштардыњ генераторлыќ каскадтарында 
контурлардыњ резонансты жиілігі:

1. Ќоздырѓыш жиілігіне тењ 
2. Ќоздырѓыш жиілігінен ‰лкен
3. Ќоздырѓыш жиілігінен кіші
4. Бір бірінен тєуелсіз
5. Аралыќ жиілікке тењ

95. Екі тактілі  шамды ЖЖ генератордыњ артыќшылыѓына не жатпайды?

1. Кері байланыстыњ электордаралыќ сыйымдылыѓыныњ азаюы
2. ЖЖ сигналдыњ шыѓыс ќуатыныњ екі есе µсуі
3. Ж±мыс т±раќтылыѓыныњ µсуі
4. Ж±п гармоникалардыњ фильтрленуі
5. Ќоректену тізбектерініњ жоѓары жиілікті токтардыњ енуінен с±лбаныњ симметриялылыѓы нєтижесінде жаќсы ќорѓалуы

96. Транзисторлы генераторлардыњ шамды генератормен салыстырѓанда
 артыќшылыѓына не жатпайды?

1. К‰шейтілетін сигналдыњ жиілігініњ транзистордыњ шектік жиілігіне 
жаќындаѓанда ќуат бойынша тµмен коэффицент
2. Механикалыќ  артыќ ж‰ктелгендікке ќатысты жоѓары т±раќтылыќ
3. Ќоректену кернеуін бергеннен кейінгі ж±мысќа лезде дайын болу
4. Ќоректену кернеуініњ мєнініњ тµмендігі
5. Масса мен µлшемдердіњ тµмендетілуі

97. Транзисторлы генераторлардыњ кемшіліктеріне не жатпайды?

1. Ќоректену кернеуініњ мєнініњ тµмендігі
2. Транзисторлардыњ шектелген ќуаты
3. Белгілі бір жылулыќ режимніњ саќталуы
4. Саќтыќ режиміндегі ќысќа уаќыттыќ аќауларѓа сезімталдыѓы
5. К‰шейтілетін сигналдыњ жиілігініњ транзистордыњ шектік жиілігіне 
жаќындаѓанда ќуат бойынша тµмен коэффицент

98. Биполярлы транзистормен салыстырѓанда µрістік транзисторлардыњ 
артыќшылыѓына не жатпайды?

1. Шектелген ќуат
2. Ќуат бойынша к‰шейтудіњ ‰лкен коэффиценті
3. ¤ЖЖ диапазонда аз шу коэффиценті
4. Ењ жаќсы температуралыќ т±раќтылыќ
5. Амплитудалыќ сипаттаманыњ жаќсы сызыќтыѓы

100. В СВЧ диапазоне, начиная с частоты 1…2 ГГц жиіліктен бастап ¤ЖЖ 
диапазонда,єсіресе кµп жиілікті сигналдарды к‰шейту кезінде жєне ж±мыстыњ сызыќты режимін ќамтамасыз етуде кењ ќолданыста:

1. ¤рістік транзисторлы генератор
2. Биполярлы транзисторлы генератор
3. Ж‰гірген толќын шамдыќ генератор
4. Клистронды генераторлар
5. Тетродты генераторлар

101. Жіберілетін хабар зањы бойынша бір немесе бірнеше жоѓарѓы жиілікті 
тербеліс параметрлерініњ µзгеруі:

1. Модуляция  деп аталады
2. Демодуляция  деп аталады 
3. Регистрация  деп аталады
4. Флуктуация  деп аталады
5. Манипуляция  деп аталады

102. Для возможности разделения принятых сообщений от нескольких 
источников в РПУ каждое из сообщений модулирует сначала свою поднесущую, которые после объединяются в один групповой сигнал, модулирующий несущую. Такой метод модуляции называется:

1. Екі сатылы
2. Комбинированным
3. Аралас
4. Кенжолаќты
5. Ќысќажолаќты

103. Модуляцияланбаѓан сигналдыњ мод.-ѓан сигналдан айырмашылыѓы 
неде?:

1. Жоѓарѓы жиілік тербелістер параметрлерініњ µзгеруінде 
2. Таратылѓан сигнал спектрініњ кењдігінде
3. Сигналдыњ базасында
4. Спектрдіњ ‰стіњгі жиілігінде
5. Спектрдіњ астыњѓы жиілігінде

104. Жіберілетін сигналды ќалай атайды:

1. Модуляциялайтын
2. Модуляцияланатын
3. Модуляцияланѓан
4. Нагысыз
5. Ќ±раушы

105. Басќарылатын жоѓ. жиілікті сигналды... деп атайды:

1. Модуляцияланатын 
2. Модуляциялайтын
3. Модуляцияланѓан
4. Нагысыз
5. Ќ±раушы

106. Модуляциялайтын сигналдыњ жиілігі.болу керек:

1. Модуляцияланатын сигн.-дыњ жиілігінен тµмен
2. Модуляцияланатын сигн.-дыњ жиілігінен жоѓары
3. Мод.-ланѓан сигн.-дыњ жиіл.-нен тµмен
4. Мод.-ланѓан сигн.-дыњ жиіл.-нен жоѓ.
5. Несущий жиілікке тењ

107. Модуляцияланѓан сигналды б±рмалаусыз ќабылдау ‰шін РЖЌ мен 
РЌЌ-ныњ барлыќ ЖЖ тракттарыныњ µткізу жолаѓы.болу керек:

1. Таралушы сигнал спектрініњ еніне тењ немесе ‰лкен
2. Таралушы сигнал спектрініњ енінен ‰лкен
3. Таралушы сигнал спектрініњ еніне тењ 
4. Таралушы сигнал спектрініњ енінен кіші
5. Таралушы сигнал спектрініњ еніне тењ немесе кіші

108. Модуляцияланѓан сигналдыњ спектрі:

1. Таралу жолаѓыныњ м‰мкін болатын жерінен шыќпауы тиіс
2. Таралу жолаѓыныњ м‰мкін болатын жерінен шыѓуы тиіс
3. Таралу жолаѓыныњ м‰мкін болатын жерінен шыѓуы м‰мкін
4. Таралу жолаѓыныњ м‰мкін болатын жерінен шыѓуы м‰мкін емес
5. Ылѓи таралу жолаѓыныњ м‰мкін болатын аралыѓында жатады

109. Бµлінген µткізу жолаѓыныњ аралыѓынан тыс жатќан таралулар.деп аталады:

1. Жолаќтан тыс (внеполосными)
2. Жанама
3. Паразиттік
4. Кездейсоќ
5. Айналыќ (зеркальными)

110.Модуляцияныњ єрт‰рлі т‰рлерін салыстыруѓа м‰мкін ететін, 
модуляцияланѓан сигналды б‰тіндей сипаттайтын сигналдыњ базасы болатын параметр:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

111. Аналогты хабарларды тарату кезінде оныњ Ѓ спектрініњ ‰стіњгі жиілігі 
Т сигналы элементініњ ±заќтылыѓымен ќай ќатынас арќылы байланысты:

1. 
2. 
3 
4 
5. 

112. Сигналдыњ базасы В=1 болатын жаѓдайда, ЖЖ модуляцияланѓан сигнал.деп аталады:

1. Таржолаќты
2. Кењжолаќты
3. Бµгеттерге т±раќты(помехоустойчивый)
4. Жанама(побочный)
5. Жолаќтан тыс 

113. Сигналдыњ базасы В > 3 болатын жаѓдайда, ЖЖ модуляцияланѓан сигнал.деп аталады:

1. Кењжолаќты
2. Таржолаќты
3. Бµгеттерге т±раќты(помехоустойчивый)
4. Жанама(побочный)
5. Жолаќтан тыс 

114. Амплитудалыќ модуляция кезінде сигнал єр кезде...болады

1. Таржолаќты
2. Кењжолаќты
3. Бµгеттерге т±раќты(помехоустойчивый)
4. Тар – немесе кењжолаќты
5. Жолаќтан тыс 

115. Жиіліктіњ девиациясына байланысты, жиіліктік модуляция кезінде, 
сигнал єр кезде...болады:

1. Тар – немесе кењжолаќты 
2. Таржолаќты 
3. Бµгеттерге т±раќты(помехоустойчивый)
4. Жолаќтан тыс
5. Кењжолаќты 

116. Амплитудная модуляция осуществляется путем изменения напряжения 
на одном или нескольких электродах электронного прибора в ГВВ-даѓы электронды ќ±рылѓыдаѓы бір немесе бірнеше электродтардаѓы кернеуді µзгерту жолымен амплитудалыќ модуляция...ж‰зеге асады:

1. Шыѓыс немесе шыѓаберістегі каскадтарда
2. Тек ќана шыѓыс каскадында
3. Тек ќана шыѓаберістегі каскадта
4. Аралыќ каскадтардыњ бірінде
5. Бірінші каскадта

117. Лампалыќ генераторларда амплитудалыќ модуляцияныњ ќай т‰рі 
болмайды?

1. Катод-экранды
2. Анодты
3. Анод-экранды
4. Торлы(сеточная)
5. Катодты

118. Ќай модуляция кезінде ЖЖ шыѓыс ќуат к‰шейткіші модуляцияланѓан 
тербелістерді к‰шейту режимінде ж±мыс істейді:

1. Тек ќана шыѓаберістегі каскадта
2. Тек ќана шыѓыс каскадында
3. Тек ќана аралыќ каскадта
4. Шыѓыс жєне аралыќ каскадтарында
5. Тек ќана бірінші каскадта

119. АМ-ныњ кез келген єдісі кезінде ‰ш негізгі ж±мыс режимін ажыратады:

1. ‡нсіз, максималды жєне минималды
2. Шекаралы, кернеуі жеткіліксіз жєне кернеуі шамадан тыс
3. Активті, ќаныѓу жєне отсечка
4. Кілттік, инверсті жєне несущий
5. Шекаралы, максималды жєне минималды
120. Ќай режимде амплитудтыќ модуляция жоќ:

1. ‡нсіз режимде
2. Максималды режимде
3. Минималды режимде
4. Шекаралы режимде
5. Отсечка режимінде

121. Амплитудалыќ модуляция кезінде генератордыњ жоѓарѓы ќуаты ‰нсіз 
режимдегі ќуаттан...‰лкен болу керек:

1. 4 есе
2. 2 есе
3. 10 есе
4. 5 есе
5. 7 есе

122. Амплитуданы тоналдыќ сигналмен модуляциялаѓан кездегі тербелістіњ спектрі...т±рады?

1. ‡ш ќ±раушыдан
2. Бір ќ±раушыдан
3. Екі ќ±раушыдан
4. Тµрт ќ±раушыдан
5. Кµп ќ±раушыдан

123. ЖЖ гармоникалыќ тербеліс ќай формула арќылы сипатталады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

124. Егер ‰зіліссіз ЖЖ гармоникалыќ тербелістіњ параметрлерініњ бірі аналогты сигналдыњ зањымен µзгерсе, модуляция деп аталады:

1. Аналогты
2. Аналогты-импульстік
3. Дискретті
4. Цифрлыќ
5. Импульсті-кодтыќ

125. Амплитудалыќ модуляцияныњ терењдігі ќай формуламен сипатталады:

1.   
2.  
3.   
4.      
5. 

126. Амплитуда бойынша модуляцияланѓан тербеліс ќай формуламен 
сипатталады:

1. 
2.  
3. 
4. 
5. 

127. Амплитуда б/ша мод.-ланѓан тербеліс кєдімгі гарм.-лыќ тербеліске 
µзгереді модуляцияныњ терењдігі М ќандай болѓан кезде:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

128. Перемодуляция режиміндегі М мод.-я терењдігі:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

129. Мод.-я терењдігі М ќандай болѓан кезде амплитуда б/ша модуляцияланѓан тербелістіњ максимумы жєне минимумы болады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

130. Амплитуда б/ша модуляцияланѓан тербелістіњ спектрі...т±рады:

1. Несущий жиілік пен ‰стіњгі жєне астыњѓы жанама жиіліктердіњ 
тербелістерінен
2. ‡стіњгі жєне астыњѓы жанама жиіліктерініњ тербелістерінен
3. Несущий жиіліктіњ тербелісінен
4. Несущий жиілік пен ‰стіњгі жанама жиіліктіњ тербелістерінен
5. Несущий жиілік пен астыњѓы жанама жиіліктердіњ тербелістерінен

131. Амплитудалыќ мод.-я кезінде ќандай ж±мыс режимі болмайды:

1. Ќаныѓу
2. ‡нсіз
3. Несущий
4. Максималды
5. Минималды

132. РЖЌ-да амплитудалыќ модуляция ... ж‰зеге асады:

1. Транзистордыњ коллекторіндегі кернеуді µзгерткенде
2. Транзистордыњ эмиттеріндегі кернеуді µзгерткенде
3. ТЖ модуляциялаушы кернеуді µзгерткенде
4. Несущий жиіліктіњ кернеуін µзгерткенде
5. Ќоректену кернеуін µзгерткенде

133. Амплитудалыќ модуляция ќай жерде ж‰зеге асырылады?

1. Шыѓыс ќуатты каскадта
2. Аз ќуатты каскадта
3. Орта ќуатты каскадта
4. Шыѓыс тербеліс ж‰йесінде
5. Шыѓаберістегі каскадта

134. Амплитудалыќ модуляция ќай режимде болуы м‰мкін емес :

1. Сызыќтыќ режимде
2. Несущий режимде
3. ‡нсіз режимде
4. Максималды режимде
5. Минималды режимде

135. РЖ-ніњ(радиопередатчик) ПЄК-ініњ ‰лкен болуы...ќамтамасыз етеді:

1. Коллекторлыќ амплитудтыќ модуляцияны
2. Эмиттерлік амплитудтыќ модуляцияны
3. Базалыќ амплитудтыќ модуляцияны
4. Торлыќ амплитудтыќ модуляцияны
5. Анод-экранды амплитудтыќ модуляцияны

136. Амплитудалыќ модуляцияныњ кемшілігі...болып табылады:

1. Ќуат жіберушіні жеткіліксіз ќолданылуы
2. Таратудыњ к‰рделілігі
3. ПЄК-тіњ кішілігі
4. Ќайтарым(отдача) коэффициентініњ кішілігі
5. Єр т‰рлі бµгеуілдерге сезімталдыѓы

137. Несущий жиіліксіз амплитудты модуляцияланѓан тербелістерді алу 
тєсілі...деп аталады:

1. Балансты модуляция
2. Біржолаќты модуляция
3. Кењжолаќты модуляция
4. Таржолаќты модуляция
5. Дискретті модуляция

138. Амплитудты модуляцияланѓан тербелістіњ жиіліктер жолаѓы неге тењ?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

139. Балансты модуляцияланѓан тербелістіњ жиіліктер жолаѓы неге тењ?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

140. Балансты модуляцияланѓан тербелістіњ спектрі неден т±рады:

1. Астыњѓы жєне ‰стіњгі жанама жиіліктерініњ тербелісінен
2. Несущий жиілік пен астыњѓы жєне ‰стіњгі жанама жиіліктерініњ 
тербелісінен
3. Несущий жиіліктіњ тербелісінен
4. Несущий жиілік пен ‰стіњгі жанама жиіліктерініњ тербелісінен
5. Несущий жиілік пен астыњѓы жанама жиіліктерініњ тербелісінен

141. Балансты модуляция кезінде жанама жолаќтар бір бірінен ќандай 
аралыќта т±р:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

142. РЖЌ-да балансты модуляциялаушы...болып табылады:

1. Сигналдарды ќайтакµбейткіш
2. Жиілікті бµлуші
3. Тербелмелі контур
4. Жиілікті екі еселендіргіш
5. Стабилитрон

143. Балансты модулятордыњ ќуатты каскады ... негізінде жасалѓан:

1. Екітактылы екілік диодты схема
2. Біртактылы транзисторлыќ схема
3. Екітактылы транзисторлыќ схема
4. Саќиналыќ схема
5. Екілік балансты схема

144. Біржолаќты модуляция кезіндегі жіберілуші сигналдыњ жиілктік 
жолаѓы:

1. 2 есе ќысќарады
2. 2 есе ±зарады
3. 4 есе ќысќарады
4. 4 есе ±зарады
5. 3 есе ќысќарады

145. Анодты модуляция кезіндегі статикалыќ модуляциялыќ сипаттама 
– б±л тєуелділік:

1. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы анодыныњ динамикалыќ ж±мыс режиміндегі т±раќты кернеуінен тєуелділігі
2. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы анодыныњ динамикалыќ ж±мыс режиміндегі айнымалы кернеуінен тєуелділігі
3. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы торыныњ динамикалыќ ж±мыс режиміндегі т±раќты ыѓысу кернеуінен тєуелділігі
4. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы торыныњ динамикалыќ ж±мыс режиміндегі айнымалы ыѓысу кернеуінен тєуелділігі
5. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы динамикалыќ ж±мыс режиміндегі ќуатынан тєуелділігі

146. Торлыќ модуляция кезіндегі статикалыќ модуляциялыќ сипаттама – 
б±л тєуелділік:

1. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы торыныњ динамикалыќ ж±мыс режиміндегі т±раќты ыѓысу кернеуінен тєуелділігі
2. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы анодыныњ динамикалыќ ж±мыс режиміндегі т±раќты кернеуінен тєуелділігі 
3. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы анодыныњ динамикалыќ ж±мыс режиміндегі айнымалы кернеуінен тєуелділігі 
4. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы торыныњ динамикалыќ ж±мыс режиміндегі айнымалы ыѓысу кернеуінен тєуелділігі 
5. ЖЖ лампылыќ генератордыњ анодындаѓы тогыныњ бірінші 
гармоникасыныњ  лампы динамикалыќ ж±мыс режиміндегі ќуатынан тєуелділігі 

147. ЖЖ сигналсыз электродтардаѓы т±раќты кернеу кезінде алынатын 
сипаттама.деп аталады:
1. Статикалыќ
2. Динамикалыќ
3. Вольт-амперкік
4. Модуляциялыќ
5. Номиналды

148. Амплитудалыќ анодтыќ модуляцияныњ аналогы болып...табылады:

1. Амплитудтыќ коллекторлыќ модуляция
2. Амплитудтыќ базалыќ модуляция
3. Амплитудтыќ торлыќ модуляция
4. Амплитудтыќ эмиттерлік модуляция
5. Амплитудтыќ анодты-экрандыќ модуляция

149. Амплитудалыќ торлыќ модуляцияныњ аналогы болып...табылады:

1. Амплитудтыќ базалыќ модуляция
2. Амплитудтыќ коллекторлыќ модуляция
3. Амплитудтыќ торлыќ модуляция
4. Амплитудтыќ эмиттерлік модуляция
5. Амплитудтыќ анодты-экрандыќ модуляция 

150. РЖЌ-ныњ массасы мен габариттерін кішірек етуге м‰мкіндік беретін, 
модуляциялауыштыњ ‰лкен емес ќуаты...артыќшылыѓы болып табылады:

1. Базалыќ амплитудтыќ модуляцияныњ
2. Коллекторлыќ амплитудтыќ модуляцияныњ
3. Анодтыќ амплитудалыќ модуляцияныњ
4. Эмиттерлік амплитудалыќ модуляцияныњ
5. Катодтыќ амплитудалыќ модуляцияныњ

151. Барлыќ режимдерде µзгеріссіз ќалатын генератордыњ жоѓары ПЄК-і 
мынадай жаѓдайларда ќамтамасыз етіледі:

1. Коллекторлыќ амплитудалыќ модуляция
2. Базалыќ амплитудалыќ модуляция
3. Торлыќ амплитудалыќ модуляция 
4. Эмиттерлыќ амплитудалыќ модуляция
5. Катодтыќ амплитудалыќ модуляция

152. Сигналдыњ сызыќсыз бурмаланулар тµменгі дењгейі мынадай 
жаѓдайларда ќамтамасыз етіледі:

1. Коллекторлыќ амплитудалыќ модуляция
2. Базалыќ амплитудалыќ модуляция
3. Торлыќ амплитудалыќ модуляция 
4. Эмиттерлыќ амплитудалыќ модуляция
5. Катодтыќ амплитудалыќ модуляция

153. Амплитудалыќ модуляция кезіндегі сызыќсыз бурмаланулардыњ 
себебі: 

1. Статикалыќ модуляция сипаттамасыныњ сызыќсыз болуы
2. Радиотракт элементтерініњ µзара єсері
3. Бµгде электромагнитті єсерлер 
4. Радиотракттыњ ќысќамерзімдік ‰зілуі
5. АФЌ-даѓы (антенна-фидерлік ќ±рылѓылар) µту процесстері 

154. Таратылатын сµз хабарлардыњ д±рыстылыѓы бойынша ќанаѓатты 
нєтижесін алу ‰шін маплитудалыќ модуляция кезінде сызыќсыз бурмаланулар коэффициенті ќандай болу керек? 

1.     
2.  
3.   
4.  
5. 

155. Амплитудалыќ модуляция кезінде сызыќсыз б±рмалану 
коэффициентініњ мєнін неніњ кµмегімен тµмендетуге болады? 

1. Kинеаризациялау процессі бойынша автоматты реттеу схемалары
2. К‰шейту автоматты реттеу схемалары
3. Жиілікті автоматты реттеу схемалары
4. Жиілікті фазалыќ реттеу схемалары 
5. Амплитудалыќ модуляцияны автоматты реттеу схемалары 

156. Амплитудалыќ модуляция кезінде ЖЖ генератордыњ 67% неніњ 
таратуына шыѓындалады:

1. Тасымалдаушы тербелістер (несущих колебаний)
2. Таратылатын хабар туралы пайдалы информация
3. Б‰йір ќ±раушылары (боковых составляющих)
4. Байланыс арналар
5. АМ спектрі

157. Амплитудалыќ модуляция кезінде ЖЖ генератордыњ 33% неніњ 
таратуына шыѓындалады:
1. Тасымалдаушы тербелістер (несущих колебаний)
2. Таратылатын хабар туралы пайдалы информация
3. Б‰йір ќ±раушылары (боковых составляющих)
4. Байланыс арналар
5. АМ спектрі

158. Біржолаќты амплитудалыќ модуляция кезінде ЖЖ сигнал ‰шін:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

159. АМ сигналы кезінде бір б‰йір жолаќты (ББЖ-ОБП) амплитуда б‰йір 
ќ±раушы амплитудамен салыстырѓанда:

1. Екі есе µседі
2. Екі есе кемиді
3. Тµрт есе µседі
4. Тµрт есе кемиді
5. Айырмашылыѓы жоќ

160. АМ сигналы кезінде ББЖ (ОБП) сигналыныњ ќуаты б‰йір ќ±раушы 
ќуатымен салыстырѓанда:

1. Тµрт есе µседі
2. Екі есе кемиді
3. Екі есе µседі
4. Тµрт есе кемиді
5. Айырмашылыѓы жоќ

161. ББЖ (ОБП) спектрініњ ені АМ-сигналыныњ еніне ќараѓанда:

1. Екі есе тар
2. Екі есе кењ
3. Тµрт есе тар
4. Тµрт есе кењ
5. Айырмашылыѓы жоќ

162. ББЖ(ОБП) енініњ тарлауы аралыќ жиілік бойынша жолаќты 
тарылтуѓа м‰мкіндік береді жєне сигнал-бµгеуілдіњ ќуатќа ќандай ќатынаста ±тыс алады (сузить-тарылту):

1. Екі есе тар
2. Екі есе кењ
3. Тµрт есе тар
4. Тµрт есе кењ
5. Айырмашылыѓы жоќ

163. Радиоќабылдаѓышта шудыњ ќуаты оніњ несіне пропорционалді:

1. Аралыќ жиілік бойынша µткізу жолаѓы 
2. Сигнал-бµгеуілдіњ ќуатќа ќатынасы
3. Сигнал спектрініњ ені
4. Сигнал ќуаты
5. Сигнал амплитудасы

164. Радиоќабылдаѓышта тасымалдаушы тербелістердіњ ќалпына келуін 
істеу керек, єйтпесе:

1. ББЖ(ОБП) сигналды ќабылдау болмайды
2. АМ сигналды ќабылдау болмайды
3. ЖМ сигналды ќабылдау болмайды 
4. ФМ сигналды ќабылдау болмайды 
5. ЖАМ сигналды ќабылдау болмайды 

165. ББЖ(ОБП) сигналды ќабылдау кезінде тасымалдаушы тербелістер 
ќалпына келтіруі неніњ кµмегімен ж‰зеге асады:

1. Пилот-сигнал тарату
2. Тасымалдаушы жиілік тарату
3. Жиілік кµбейткіштер
4. Жиілік бµлгіштер
5. Жиілік синтезаторлары

166. ББЖ(ОБП) сигнал ќ±рылым бойынша – б±л: 

1. Амплитудалыќ жєне фазалыќ модуляцияланѓан сигнал
2. Амплитудалыќ жєне жиіліктік модуляцияланѓан сигнал 
3. Жиіліктік жєне фазалыќ модуляцияланѓан сигнал 
4. Амплитудалыќ модуляцияланѓан сигнал 
5. Фазалыќ модуляцияланѓан сигнал 

167. ББЖ(ОБП) сигнал бурмаланбаѓан к‰шейту ‰шін жанама 
ќ±раушылардыњ дењгейі, екіжиілікті кіріс сигналы кезінде шыѓыс комбинациялыќ спектрінде, ќандай болу керек?:

1. Ккіші –35 дБ негізгі сигналѓа ќатысты
2. Кіші –25 дБ негізгі сигналѓа ќатысты
3. Кіші –15 дБ негізгі сигналѓа ќатысты
4. Кіші –45 дБ негізгі сигналѓа ќатысты
5. Кіші –55 дБ негізгі сигналѓа ќатысты

168. ББЖ(ОБП) сигнал бурмаланбаѓан к‰шейту ‰шін тасымалдаушы 
жиіліктіњ ќалпына келтіру дєлдігі ќандай болу керек?:

1. Кіші 10 Гц
2. Кіші 15 Гц
3. Кіші 5 Гц
4. Кіші 20 Гц
5. Кіші 0,2 Гц

169. Біржолаќты модуляция кезінде екіарналы к‰шейткіш с±лбасында екі 
сигналдыњ бµлек к‰шейту арќылы ж‰зеге асады, осы к‰шейткіштіњ аты:

1. Канн с±лбасы
2. Гаусс с±лбасы 
3. Хат с±лбасы
4. Котельников с±лбасы
5. Шотки с±лбасы

170. Тасымалдаушыны баланстыќ араластырѓыштыњ кµмегімен басу жєне 
б‰йірлік жолаќтардыњ біреуін с‰згілеу ќандай сигнал ќ±ру ‰шін ќажет:

1. ББЖ (ОБП) сигналын
2. АМ сигналын
3. ЖМ сигналын
4. ФМ сигналын
5. шыѓыс сигналын

171. Б±рыштыќ модуляция – б±л . жиынтыѓы:

1. Жиіліктік жєне фазалыќ модуляцияныњ
2. Амплитудалыќ жєне фазалыќ модуляцияныњ 
3. Жиіліктік жєне амплитудалыќ модуляцияныњ
4. Кодтыќ жєне фазалыќ модуляцияныњ
5. Импульстік жєне фазалыќ модуляцияныњ

172. Б±рыштыќ модуляция кезінде жиіліктік жєне фазалыќ модуляцияныњ 
арасындаѓы айырмашылыќты тек мына жаѓдайда ѓана аныќтауѓа болады:

1. Модульдеуші сигнал жиілігініњ  µзгеруі кезінде 
2. Модульдеуші сигнал жиілігініњ  кезінде
3. Жиіліктіњ ауытќуы кезінде
4. Фазаныњ ауытќуы кезінде 
5. ЖЖ тербеліс тасымалдаушысыныњ µзгеруі кезінде

173. Б±рыштыќ модуляцияныњ екі т‰рі кезінде де (ЖМ жєне ФМ):

1. Модульденетін ЖЖ сигналдыњ лездік жиілігі мен фазасы µзгереді
2. Модульденетін ЖЖ сигналдыњ тек лездік жиілігі ѓана µзгереді
3. Модульденетін ЖЖ сигналдыњ тек фазасы ѓана µзгереді
4. Тек жиіліктіњ ауытќуы ѓана µзгереді
5. Тек фазаныњ ауытќуы ѓана µзгереді

174. ФМ кезінде сигналдыњ фазасыныњ тербеліс амплитудасы , 
ал сигналдыњ лездік жиілігі мына зањдылыќ бойынша µзгереді:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

175. ФМ кезінде сигналдыњ фазасыныњ тербеліс амплитудасы , 
ал жиіліктіњ ауытќуы мынаѓан пропорционалды:

1. Модульдеуші сигналдыњ жиілігіне 
2. Модульденетін сигналдыњ жиілігіне 
3. Тербеліс тасымалдаушысыныњ мєніне 
4. Тербеліс тасымалдаушысыныњ амплитудасына U0
5. Сигналдыњ бастапќы жиілігіне 

176. ЖМ кезінде  жиіліктіњ µзгеруі кезінде жиіліктіњ ауытќуы 
, ал сигналдыњ фазасыныњ ауытќуы мына зањдылыќ бойынша µзгереді:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

177. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асыру єдістері екі топќа бµлінеді:

1. Тікелей жєне жанама
2. Тура жєне кері
3. Аналогтыќ жєне дискреттік
4. Статикалыќ жєне динамикалыќ
5. Кіріс жєне шыѓыс

178. Автотербелістердіњ жиілігін аныќтайтын автогенератордыњ тербелістік ж‰йесіне тікелей єсер ету ќай єдіс кезінде болады:

1. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асырудыњ тура єдісі
2. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асырудыњ кері єдісі
3. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асырудыњ жанама єдісі
4. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асырудыњ тікелей єдісі 
5. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асырудыњ статикалыќ єдісі

179. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асырудыњ ќай єдісі фазалыќ 
модуляцияны жиіліктік модуляцияѓа т‰рлендіруден т±рады?

1. Жанама єдіс 
2. Тура єдіс
3. Статикалыќ єдіс
4. Кері єдіс
5. Тікелей єдіс 

180. Жоѓарыжиілікті тербелістердіњ фазасын аныќтайтын ЖЖ 
к‰шейткішке немесе жиілікті кµбейткішке, яѓни электрлік тізбектерге єсер ету - б±л:

1. ФМ кезіндегі тура єдіс
2. ФМ кезіндегі жанама єдіс
3. ЖМ кезіндегі тура єдіс
4. ЖМ кезіндегі жанама єдіс
5. ЖМ кезіндегі кері єдіс

181. Жиіліктік модуляцияны фазалыќќа т‰рлендіру мынада:

1. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асыруыныњ жанама єдісі
2. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асыруыныњ тура єдісі 
3. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асыруыныњ статикалыќ єдісі 
4. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асыруыныњ тікелей єдісі 
5. Б±рыштыќ модуляцияны ж‰зеге асыруыныњ кері єдісі 

182. Фазалыќ модуляцияны жиіліктікке т‰рлендіру ‰шін б±рыштыќ 
модуляция кезінде фазалыќ модулятор кірісіне не ќосылады?:

1. Интегратор
2. Дифференцирлеуші тізбек
3. Автогенератор
4. К‰шейткіш
5. Амплитудаларды шектеуші

183. Жиіліктік модуляцияны фазалыќќа т‰рлендіру ‰шін б±рыштыќ 
модуляция кезінде жиіліктік модулятор кірісіне не ќосылады?:

1. Дифференцирлеуші тізбек
2. Интегратор
3. Автогенератор
4. К‰шейткіш
5. Амплитудаларды шектеуші

184. Кері ыѓысќан р-n-µткелі бар жартылайµткізгіш диод – б±л:

1. Варикап
2. Варактор
3. Туннелді диод
4. Газоразрядты диод
5. Ганн диоды

185. р-n-µткелініњ сыйымдылыѓыныњ µзгеруі ќалай аталады?:

1. Барьерлік сыйымдылыќ
2. Кері сыйымдылыќ 
3. Контактті сыйымдылыќ
4. Туннелді сыйымдылыќ 
5. Электродаралыќ сыйымдылыќ 

186. ЖМ тура єдісі кезінде автотербелістер жиілігініњ т±раќтылыѓыныњ 
тµмендетуін нейтралдау ‰шін ќандай єдіс ќолданбайды?:

1. АРЌ ж‰йесі кµмегімен автогенератор жиілігін стабилизациялау
2. Кварцтыќ генератормен модуляциялау
3. Модуляцияныњ жанама єдісі
4. Фазалыќ модуляцияныњ жиіліктілікке т‰рлендіру
5. АПЧ ж‰йесі арќылы автогенератор жиілігін стабилизациялау

187. Импульстік модуляция кезінде ќандай параметр аныќталмайды?

1. Импульстар фазасыныњ девиациясы
2. Ќуыстылыќ (скважность)
3. Тасымалдаушы жиілігі
4. Сигналдыњ орташа ќуаты
5. Модуляция т‰рі

188. Тасымалдаушы жиілікті модулирлейтін импульстардыњ µздері 
модулирленген болады. Сол кезде модуляцияныњ ќандай т‰рі жоќ болады? 

1. Жиілікті-импульстыќ ЖИМ 
2. Амплитуда-импульстыќ АИМ
3. Кењді-импульстыќ КИМ
4. Уаќытты-импульстыќ УИМ
5. Импульсті-кодтыќ ИКМ

189. Импульстыќ модулятор с±лбасына ќандай элемент кірмейді? 

1. Скремблер 
2. Т±раќты токтыњ біріншілік ќорек кµзі
3. Энергия жинаќтаушы
4. Коммутирлейтін элемент
5. (АЖЖ)СВЧ генератор

190. Ќандай импульсыќ модуляторларда ќалыптасќан импулстыњ 
±заќтыѓы кіріс импульсініњ ±заќтыѓымен аныќталады? 

1. Ќатты типті импульстыќ модуляторларда 
2. Ж±мсаќ типті импульстыќ модуляторларда
3. Сыйымдылыќ жинаќтаушы бар импульстыќ модуляторларда 
4. Индуктивті жинаќтаушы бар импульстыќ модуляторларда
5. Т‰рі араласќан жинаќтаушы бар импульстыќ модуляторларда

191. Ќандай импулстік модуляторларда кіріс импульсі ќалыптасатын 
импулстіњ, оныњ жинаќтаушы элемент параметрлерімен аныќталатын ±заќтылыќ, басын ѓана аныќтайды? 

1.Ж ж±мсаќ типті импульстыќ модуляторларда
2. Ќатты типті импульстыќ модуляторларда
3. Сыйымдылыќ жинаќтаушы бар импульстыќ модуляторларда
4. Индуктивті жинаќтаушы бар импульстыќ модуляторларда
5. Т‰рі араласќан жинаќтаушы бар импульстыќ модуляторларда

192. Импульстыќ модуляторларда электровакуумдыќ лампылар жєне жоѓарывольтты транзисторлар  коммутирлейтін ќ±рылѓыларѓа жатады: 

1. Ќатты типті
2. Ж±мсаќ типті
3. Араласќан типті
4. Электродты типті
5. ¤ткізгішті типті

193. Импульсті модуляторлардатиратрондар мен тиристорлар – кремнилік 
басќарылатын вентильдер – мына коммутациялыќ ќ±рылѓыларѓа жатады:

1. Ж±мсаќ типті
2. Ќатты типті
3. Аралас типті
4. Электродты типті
5. ¤ткізгішті типті
194. Ќуыстылыќ деген не (скважность)?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
195. Импульсті модуляция кезінде сауле шыѓару сигнал спектрініњ ені 
ќандай?
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

196. Ішкіимпульсті жиіліктік модуляция не ‰шін ќолданылады ?

1. Радиоприемниктегі сигналды ќысу ‰шін
2. Радиоприемниктегі сигналды кењейту ‰шін
3. Сызыќсыз б±рмалауды азайту ‰шін
4. Тасымалдаудыњ д±рыстылыѓын арттыры ‰шін
5. Жиілік девиациясын азайту ‰шін

197. ЛЖМ сигналыныњ фазасы ќандай зањ бойынша µзгереді?

1. Квадраттыќ зањ бойынша
2. Сызыќтыќ зањ бойынша
3. Синусоидалды зањ бойынша
4. Гармоникалыќ зањ бойынша
5. Хаотикалыќ зањ бойынша

198. Біртипті генераторлар сигналдарыныњ ќуаттарын ќосудыњ тєсілін 
атањыз:

1. Кµпполюсті схемалары, ФАР жєне ортаќ резонатор
2. Куаттар ќосушысы, кµпполюсті ссхемалар, ФАР жєне ортаќ резонатор
3. ФАР жєне ортаќ резонатор
4. Фазирленген антенді тор
5. Ортаќ тербелісті ж‰йе

199. Ќандай шартќа ќуат ќосушы жауап бермейді?

1. Фидерлі желілердіњ толќындыќ кедергілері єрт‰рлі болмауы керек
2. Ж‰ктемедегі сигнал ќуаты бµлек генераторлардыњ номиналды 
ќуаттарыныњ ќосындысына тењ 
3. Ќосушыныњ кірістері бір-бірімен тµуелсіз болу керек
4. Шаѓылѓан сигналдардыњ ќуаттары барлыќ шыѓыста 0-ге тењ болу 
керек
5. Ќосушыныњ ќасиеті ќажетті жиілік жолаѓында саќталу керек

200. Неніњ кµмегімен ауадаѓы генераторлар ќуаттарын ќосуѓа болады?

1. ФАР кµмегімен
2. Рупорлыќ антенндар кµмегімен
3. Спиральді антенндар кµмегімен
4. Сањылаулыќ вибраторлар кµмегімен
5. Электрлік вибраторлар кµмегімен

201. ФАР баѓытталѓан диаграммасыныњ сєулесімен сканирлеу.ж‰зеге 
асырылады:

1. Фазоайналдырѓыштардыњ ќайта ќ±руы арќылы тор бойындаѓы 
сигналдар фазаларыныњ фронтын басќару ж‰зеге асырылуы жолымен
2. ФАР циркуляторына ќосылѓан линияныњ ±зындыѓын µзгерту 
жолымен
3. ТЖЖ генераторларыныњ ќуаттарын кењістікте ќосу жолымен
4. Басќару процессініњ автоматизациясы жолымен
5. Бµлек таратушылардыњ арасында µзара байланыс жолымен

202. Таратушыларыныњ орналасуына байланысты ФАР...деп бµлінеді:

1. Сызыќты, жазыќ жєне цилиндрлік
2. Сызыќты, сызыќты емес жєне эллипсоидалды
3. Цилиндрлік жєне эллипсоидалды
4. Параболалыќ, жазыќ жєне шењберлік
5. Параболалыќ жєне шењберлік

203. РЖЌ-ныњ ќ±рылымдыќ с±лбаларында жиілік кµбейткіштер.
 орналастырылады:

1. ЖЖ тербелістерініњ ќуат к‰шейткіштерініњ алдында
2. ЖЖ тербелістерініњ ќуат к‰шейткіштерінен кейін
3. Автогенератордан кейін
4. Ќоздырѓыштыњ алдында
5. Жиілікті синтездеуіштіњ алдында

204. Ж±мыс істеу принципі б/ша жиілікті кµбейткіштер деп бµлінеді:

1. Сызыќсыз элементті ќолдануымен жєне сыртќы сигналы бар АГ
2. Транзисторлыќ жєне диодтыќ
3. Синхронды жєне синфазды
4. Синхронды жєне стартстопты
5. Маркерлік жєне маркерсіздік

205. Жиілікті кµбейткіштердіњ негізгі параметрлеріне...жатпайды:

1. К‰шейту коэффициенті
2. n-гармониканыњ шыѓыс ќуаты 
3. Бірінші гармониканыњ кіріс ќуаты
4. Т‰рлендіру коэффициенті
5. ПЄК

206. Сыртќы сигналмен АГ жиілігін синхрондаудыњ негізіндегі жиілікті 
кµбейткіштердіњ кемшілігі:

1. Гармоника номерініњ есеуімен синхронизм жолаѓыныњ тарылуы
2. Гармоника номерініњ есеуімен т‰рлендіру коэффициентініњ кемуі
3. К‰шейткіштерді ќолдануымен ќосымша болуы
4. Ќ±рылымдыѓыныњ к‰рделілігі
5. Синхрондау жиілігініњ істен шыѓуы

207. Кіріс синусоидалды сигналды б±рмалайтын, сызыќсыз элементті 
ќолданатын жиілікті кµбейткіштіњ кемшілігі:

1. Гармоника номерініњ есеуімен т‰рлендіру коэффициентініњ кемуі
2. К‰шейткіштерді ќолдануымен ќосымша болуы
3. Гармоника номерініњ есеуімен синхронизм жолаѓыныњ тарылуы
4. Ќ±рылымдыѓыныњ к‰рделілігі
5. Синхрондау жиілігініњ істен шыѓуы 

208. Жиілікті кµбейткіштер ‰шін арнайы жасалѓан жартылай µткізгіш 
диодтар ќалай аталады:

1. Варакторлар
2. Варикаптар
3. Ганн диодтары
4. Шотки диодтары
5. Туннельдік диодтар

209. Диодты жиілік кµбейткішініњ ж±мысы  ќолдануда негізделген:

1. Сызыќты емес сыйымдылыќ эффектісі
2. Доплер эффектісі
3. Ганна эффектісі 
4. Шотки эффектісі
5. Жылжыѓан µтпел эффектісі

210.  жєне 3 ДЦВ диапазондаѓы варакторлыќ жиілік кµбейткіші 
‰рлендіру коэффицентіне ие болады :

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

211. Генераторлыќ диодтќа жатпайды:

1. Варикап
2. Ганн диоды
3. Лавинно-пролетный диод
4. Туннельді диод
5. Диод с междолинным переносом электронов

212. Ќандай жартылай µткізгішті ¤ЖЖ дитодты автогенераторда 
ќолданѓанда жоѓары емес т±раќты жиілікті жєне жоѓары денгейдегі шуды ќамтамассыз етеді?

1. Лавинно-пролетный диод
2. Варикап
3. Ганн диоды
4. Туннельді диод
5. Диод с междолинным переносом электронов

213. Т±раќты жиіліктіњ диодты автогенераторлардыњ параметрлеріњ 
жаќсартуда ќолданады: 

1. Жоѓары пайдалы резонаторлар
2. Жиілік кµбейткіші
3. Т±раќтандырылѓан генераторлар
4. Жиілік бµлгіші
5. Ауыспалы коэффициент бµліндісімен бµлгіші

214. Т±раќты жиіліктіњ диодты автогенераторлардыњ параметрлеріњ 
жаќсартуда ќолданады:

1. Автотербелістіњ жиілігін синхрондау
2. Автотербелістіњ жиілігін фаздау
3. Бµгетті сыйымдылыќ эффектісі
4. Зарядты сыйымдылыќ эффектісі
5. Сызыќты емес сыйымдылыќ эффектісі
215. Ќандай ¤ЖЖ диодты к‰шейткіштіњ ж±мысы  генераторлы диодќа
 жалѓанѓан, фидерде таралатын,  падающей жєне шаѓылысќан толќынды бµлуде негізделген?

1. Шаѓылысу типті к‰шейткіш
2. ¤тпелі к‰шейткіш
3. Усилитель типа бегущей волны
4. Ферриті к‰шеткіш
5. Кµпірлі квадратты к‰шейткіш

216. Диодты генераторѓа жалѓанѓан, фидерде таралатын , ¤ЖЖ диодты 
к‰шейткіште падающей жєне шаѓылысу толќыныњ бµлу неніњ кµмегімен орындалады?

1. Циркулятор
2. Синтезатор
3. Детектор
4. Регулятор
5. Возбудител

217. Диодты генератордыњ ќандай ж±мыс істеу режимі жоќ:

1. Граничный режим
2. Режим устойчивого усиления сигнала по мощности
3. Автотербеліс режимі
4. Сигнал к‰шейтпейтін режим
5. Автотербелісті синхрондау режимі 

218. Шаѓыстыру типті бір диодты к‰шейткіштіњ ќуаты  к‰шейту 
коэфиценті аспайды:

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 

219. Бір немесе бір неше тіректі жиіліктен дискретті кµп жиілікті 
ќалыптастыруды µалай атайды?
1. Жиілік синтезі
2. Жиілік анализі
3. Жиілік девиациясы
4. Жиілік т±раќтануы
5. Жиілік кµбеюі
220. Кварцты генератордыњ жоѓарыт±раќты жиіліктіњ аталуы:

1. Тіректі
2. Кварцті
3. Тасушы
4. Такті
5. Генераторлы

221. Ќайсы жиілік синтезатордыњ параметіріне жатпайды?

1. Шыѓыс смгналыныњ ќуаты 
2. Шыѓыс сигналыныњ диапазон жиілігі
3. Жиіліктіњ т±раќсыздыѓы
4. Уровень побочных составляющих выходного сигнала
5. Бір жиіліктен екіншіге µту уаќыты

222. Эталонды сигнал бойынша автогенератордыњ жиілігін т±раќтандыру жєне басќаруда ќолданады:

1. Автоматической подстройки частоты АПЧ
2. Автоматической регулировки усиления АРУ
3. Автоматической настройки каналов АНК
4. Автоматической регулировки частот АРЧ
5. Фазовой подстройки частот ФПЧ

223. Крутизна статической характеристики S генераторных радиоламп определяется при помощи:

1. Анодно-сеточных характеристик лампы
2. Сеточных характеристик лампы
3. Анодных характеристик лампы
4. Модуляционных характеристик лампы
5. Вольт-амперных характеристик лампы

224. Статикалыќ характеристикасы триодтар ‰шін тандау,егер анод кернеуі:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

225.Таратќыштыњ жоѓары жиілікті трактісініњ ќ±рылымдыќ с±лбасын салу маќсаты:

1. Определить рациональное число каскадов высокой частоты между 
возбудителем и выходом РПДУ
2. Обеспечить выполнение заданных технических требований
3. Жоѓары ПЄК ќамту
4. Ќажетті т‰зеткіштер саныњ аныќтау
5. Т‰зеткіштіњ кернеулігін аныќтау

226. Для повышения надежности передатчиков и для борьбы с 
отражениями от неоднородностей в фидере в ТВ передатчиков используется:

1. Сложение мощностей
2. Сложение коэффициентов усиления
3. Произведение коэффициентов усиления
4. Произведение мощностей
5. Умножение частот

227. Лампылы таратќыштыњ ќ±рылымдыќ с±лбасын  ќ±растыру басталады :

1. Шыѓыс каскадынан
2. Бірінші каскадынан
3. Предоконечного каскада
4. Аралыќ каскадынан
5. Ќоздырѓыш

228. Лампылы таратќыштыњ ќ±рылымдыќ с±лбасын  ќ±растыру шыѓыс 
каскадынан басталады, µйткені:

1. Шыѓыс ќуаты беріледі
2. Шыѓыс кернеуі беріледі
3. Таратќыштыњ ПЄК-і белгілі
4. Кіріс ќуаты беріледі
5. Кіріс кернеуі беріледі

229. Тасымлдаушы жиілікте километрлік диапозон толќынында 
радиотарату келесі жиілікте жєне тарату ќуатына ие:

1. 
2.  
3.      
4.    
5.    

230. Тасымлдаушы жиілікте гектометрлік диапозон толќынында 
радиотарату келесі жиілікте жєне тарату ќуатына ие:

1.  
2.      
3.    
4.    
5. 

231. Тасымлдаушы жиілікте декометрлік диапозон толќынында 
радиотарату келесі жиілікте жєне тарату ќуатына ие:

1.      
2.    
3.    
4. 
5. 

232. Тасымлдаушы жиілікте  метрлік диапозон толќынында 
радиотарату келесі жиілікте жєне тарату ќуатына ие:

1.    
2.    
3. 
4. 
5. 

233. Телевизионное вещание осуществляется:
1. Метірлік жєне дециметірлік диапазондарда 
2. Километірлік жєне дециметірлік диапазонда 
3. Километірлік жєне метірлік диапазонда 
4. Дециметірлік жєне декаметірлік диапазонда
5. Метірлік жєне декаметірлік диапазонда

234.¦зын толќынды диапозонда ќандай модуляция т‰рі радтотартќышта 
пайдаланылады?
1. Амплитудалы
2. Жиіліктік
3. Фазалыќ
4. Импульстік
5. Б±рыштыќ

235. ¤те ќысќа толќынды диапозонда ќандай модуляция т‰рі 
радтотартќышта пайдаланылады?

1. Амплитудалы
2. Жиіліктік
3. Фазалыќ
4. Импульстік
5. Б±рыштыќ

236. Метрлік толќын диапозонында телевизиялыќ радиотаратуѓа ќанша 
анал бµлінген?

1. 1-ден  12-ге дейін
2. 21- ден  81- ге дейін
3. 11- ден  31- ге дейін
4. 11- ден  81- ге дейін
5. 31- ден  62- ге дейін

237. Дециметрлік толќын диапозонында телевизиялыќ радиотаратуѓа 
ќанша канал бµлінген?

1. 21- ден  81- ге дейін
2. 1-ден  12-ге дейін
3. 11- ден  31- ге дейін
4. 11- ден  81- ге дейін
5. 31- ден  62- ге дейін

238.Теле таратќыштыњ  радиосигнал спектірі:

1. 8 МГц
2. 16 МГц
3. 13 МГц
4. 4МГц
5. 28МГц

239. Неге телевизиялыќ радиотолќында екі жартыкомплектісі болады?

1. Негізгісі заќымдалѓан жаѓыдайда негізгіден резервке ауысу ‰шін
2. Бейне жєне дыбыс тарату ‰шін
3. Т‰сті сигнал жєне синхронды сигнал ‰шін
4. Бейне сигнал жєне жарыќ сигнал ‰шін
5. АМ мен ЧМ ‰шін

240. Телевизиялыќ радиотаратќышта жартыкомплект ќуаттары ќалай ќосылады?

1. Кµпірлік ќ±рылѓы арќылы
2. Циркулятор арќылы
3. Дискриминатор арќылы
4. Фильтр арќылы
5. Квадраттыќ ќ±рылѓы арќылы

241.¤ЖЖ диапазонында обьекттер арасында байланыс :

1. Прямым лучом
2. К‰шейтілген сигналмен
3. Модульді сигналмен
4. Электр сигналамен
5. Кодты посылкамен

242. Космостыќ сигмент бµлімінде, ќай параметр спутнико-космостыќ радиобайланыс ж‰йесіне жатпайды?

1. Космос жаѓыдайы
2. Орбитальді жазыќтар саны
3. Серіктер саны
4. Жердегі ќызмет кµрсету зонасы
5. Орбита типі

243. ќай параметр серік параметіріне жатпайды?

1. Орбита тип
2. Электрокµздіњ ќуаты 
3. Срок активного существования
4. Орбита да т±ру дєлдігі
5. Масса

244. Жердік сигмент бµлімінде, ќай параметр спутнико-космостыќ радиобайланыс ж‰йесіне жатпайды?

1. Серіктер саны 
2. Максимальді  абоненттік терминал саны 
3. Абоненттік терминал арасындаѓы байланыс т‰рі
4. Жердік  станция саны
5. Жердік  станция арасындаѓы байланыс т‰рі

245. Таратќыштыњ ПЄК дегеніміз не?

1. Таратќыштыњ шыѓыс кернеуініњ электрожеліден алынатын ќуатќа
 ќатынасы
2. Пайдаланылатын ќуат
3. Таралатын ќуат
4. Беруші генератордыњ ќуатыныњ шыѓыс ќуатќа ќатынысы
5. Шыѓыс ќуаттыњ эксплутацияѓа кеткен шыѓындарѓа ќатынасы

246. Ќандай процесс модуляция деп аталады?

1. ЖЖ сигналдыњ кейбір параметрлерініњ ТЖ сигнал зањы бойынша 
µзгеруі
2. Радиосигналдарды ќабылдау
3. Радтосигналдардыњ фильтрациясы
4. Бастапќы сигналды ќалпына келтіру
5. Сигналды к‰шейту

247. Токтыњ отсечка б±рышы дегеніміз не?

1. Гармоникалыќ тербелістіњ ток µтетін периодыныњ жартысы
2. Ток баѓыты арасындаѓы б±рыш жєне сыйымдылыќтаѓы кернеу
3. Ток баѓыты арасындаѓы б±рыш жєне ндуктивтіліктегі кернеу
4. Ток баѓыты арасындаѓы б±рыш жєне кедергідегі кернеу
5. Сигналдыњ бастапќы фазасы

248.Радиотаратќыштыњ жалпыланѓан с±лбасына кіреді:

1. Ќоздырѓыш,жиілік кµбейткіш, ќуатты к‰шейту блогы, модулятор, 
антенна -фидерлік ќ±рылѓы, автоматты басќару блогы
2. Ќуатты к‰шейту блогы, модулятор, антенна -фидерлік ќ±рылѓы,жиілік 
синтезаторы,жиілікті автоподстройка блогы,ќоздырѓыш,жиілік бµлгіш
3. Ќоздырѓыш,антенна фидерлік ќ±рылѓы
4. Ќоздырѓыш, ќуатты к‰шейту блогы , антенна -фидерлік ќ±рылѓы 
5. Модулятор, ќуатты к‰шейту блогы ,автоматты басќару блогы

249. Модуляцияныњ ќандай т‰рі болмайды?

1. Электрондыќ
2. Амплитудалыќ
3. Жиіліктік
4. Фазалыќ
5. Импульстік-кодтыќ

250. Таратќыштаѓы каскадтар саны немен аныќталады?

1. Таратќыш шыѓысындаѓы ќуатпен
2. Жиілік диапазонымен
3. Элементтік  базамен
4. Пайдаланылатын ќуатпен
5. Ќоректену кернеуімен 

251.Транзисторлы генераторлардыњ артыќшылыѓы:

1. ‡лкен µткізу жолаѓын алу м‰мкіндігі
2. Транзисторлардыњ ќуатыныњ шектеулігі
3. Белгілі бір ж±мыс жылулыќ режимін саќтауы
4. Саќтыќ режиміндегі ќысќа уаќыттыќ аќауларѓа сезімталдыѓы
5. К‰шейтілетін сигналдыњ жиілігініњ транзистордыњ шектік жиілігіне 
жаќындаѓанда ќуат бойынша тµмен коэффицент 

252. Шамды генератор нені талап етеді?

1. Жоѓары омды ж‰ктеме
2. Тµменгі омды ж‰ктеме
3. Орташа омды ж‰ктеме
4. Ж‰ктеме ќажет етпейді
5. Ќорек кµзін талап етпейді

253. Шамды генераторлар ж±мысы:

1. Салыстырмалы жоѓары ќорек кернеуі мен ќатысты кіші токпен
2. Тµмен ќорек кернеуімен жєне ќатысты жоѓары токпен
3. Салыстырмалы жоѓары ќорек кернеуі мен ‰лкен токтармен
4. Тµмен ќорек кернеуі мен ќатысты кіші токтармен
5. Тµменгі жиіліктерде

254. Транзисторлы  генераторлар ж±мысы:

1. К‰шейтілетін сигналдыњ жиілігініњ транзистордыњ шектік жиілігіне 
жаќындаѓанда ќуат бойынша тµмен коэффицент  
2. Салыстырмалы жоѓары ќорек кернеуі мен ќатысты кіші токпен
3. Салыстырмалы жоѓары ќорек кернеуі мен ‰лкен токтармен
4. Тµмен ќорек кернеуі мен ќатысты кіші токтармен 
5. Тµменгі жиіліктерде

255. Сейілудіњ тµмен ќуаты мен жоѓары ПЄК  генераторларда ќалай ж‰зеге 
асырылады

1. Отсечка режиміндегі ж±мыспен
2. Тоятталу режимінде 
3. Активті ж±мыс режимінде
4. Инверсті ж±мыс режимінде
5. Инверсті активті ж±мыс режимінде

256. Гармоникалыќ тербелістердіњ негізгі генератолары ќандай 
радиотаратќыш диапазондарында кењ ќолданылады?

1. ¦зын жєне µте ±зын толќынды
2. Ќысќа толќынды
3. Ультраќысќа толќындарда
4. Орташа жєне ±зын толќындарда
5. Орташа толќындарда

257. ЖЖ транзисторлы генератордыњ кілттік режимдегі динамикалыќ 
сипаттамасы транзистор жќмысын екі аймаќта ѓана т‰сіндіреді:

1. Ќаныѓу жєне отсечка
2. Насыщения и активті
3. Активті жєне инверсті
4. Активті жєне отсечка
5. Отсечка жєне инверсті

258. ЖЖ транзисторлы генератордыњ кілтіндегі кернеу ж±мыстыњ кілттік режимінде екі формаѓа ие болады:

1. Тікб±рышты
2. Косинусоидалды
3. Синусоидалды
4. Циклоидтер
5. Ортасында жоѓалѓан косинусоидалды 

259. Транзисторлы генераторларда к‰шейтілетін сигналдыњ жиілігі µскенде
 жєне шектік жиілікке жаќындаѓанда:

1. ПЄК азаяды жєне шыѓыс кернеу тµмендейді
2. ПЄК µседі жєне шыѓыс кернеу тµмендейді
3. ПЄК азаяды жєне шыѓыс кернеу µседі
4. ПЄК µседі жєне шыѓыс кернеу µседі
5. ПЄК жєне шыѓыс кернеу µзгермейді

260. Сырттан ќоздырылатын транзисторлы генераторда биполярлы
 транзистор кезінде динамикалыќ сипаттама ќандай аудандарда толыќ кернеуленбейді?

1. Активті жєне отсечка
2. Активті жєне ќаныѓу
3. Ќаныѓу жєне отсечка
4. Отсечка, активті жєне ќаныѓу
5. Отсечка, активті,ќаныѓу жєне инверсті

261. Сырттан ќоздырылатын транзисторлы генераторда биполярлы
 транзистор кезінде динамикалыќ сипаттама ќандай аудандарда шектік ж±мыс режиміне орналасады?

1. Активті жєне отсечка
2. Активті жєне ќаныѓу
3. Ќаныѓу жєне  отсечка
4. Отсечка, активті жєне ќаныѓу
5. Отсечка, активті, ќаныѓу жєне  инверсті

262. Сырттан ќоздырылатын транзисторлы генераторда биполярлы 
транзистор  кезінде динамикалыќ сипаттама ќандай аудандарда артыќ кернеуленген ж±мыс режимінде болады?

1. Отсечка, активті жєне ќаныѓу 
2. Активті жєне ќаныѓу
3. Ќаныѓу жєне  отсечка
4. Активті жєне отсечка
5. Отсечка, активті, ќаныѓу жєне  инверсті 

263. Транзисторлы СЌГ толыќ кернеуленбеген жєне шектік ж±мыс 
режимдерінде коллекторлыќ токтыњ отсечкамен ж±мысы кезіндегі импульстіњ формасы:

1. Косинусоидалды
2. Синусоидалды
3. Ортасында жоѓалѓан косинусоидалды
4. Солѓа ыѓыстырылѓан,сртасында жоѓалѓан  косинусоидалды
5. Оњѓа ыѓыстырылѓан, ортасында жоѓалѓан косинусоидалды

264. Транзисторлы СЌГ артыќ кернеуленген ж±мыс режимінде коллекторлы
 ток импульсі активті ќ±раушысы кезінде ќандай формада?

1. Ортасында жоѓалѓан косинусоидалды
2. Синусоидалды
3. Косинусоидалды 
4. Оњѓа ыѓыстырылѓан, ортасында жоѓалѓан косинусоидалды
5. Солѓа ыѓыстырылѓан,сртасында жоѓалѓан  косинусоидалды

265. Транзисторлы СЌГ артыќ кернеуленген ж±мыс режимінде коллекторлы 
ток импульсі активті ќ±раушы жєне сыйымдылыќ кезінде ќандай формада?

1. Солѓа ыѓыстырылѓан,сртасында жоѓалѓан  косинусоидалды
2. Ортасында жоѓалѓан косинусоидалды
3. Синусоидалды
4. Косинусоидалды 
5. Оњѓа ыѓыстырылѓан, ортасында жоѓалѓан косинусоидалды

266. Ќуатты µрісті транзистордыњ р±ќсат етілген шектік параметрлеріне 
жатпайды:

1. Шыѓыс ќуат
2. Ќ±рылѓы жоѓалтатын ќуат
3. Кернеудіњ т±раќты жєне шыњды мєні
4. Затвор тогыныњ т±раќты ќ±раушысы
5. Аѓын тогыныњ ењ жоѓарѓы мєні

267. Ортаќ эмиттерлі с±лбалы биполярлы транзистор немен басќарылады?

1. Базаныњ кіріс тогымен
2. База-эмиттердіњ кіріс кернеуімен
3. Эмиттердіњ кіріс тогымен
4. База-коллектордыњ кіріс кернеуімен
5. Коллектордыњ кіріс тогымен

268. Ортаќ кері аѓынды с±лбалы µрістік транзистор не арќылы
 басќарылады?

1. Затвор-истокты кіріс кернеумен
2. Затвор-аѓын кіріс кернеуімен
3. Аѓын- кері аѓын кіріс кернеуімен
4. Затвордыњ кіріс тогымен
5. Аѓынныњ кіріс тогымен

269. Бірнеше типті µрісті транзистордыњ µзара айырмашылыѓы:

1. Жартылай µткізгішті арнада ќозѓалатын заряд тасымалдаушыларды
 басќару єдісі
2. ¤ЖЖ транзистор ‰шін материал
3. К‰шейткіштєњ максималды жиілігі
4. Ќ±рылѓыдаѓы активті жоѓалтулар
5. Затворѓа ќойылѓан кернеу

270. Ќандай электрондыќ ќ±рылѓыда жартылайµткізгіштіњ негізгі зарядтары
 ѓана тасымалданады?

1. ¤рісті транзистор
2. Биполярлы  транзистор
3. Триод
4. Тетрод
5. Ж‰гіруші толќын шамы

271. Тµменде кµрсетілген электронды ќ±рылѓылардыњ ќайсысында токты 
басќару жартылай µткізгішті арнада ќозѓалатын заряд тасушыларѓа электрлік µріспен єсер ету арќылы ж‰ргізіледі?

1. ¤рісті транзисторда
2. Биполярлы транзисторда
3. Тетродта
4. Пентодта
5. Амплитронда

272. Транзисторлардыњ негізгі параметрлеріне жатпайды:

1. Кернеу бойынша к‰шейту коэффиценті
2. К‰шейтудіњ максималды жиілігі
3. Шыѓыс ќуат
4. Ќуат бойынша к‰шейту коэффиценті
5. ПЄК

273. Биполярлы транзисторлардыњ ж±мыс негізінде не жатыр(рет бойынша)?

1. Эмиттердегі электрондар  инжекциясы, база аймаѓында жинаќталу жєне
 коллекторѓа ауысу
2. База аймаѓында жинаќталу, эмиттердегі электрондар  инжекциясы  жєне
 коллекторѓа ауысу 
3. Коллекторѓа ауысу, эмиттердегі электрондар  инжекциясы  жєне база 
аймаѓында жинаќталу
4. База аймаѓында жинаќталу , коллекторѓа ауысу жєне эмиттердегі электрондар  
инжекциясы, 
5. Эмиттердегі электрондар  инжекциясы, коллекторѓа ауысу  жєне база
 аймаѓында жинаќталу  

274. Базаныњ транзистордаѓы ж±мысы:

1.Зарядтар аѓынын басќару
2. Зарядтарды тарту
3. Зарядтарды шыѓару
4. Сигнал шыѓару
5. Сигнал фильтрациясы

275. Электровакуумді триодтаѓы тордыњ ж±мысы:

1. Зарядтар аѓынын басќару 
2. Зарядтарды шыѓару 
3. Зарядтарды жинау
4. Сигнал фильтрациясы 
5. Сигналдарды т‰зеу

276. Электровакуумді триодтаѓы анод маќсаты:

1. Зарядтарды жинау 
2. Зарядтар аѓынын басќару 
3. Зарядтарды шыѓару 
4. Сигнал фильтрациясы 
5. Сигналдарды т‰зеу

277. Электровакуумді триодтаѓы катод маќсаты:
1. Зарядтарды шыѓару 
2. Зарядтар аѓынын басќару 
3. Зарядтарды жинау 
4. Сигнал фильтрациясы 
5. Сигналдарды т‰зеу 

278. Таратќыштар с±лбасындаѓы конденсатордыњ маќсаты:

1. Электр энергиясын жинаќтау
2. Ќуатты сейілту
3. Кернеуді т‰рлендіру
4. Магнит энергиясын т‰рлендіру
5. Электрондыќ  кілттіњ ролі

279. Оњ кері байланысты ‰ш н‰кте негізінде ќ±ралѓан транзисторлы
 автогенератор ќандай диапазондарда ќолданылады?

1. Километрлік жєне декаметрлік толќын диапазондарында
2. Мириаметрлі толќын диапазонында
3. Децимиллиметрлік толќын диапазонында
4. Дециметрлік толќын диапазонында
5. Сантиметрлік жєне миллиметрлік толќын диапазондарында

280. Резонансты контурдаѓы еркін тербелістердіњ жиілік мєні келесі 
формуламен аныќталады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

281. Тµмендегі дестабилизациялаушы факторлардыњ ќайсысы
 автогенератордыњ жиілігініњ т±раќтылыѓына єсер етпейді?

1. Радиожиілік диапазоныныњ µзгеруі
2. Механикалыќ єсерлер
3. Ќоршаѓан орта температурасыныњ µзгеруі
4. Ќоректендіруші кернеудіњ µзгерісі
5. Ылѓалдылыќ жєне ќоршаѓан ортаныњ ќысымы

282. Автогенератордыњ жиілік т±раќтылыѓын арттыру ‰шін кµрсетілген 
єдісердіњ ішінен м‰мкін емесін кµрсет:

1. Автогенератор ќуатын арттыру
2. Максимал пайдалылыќты тербеліс ж‰йесін пайдалану
3. Ќоректендіруші кернеуді 1-2% дєлдікпен т±раќтандыру
4. Ж‰ктемеге байланысты баяулату
5. Ішінде ‰немі т±раќты температура саќталатын ќ±рылѓы – термостатты пайдалану

283. Кері байланыс дегеніміз:

1. К‰шейткіштіњ шыѓыс сигналыныњ кірісіне єсері
2. Каскадтар арасындаѓы байланыс
3. АЖК пен детектор арасындаѓы байланыс
4. Антенна мен ќабылдаѓыш арасындаѓы байланыс
5. ТЖК пен телефондар арасындаѓы байланыс

284. Тербеліс контурыныњ пайдалылыѓына кері µлшем:

1. ¤шу
2. Кедергі сипаттамалары
3. Жиілік
4. Фаза
5. К‰шейту

285. Ортаќ эмиттерлі  транзистор с±лбасынан екі т‰рлі сипаттама 
ажыратылады:

1. Шыѓыс жєне кіріс
2. Статикалыќ жєне  динамикалыќ
3. Вольт-амперлік жєне ж‰ктемелік
4. Амплитудалыќ жєне жиіліктік
5. Сызыќты жєне сызыќсыз

286.Биполярлы транзистордыњ шыѓыс статикалыќ сипаттамасы:

1. Коллектор тогыныњ  коллектор-эмиттер  кернеуі мен база тогына 
тєуелділігі
2. Коллектор тогыныњ  эмиттер  кернеуі мен база тогына тєуелділігі
3. Коллектор тогыныњ  коллектор  кернеуі мен база тогына тєуелділігі 
4. База тогыныњ коллектор-эмиттер кернеуіне тєуелділігі 
5. База тогыныњ  коллектор-база жєне  коллектор-эмиттер кернеуіне 
тєуелділігі  

287. Биполярлы транзистордыњ статикалыќ кіріс сипаттамасы:

1. База тогыныњ  коллектор-база жєне  коллектор-эмиттер кернеуіне тєуелділігі  
2. Коллектор тогыныњ  коллектор-эмиттер  кернеуі мен база тогына тєуелділігі
3. База тогыныњ коллектор-эмиттер кернеуіне тєуелділігі 
4. База тогыныњ эмиттер-база кернеуіне тєуелділігі 
5. Коллектор тогыныњ  эмиттер  кернеуі мен база тогына тєуелділігі

288. Биполярлы транзистордыњ ќ±рылымы:

1. Екі  -ауысулардан
2. ‡ш  - ауысулардан
3. Тµрт  -ауысулардан
4. Бір - ауысулардан
5. -ауысулардан

289. Электрлік тізбектегі шыѓындарды азайту .шін тарату коэффицентініњ мєні:

1. 1-ге жуыќ жєне 0,8-ден аз емес
2. 1-ге жуыќ жєне 0, 9-ден аз емес
3. 1-ге жуыќ жєне 0,7-ден аз емес  
4. 1-ге жуыќ жєне 0,6-ден аз емес  
5. 1-ге жуыќ жєне 0,5-ден аз емес  

290. Биполярлы транзистордыњ ќандай ж±мыс режимі болмайды?

1. Жабыќ
2. Отсечка
3. Активті
4. Ќаныѓу
5. Инверсті

291. Т±раќты ток энергия кµзініњ ЖЖ немесе ¤ЖЖ тербелістер 
энергиясына т‰рленуі ќайда болады?

1. Автогенераторда
2. Сырттан ќоздырылатын генераторда
3. Тєуелсіз ќоздырылатын генераторда
4. Ќуат к‰шейткіште
5. Кернеуді к‰шейткіште

292.Автотербелістердіњ жиілігін т±раќтандырудыњ ќандай єдісі болмайды?

1. Негізгі жєне негізгі емес заряд тасушыларды тасымалдау негізіндегі 
электрондыќ
2. Ќарапайым тербеліс ж‰йелері пайдаланылатын параметрлік
3. Резонатор ретінде кварц кристалы ќолданылатын кварцты
4. Диэлектрлік резонатормен
5. Атомдарды индуцирленген ќоздырушы негізндегі молекулалыќ

293. Оњ кері байланыспен жєне активті элементпен ќамтылѓан резонансты 
ж‰ктемесі бар автогенератордыњ с±лбасы ќалай аталады?

1. Трансформаторлы кері байланысты
2. Индуктівті кері байланысты
3. Сыйымдылыќты кері байланысты
4. Теріс кері байланысты
5. Оњ кері байланысты

294. Ќандай шарт орындалѓан кезде кері байланысты автогенераторда
 µздігінен ќозу ж‰реді?

1. Тор(база) жєне анодтаѓы(коллектор) айнымалы кернеулер кері фазалы 
болу керек
2. Кері байланыс кернеуініњ амплитудасы максимал болу керек
3. Тербеліс амплитудасы µскен сайын Rэ резосторындаѓы тµмендеу 0-ге 
±мтылуы керек 
4. Базадаѓы кернеу 0-ге тењ болуы керек
5. Кері байланыс коэффиценті теріс шама болу керек

295. Ќандай шарт орындалѓан кезде кері байланысты автогенераторда
 µздігінен ќозу ж‰реді?

1. Кері байланыс амплитудасы белгілі бір минималды мєннен аз болмауы 
керек
2. База жєне коллектордаѓы айнымалы мєндер фаза бойынша сєйкес болу 
керек
3. Тербеліс амплитудасы µскен сайын Rэ резосторындаѓы тµмендеу 0-ге 
±мтылуы 
керек 
4. Базадаѓы кернеу 0-ге тењ болуы керек
5. Кері байланыс коэффиценті теріс шама болу керек 

296. Кері байланысты автогенератоларда µздігінен ќозу екі шарт орындалѓан 
кезде м‰мкін:

1. Фаза жєне амплитуда балансы
2. Ток жєне кернеу балансы
3. Жиілік жєне фаза балансы
4. Амплитуда жєне жиілік балансы
5. Ток жєне амплитуда балансы

297. Трансформаторлы кері байланысты автогенераторларда фаза балансы 
ќандай жолмен ж‰зеге асырылады? 

1. К‰шейткіш кірісіне тербелістер беретін индуктивті катушканыњ соњыныњ д±рыс жалѓанылуы
2. Сс  конденсаторыныњ  сыйымдылыѓын д±рыс тањдау
3 Сс  конденсаторыныњ кедергісін д±рыс тањдау 
4. Автогенератордыњ параметрлерін д±рыс тањдау
5. Базадаѓы нєтижелі кері потенциалдыњ азаюы

298. Тµмендегі ќай автогенератор радиотаратќыш ќ±рылѓыларда к‰рделі 
ќ±рылымы жєне тербелістердіњ тµменгі жиілікте генерациялануына байланысты кењ ќолданыс таппады?

1.Трансформаторлы байланысты с±лба негізінде жасалѓан автогенераторлар
2. ‡ш н‰кте негізінде ќ±рылѓан µздігінен ќозушы генератор
3. Индуктивті кері байланысты µздігінен ќозушы генераторлар
4. Сыйымдылыќты кері байланысты транзисторлы автогенераторлар
5. К‰рделі с±лба негізінде ќ±рылѓан µздігінен ќозушы генераторлар

299. Бір контурлы автогенераторлардыњ негізгі кемшілігі:

1. Генерацияланатын тербелістердіњ жиілік т±раќтылыѓыныњ тµмендігі
2. Автогенератор  конструкциясыныњ к‰рделілігі
3. Тµмен жиіліктерде тербеліс генерациясы
4. Контурдыњ пайдалылыѓыныњ тµмендігі
5. Атогенераторды келтірудіњ ќиындыѓы

300. Автогенератордаѓы тербеліс генерациясыныњ жиілігі немен 
аныќталады

1. Тербеліс контурыныњ параметрлерімен
2. Активті элементтердіњ параметрлерімен
3. Сыртќы ж‰ктеменіњ параметрлерімен
4. Торлы автож‰йеніњ тізбегініњ параметрлерімен
5. Оњ кері байланысты айнымалы кернеуініњ шамасымен

301. Классификация бойынша ќай таратќыштар ортањѓы ќуаты бар деп 
саналады? 

1. 100 Вт ден 10 к Вт дейін
2. 100 Вт дейін
3. 10 к Вт ден 100 к Вт дейін
4. 100 к Вт ден 1000 к Вт дейін
5. 1000 к Вт жоѓары

302. АМ сигналмен салыстырѓанда бір жолаќты сигналдыњ жолаќ ені 
ќанша есе кем ?
1. 2
2. 1,5
3. 3
4. 3,5
5. 4

303. Бір жолаќтыќ модуляция ќай жерде жиі жасалынады?

1. аз ќуатты каскадтарда
2. ортањѓы ќуатты
3. ќуатты каскадтарда
4. шеттік каскадтарда
5. шыѓулыќ тербелістік ж‰йеде

304. Баланстыќ модулятордан кейін фильтрация не ‰шін жасалынады?

1. ќажетсіз жанамалы жолаќты жєне тасушыны басу ‰шін 
2. жоѓары гармоникаларды басу ‰шін 
3. жоѓары гармоникалар жєне ќажетсіз жанамалы жолаќты басу ‰шін
4. жоѓары гармоникаларды жєне ќажетсіз жанамалы жолаќты, тасушыны 
басу ‰шін
5. тасушыны басу ‰шін

305. Бір жолаќтыќ модуляцияѓа амплитудалыќ модуляцияныњ µту кезінде 
энергетикалыќ ±тыс ќандай?
1. 10 дБ 
2. 20 дБ
3. 15 дБ
4. 25 дБ
5. 5 дБ

306. Жиілік-модуляциялањѓан сигнал спектрініњ ќ±растырулардыњ 
ќатыстыќ амплитудалары функцияларына пропорционалды

1. Бесселя 
2. Кауэра
3. Берга
4. Чебышева
5. Петрова

307. Жиілікті модуляцияныњ индексі тењ
1. m=/F
2. m= /0
3. m= F
4. m= 0
5. m= F/0

308. Жиіліктік модуляцияныњ ќай индексі кезінде 0 жиілігі бар спектрдіњ 
ќ±растырулары модуляциялањѓан сигналда жоќ болуѓа м‰мкін ?

1. 2,4
2. 2,1
3. 1,2
4. 4,1
5. 4,2

309. Модуляциялайтын сигналдыњ жиілігі µсу кезінде жиіліктік 
модуляцияныњ индексі

1. азайады 
2. µседі
3. т±раќты болып ќалады
4. m=12.3-ке дейін т±раќты болып ќалады, содан кейін µседі  
5. m=12,3-ке дейін т±раќты болып ќалады, содан кейін азайады

310. Б±рыштыќ модуляция ќай жерде жасалынады ?

1. автогенераторда 
2. балансты модуляторда
3. кµбейткіште
4. шыѓулыќ тербелісті ж‰йеде
5. шеттік каскадта

311. СЕКАМ стандарты бойынша теледидар сигналын тарату кезінде 
модуляция пайдаланады

1. тµменгі жанамалы жолаќты жарым-жартылай басуымен амплитудалыќ
2. жоѓарѓы жанамалы жолаќты жарым-жартылай басуымен 
амплитудалыќ 
3. амплитудалыќ
4. жиіліктік 
5. 8 МГц-ке дейін спектрге шек ќоюмен жиіліктік 

312. СЕКАМ стандарттаѓы т‰стік жартылай тасушылар жиілікте жатќан 
болады

1. 4,25 МГц жєне 4,6 МГц
2. 1,25 МГц жєне 2,45 МГц
3. 2,45 МГц жєне 2,56 МГц
4. 2,5 МГц жєне 3,45 МГц
5. 0,75 МГц жєне 1,25 МГц

313. Ќай каскадтарда теледидарлыќ сигналмен модуляция жасалынады?

1. аз ќуат к‰шейткіштік каскадтарда
2. шеттік каскадтарда
3. ортањѓы ќуат к‰шейткіштік каскадтарда
4. ќуатты к‰шейту
5. кµбейткіштік каскадтарда

314. Дыбыс жєне бейне сигналдарды бірге к‰шейту кезінде олардыњ 
ќатыстыѓы мынадай:

1. Риз/ Рзв =10/1
2. Риз/ Рзв =20/1
3. Риз/ Рзв =1/1
4. Риз/ Рзв =1/10
5. Риз/ Рзв =1/20

315. Теледидарлыќ радиотаратќыштар транзисторлардаѓы шеттік 
каскадтар ќай режимде ж±мыс істейді?

1. В 
2. А
3. C
4. D
5. E

316. Серіктен жерге жєне жерден серікке теледидар сигналын беру кезінде ќай модуляция пайдаланады?

1. жиіліктік
2. бір жолаќты
3. амплитудалыќ
4. бір жанамалы жолаќты жарым-жартылай басуымен амплитудалыќ
5. фазалыќ

317. Спецификалыќ б±рмалануларды - ќайталанѓан бейнелер немесе кµп 
контурлыќ, азайту ‰шін теледидар таратќыштарда ќай блоктар арналѓан?

1. циркуляторлар
2. фаза айналѓыштар
3. клистрондар
4. кµбейткіштер
5. бµлішкіштер

318. Бейненіњ аралыќ жиілігі тењ

1. 32,75 
2. 25,75
3. 23,75
4. 43,75
5.52,75

319. Теледидар ретранслятордыњ ќуаты тењ

1. до 100 Вт
2. от 100 до 1000 Вт
3. от 1000Вт до 5000 Вт
4. от 5 кВт до 10 кВт
5. от 10 к Вт и выше

320. Автогенераторлардыњ ќай схемаларын жиі пайдаланады?

1. сыйымдылыќ ‰ш н‰кте 
2. кезегі бар активті ‰ш н‰кте
3. пассивті ‰ш н‰кте
4. индуктивті ‰ш н‰кте
5. резистивті ‰ш н‰кте
321. Коллектор тоќтыњ т±раќты ќ±растыруы µзгеру кезінде 
автогенератор транзисторыныњ реактивті параметрі 

1. эмиттер жєне жалпы µткізгіштіњ 
2. коллектор жєне кµз ќорегі
3. база жєне жалпы µткізгіштіњ
4. база жєне кµз ќорегініњ
5. коллектор жєне жалпы µткізгіштіњ

322. Кварц резонаторыныњ негізгі тербелістер жиілігі жоѓары емес

1. 20 МГц 
2. 10 МГц
3. 5 МГц
4. 40 МГц
5. 80 МГц

323. 800 кГц-ен жоѓары жиілігі бар сериялыќ кварц резонаторларыныњ 
р±ќсат ет‰лік жиіліктіњ кетуі артыќ болмау керек

1. 10-5
2. 10-6
3. 10-7
4. 10-8
5. 10-9

324. Автогенераторлардыњ осцилляторлыќ схемаларында кварц ретінде 
пайдаланады

1. индуктивтік 
2. сыйымдылыќ
3. кедергі
4. бір ізді контур 
5. параллельді контур

325. Аныќталыњѓан жаѓдай кезіндегі бір басќарылатын генераторы бар 
т‰зу сызыќты автономды ж‰йе т±заќтыњ ажырату кезінде де т±раќты болып ќалѓаны ќай критериясына сєйкес?

1. найквиста
2. рауса
3. гурвица
4. михайлова
5. иванова

326. Т±раќтылыќтыњ жоѓарлату ењ пайдалысы болады

1. µту индуктивтік жєне сыйымдылыќтіњ азаюі
2. индуктивтік жєне сыйымдылыќ ќорегі тізбек бойынша блокировканыњ 
кµбейуі
3. µту сыйымдылыќ жєне индуктивтіктіњ кµбеюі
4. индуктивтік жєне сыйымдылыќ ќорегі тізбек 
арќылыблокировкасыныњ азаюі
5. µту жєне блокировкалы элементтердіњ кµбеюі 

327. Лампалыќ ГГВ ќай ќосу схемасы ењ т±раќтылыќты ?

1. жалпы тормен 
2. жалпы катодымен
3. жалпы анодымен
4. кµп каскадты жалпы анодымен
5. кµп каскадты жалпы катодымен

328. Энергосыйымдылы параметрлердіњ µзгеруімен туылѓан 
т±раќтылыќсызды деп атайды

1. параметрлік 
2. автономдыќ
3. автономдыќсызды
4. паразитты тербелістер
5. электр ќорегті

329. Лампалыќ жєне транзисторлыќ ГВВ-дегі т±раќтылыќсыздыњбас 
себебі 

1. паразиттік кері байланыстар 
2. энергосыйымдылы параметрлердіњ µзгеруі
3. детальдердіњ ескіруі 
4. детальдердіњ ќартаюы
5. жылылыќ параметрлердіњ µзгеруі

330. Техникалыќ ќызметті есепке алмаѓан кезде кей бір уаќыттыњ ішінде 
ж±мыс ќаблеттігін ‰здіксіз саќтау – ол

1. ќабыл алмаусыздыќ
2. ±заќ µмірлік
3. ж±мыс кµлемділік
4. сенімділік
5. ремонтќа жараушылыќ
331. Радиохабарлыќ теледидар таратќыштар ‰шін ж±мысындаѓы ‰здік 
ќабыл алмау деп баѓаланады, егері ж±мыс жиілікте шыѓару артыќ болмаса

1) 5 секунд
2) 20 секунд
3) 40 секунд
4) 1 минуты
5) 5 минут

332. Радиотаратќыштарда ењ аз сенімді элементтер

1. лампалар
2. транзисторлар
3. дроссельдер
4. конденсаторлар
5. резисторлар

333. Радиотаратќыштыњ сенімділігін ќай фактор тµмендетеді?

1. µтулік процесстер 
2. резервтеу
3. сынау жєне машыќтану 
4. ж±мыс режимдерін оњайлату
5. профилактика техникалыќ ќызметті ±йымдастыру

334. Радиотаратќыштыњ б±рыњѓы ќалпына ќайта келтірулікті ќай 
фактор жоѓарлатады?

1. ремонтќа жараушылыќ 
2. ж±мыс режимдерін оњайлату
3. сынаулар
4. сенімді элементтерді тањдап алу
5. герметизация
335. Б±рыштыќ модуляциясы бар радиотаратќыштыњ ќуатын электрбайланыс инспекциясымен р±ќсат етілген ќуаттан ќанша процентке кµбейтуге болады?

1. 10
2. 5
3. 20
4. 40
5. 50
336. Амплитудалыќ модуляциясы бар радиотаратќыштыњ ќуатын электр байланыс инспекциясымен р±ќсат етілген ќуаттан ќанша процентке кµбейтуге болады?

1. 20
2. 10
3. 5
4. 40
5. 50
337. Радиотаратќыш ќ±рылымдардыњ даму перспективтер пікірден ќараѓанда ењ мањыздысы ќандай?

1. пайдалы ж±мыс коэффициентініњ жоѓарлауы 
2. азгабариттік кµрсеткіштердіњ азаюы
3. т±раќтылыќтыњ жоѓарлауы
4. сенімділіктіњ жоѓарлауы
5. шуымен фолн дењгейініњ азаюы
338. Амплитудалыќ модуляция бар таратќыштардыњ модуляциялыќ каскадтарындаѓы ќай ж±мыс режимі ењ с‰йкімді жєне перспективті?

1. D 
2. В
3. АВ
4. С
5. А
339. РРЛ таратќыштыњ структуралыќ схемасында міндетті т‰рде ќай блоктар бар?

1. модулятор, араласќыш, кµбейткіш, к‰шейткіш 
2. араласќыш, кµбейткіш, к‰шейткіш, бµлішкіш
3. к‰шейткіш, модулятор, араласќыш, кµбейткіш
4. к‰шейткіш, бµлішкіш, модулятор, араласќыш 
5. кµбейткіш, к‰шейткіш, бµлішкіш, модулятор 
340. Ењ жоѓары жиілік диапазонныњ ќазіргі таратќыштарда шыѓулыќ каскадтар ретінде генераторлыќ диодтар кем емес жиіліктерде пайдаланады
1. 1 ГГц 
2. 200 МГц
3. 500 МГц
4. 100 МГц
5. 2 ГГц
341. Ќай ењ жоѓары жиілік генераторлыќ диодтардыњ µткір p-n µтуі бар?

1. ±шып жету ±зындыќты-лавинді
2. Ганн
3. туннельдік
4. резонансты 
5. германийлыќ

342. Кµпшілік радиотаратќыштардыњ шыѓулыќ тербелістік ж‰йесінде ќай гармоника басылып алынады?

1. екінші
2. бірінші
3. нольдік
4. ‰шінші
5. нольдіктен басќа барлыќ жоѓарылар

343. Тропосфералыќ байланыс РРЛ таратќыштардыњ ќуаты ќандай?

1. 5000 Вт 
2. 50 Вт
3. 100 Вт
4. 500 Вт
5. 10 Вт
344. Тікелей кµріну РРЛ таратќыштардыњ ќаты ќандай?

1. 10 Вт
2. 50 Вт
3. 100 Вт
4. 500 Вт
5. 5000 Вт
345. Ѓарыштыќ байланыс жєне РРЛ таратќыштарды жобалау кезінде жиіліктер унификациялыќ жартылай тасушылардыњ мµлшері ќандай?
1. 35, 70, 140
2. 17, 35, 70
3. 70, 140, 280
4. 140, 280, 520
5. 280, 520, 1040
346. Аќырѓы уаќытта жања ќуатты µрістік транзисторларды пайдалану кезде ќалай ќосады?

1. жалпы истокпен
2. жалпы стокпен
3. жалпы затвор мен
4. жалпы эмиттер мен
5. жалпы базамен

347. Шотки затворлары бар жања ќуатты к‰шейту µрістік транзисторларды неден жасайды? 

1. Галлий арсенидтен
2. Кремний ден
3. Германий ден
4. Индий арсенидтен
5. Индий ден
348. Кернеу бойынша N генераторлардыњ ќосу кењ жолаќтыќ кµпірлік схемасында ќуатты жинаќтау кезінде ж‰ктеменіњ кедергісі аныќталады:

1. Rнагр=RN N
2. Rнагр=RN/N
3. Rнагр= N/RN
4. Rнагр=RN/(1+N)
5. Rнагр=RN/(N-1)
349. Ќазіргі ќоздырѓыштардыњ шыѓулыќ ќуаты ќандай?

1. 0,02 Вт
2. 0,1 Вт
3. 0,2 Вт
4. 1 Вт
5. 2 Вт
350. Шыѓулыќ тербелістік ж‰йеніњ П-контурыныњ ортањѓы фильтрация коэффициенті ќандай?
1. 50
2. 10
3. 20
4. 5
5.100

351. Кесіп тастау б±рыш 900 тењ болѓан динамикалыќ сипаттаманы 
кµрсету керек
1.

2.

3.

4.

5.

352. Ua > Ea динамикалыќ сипаттаманы кµрсету керек 

1.

2.
 
3.

4.

5.

353. Ua < Ea динамикалыќ сипаттаманы кµрсету керек 

1.
 
2.

3.
 
4.
 
5.

354. Кесіп тастау б±рышы 900 кем динамикалыќ сипаттаманы кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

355. Триодтыњ шыѓулыќ сипаттамасын кµрсету керек

1.
 
2.

3.
 
4.
 
5.

356. Тіктігі жєне µтімділігі µзгермейтін µтулік сипаттаманы кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

357. ¤тімділігі 0 тењ сипаттаманы кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

358. Триодтыњ µтулік сипаттамасын кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

359. Тетродтыњ µтулік сипаттамасын кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

360. Биполярлыќ транзистордыњ статикалыќ шыѓулыќ сипаттамасын 
кµрсету керек
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

361. Электрондыќ лапмпаныњ статикалыќ µтулік сипаттамасын кµрсету 
керек
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

362. Биполярлыќ транзистордыњ статикалыќ µтулік сипаттамасын 
кµрсету керек
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

363. Ќуат бойынша беріліс коэффициенттіњ ж‰ктемеге тєуелді болѓанын 
кµрсету керек 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

364. Анодтаѓы тербелістік кернеудіњ ж‰ктеменіњ кедергісіне тєуелді 
болѓанын кµрсету керек
1.
 
2.
 
3.
 
4.

5.

365. Сырт ќоздыру генератордыњ тербелістік ќуаттыњ тєуелділігін 
кµрсету керек

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

366. Анодтаѓы (коллектордегі) жылу т‰ріндегі шыѓатын ќуаттыњ 
тєуелділігін кµрсету керек

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 1

367. Контурдаѓы шыѓындарды есепке алмаѓан кездегі сырт ќоздыру 
генератордыњ пайдалы ж±мыс коэффициенті ‰шін тєуелділікті кµрсету керек

1. 3
2. 2
3. 1
4. 5
5. 4

368. Сырт ќоздыру генератор контурдыњ пайдалы ж±мыс коэффициенті 
‰шін тєуелділікті кµрсету керек

1. 4
2. 5
3. 3
4. 2
5. 1

369. Контурдаѓы шыѓындарды есепке алу кезіндегі сырт ќоздыру 
генератордыњ пайдалы ж±мыс коэффициенті ‰шін тєуелділікті кµрсету керек

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

370. 1800 кесіп тастауда 0,5 тењ болѓан бірінші гармониканыњ 
коэффициенті ‰шін тєуелділікті кµрсету керек 

1. 2
2. 1
3. 3
4. 4
5. 5

371. ‡шінші гармоника коэффициенті ‰шін тєуелділікті кµрсету керек 

1. 3
2. 4
3. 2
4. 5
5. 1

372. Кµлем коэффициентініњ тєуелділігін кµрсету керек

1. 4
2. 3
3. 2
4. 1
5. 5

373. 1800 кесіп тастауда 1-ге тењ болѓан бірінші гармоника коэффициенті 
‰шін тєуелділікті кµрсету керек

1. 5
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

374. Т±раќты ќ±растыру коэффициенті ‰шін тєуелділікті кµрсету керек

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

375. R1 > R2 болѓан келісімдік тізбекті кµрсету керек 

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

376. R2 > R1 болѓан келісімдік тізбекті кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

377. Келісім тізбекті - Кауэр фильтрін кµрсету керек
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

378. Келісім тізбек - Чебышев фильтрін кµрсету керек

1.
 
2.
2. 
3.
 
4.
 
5.

379. Ќысќартылѓан антеннаѓа ж±мыс істеу кезіндегі келісім тізбекті кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

380. Магнитті импульстік модулятордыњ схемасын кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.

4.
 
5.

381. "Ќатты" лампасы бар импульстік модулятордыњ схемасын кµрсету керек 

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

382. Импульстік модулятордыњ  "ж±мсаќ" схемасын кµрсетіњіз

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

383. Жиілік телеграфия модуляторыныњ схемасын корсетіњіз

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

384. Амплитудалыќ телеграфия модуляторыныњ схемасын кµрсетіњіз

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

385. Фидерлыќ антеннаныњ кµлемдік сайлаумен байланысты схемасын 
кµрсетіњіз

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

386. Сигнализация жєне блокировка ќ±рылым схемасыныњ фрагментін 
кµрсету керек

1.
 
2.

3.
 
4.
 
5.

387. Контурлардыњ автоматтыќ к‰йеттеу схемасын кµрсету керек (дµрекі 
к‰йеттеу)

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

388. Ќоздырѓыштыњ ќайта ќосќыштарыныњ автоматтыќ басќару 
схемасын кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
389. Контурлардыњ автоматтыќ к‰йеттеу схемасын кµрсету керек (дєл 
к‰йеттеу)

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

390. Жылжыту арќылы амплитудалыќ модуляцияныњ схемасын кµрсету 
керек

1.

2.

3.
 
4.

5.

391. Ќорег кернеудіњ µзгеруімен амплитудалыќ модуляцияныњ 
схемасын кµрсету керек 

1.

2.
 
3.
 
4.

5.

392.  Магнитті импульстік модулятордыњ схемасын кµрсету керек

1.
 
2.

3.
 
4.

5.

393. Коллекторлыќ кµз ќорегі есебінен жылжыту арќылы сырт ќоздыру 
генератордыњ схемасын кµрсету керек
1.
 
2.
 
3.
 
4.

5.

394. Жалпы базасы бар сырт ќоздыру генератордыњ схемасын кµрсету 
керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.

5.

395. Базалыќ тоќтыњ т±раќты ќ±растыруы есебінен жылжыту арќылы 
сырт ќоздыру генератордыњ схемасын кµрсету керек

1.
 
2.
 
3.
 
4.

5.

396.  µтудіњ контакты потенциалдар айырымдыѓы есебінен 
жылжыту арќылы сырт ќоздыру генератордыњ схемасын кµрсету керек
1.
 
2.

3.
 
4.
 
5.

397. Активті элементтерді бір ізді ќосуы бар сырт ќоздыру генератордыњ 
схемасын кµрсету керек

1.

2.
 
3.
 
4.

5.

398. Жоѓарѓы жиіліктердіњ диапазонын кµрсету керек

1. 3000-30000 к Гц
2. 30-300 к Гц
3. 300-3000 к Гц
4. 3-30 к Гц
5. 30000-300000 к Гц

399. Ењ жоѓарѓы жиіліктер диапазонын кµрсету керек

1. 3-30 ГГц
2. 0,3-3 ГГц
3. 0,03-0,3 ГГц
4. 30-300 ГГц
5. 300-3000 ГГц

400. Дециметрлік толќындардыњ диапазонын кµрсету керек

1. 0,3-3 ГГц
2. 0,03-0,3 ГГц
3. 3-30 ГГц
4. 30-300 ГГц
5. 300-3000 ГГц