«Радиоқабылдағыш құрылғылар» пән бойынша бірінші кредит

1. Әртүрлі түрдегі импльстердің кездейсоқ тізбектелуі амплитуда және 
ұзақтық деп аталатын: 

1.	флуктуационды бөгеуілмен
2.	импульстік бөгеуілмен
3.	шоғырланған бөгеуілмен
4.	аддитивтік бөгеуілмен
5.	мультипликативті бөгеуілмен 

2. Әртүрлі түрдегі импльстердің арасындағы үзілісі бар 
бөгеуілдер,амплитуда мен ұзақтылығы үлкен болады: 

1. импульстік бөгеуілмен
2. флуктуационды бөгеуілмен
3. шоғырланған бөгеуілмен
4. аддитивтік бөгеуілмен
5. мультипликативті бөгеуілмен 

3. Жинақталған бөгеуілдерге мыналар жатады:

1. сигналдар немесе басқа радиоәдістердің қосымща жлоқты емес 
сәулеленуі
2. апарттардың өзіндік шумдарында жасалған сигнлдар
3. космостық пайда болу бөгеуілдері – Күн мен жұлдыздың радиолық 
сәулеленуі
4. индустриальды сипатаманың бөгеуілдері
5. шоғырланған құрлығылар мен спектрдің бөгеуілдері

4.Қабылдағыштың кіріс сигналында пайда болу түріне байланысты 
   бөгеуілдер мынаған бөлінеді: 

1. аддитивті және мультипликатті
2. флуктуационды және импульстік
3. импульстік және шоғырланған
4. флуктуациондық және аддитивтік
5. мультипликативті и импульстік

5. Радиоқабылдағыш кірісінде қандай бөгеуіл спектрі өте кең?
1. флуктуационды
2. импульсті
3. мультипликатті
4. шоғырланған
5. аддитивті
6. Қандай бөгеуілдер түрлерін диапазонды сантиметрлік және қысқа 
толқындар деп есептемеуге болады?

1. импульстік
2. шоғырланған
3. флуктуационды
3. аддитивті
4. мультипликативті

7. Егер қабылдағыштың кірісіндегі кернеу пайдалы сигнал мен 
бөгеуілқосындысын көрсетсе ,ондай бөгеуіл:

1. аддитивтік
2. импульстік
3. шоғырланған
4. флуктуациондық
5. мультипликативтік

8. Қандай бөгеуілдер түрі уақыт бойынша радиотрактның берілу 
коэфицентінің өзегруімен байланысты?

1. мультипликативтік
2. аддитивік
3. импульстік
4. шоғырланған
5. флуктуационды

9. Қабылдағыштан түсетін радиотолқынның әсерінен жіберілетін хабардың 
шығарылуы пайда болады: 

1. радиоқабылдағыш құрлығсымен
2. радиожібергіш  құрлығсымен
3. антенді-фидерлық құрлығсымен
4. электрондық құрлығсымен
5. ақырғы құрлығсымен

10. Радиоқабылдаш құрлығысының негігі функциясына жатпайтындар:

1. радиожиліктің генерация тоғы
2. бөгеуіл сигналының фильтрациясы 
3. тербелістің күшейуі
4. детектирлеу
5. берлген хабардың пайда болуы

11. Радиотракт – бұл:

1. РПУ бөлігі оның кірісінен детектрге дейін 
2. РПУ бөлігі оның кірісінен детектрден кейін
3 РПУ бөлігі оның кірісінен пайда болатын құрлығыға дейін
4. РПУ бөлігі детектрден детектрлік бөліктен кейін
5. РПУ бөлігі детектрден пайда болатын құрығыдан кейін

12. Радиотрактының негізгі функциясына жатпайтындар:

1. радиожиліктің тізбегін декодрлау 
2. пайдалы тербелістің бөлінуі 
3. мазалайтын тербелістің қысымы
4. кірістегі тербелістің күшейуі
5. бөгеуілден сигналдың фильтрациясы 

13. Қандай белгісі арқылы радиоқабылдағыш толқынбар бөлінбейді?

1.масса және габарит бойынша
2. белгіленуі бойынша
3. модуляция түрі бойынша
4.радиоқабылдағыш жиліктің диапозоны бойынша
5. құрылу әдісі бойынша

14. Жоғарғы жилікті токты пайдалану арқылы электромагниттік сәулелену 
әдісімен үлкен арақашықтықта хабар беру үшін арналған электрлық
байланыс, аталады:

1. радиобайланыс
2. телеграфтық байланыс
3. телефондық байланыс
4. технологикалық байланыс
5. факсимильді байлыныс

15. Радиоқабылдағыш құрлығысының негізгі көрсеткіштеріне
жатпайтындар:

1. күшейту коэффициенті
2. сезімталдық
3. селектикалық
4. шығыс қуаты
5. пайда болудың сапасы

16. Ұзын толқын өлшеулерімен,біріншілік қашықтықта алыстатылған,бір 
құрлығыдан екіншісіне энергия берілу үшін,падаланылады:

1. фидер
2. жалғызданған шлейф
3. ұзын линия бөлігі  
4. экспоненциальды трансформатор
5. төрт толқындық трансформатор

17. Радиоқабылдағыштар үшін,электронды-сәлелену тұтқасынның пайда 
болу құрлығысы ретінде,береді: 

1. шығыс кернеу
2. шығыс қуат
3. шығыс кедергі
4. шығыс күшейткіш
5. шығыс ток

18. Қабылдағыштың әлсіз радиосигнал алу қабілеттілігі: 

1. кабылдағыштың сезіталдығы
2. қабылдағыштың таңдалыныуымен
3. қабылдағыштың селективтілігімен 
4. қабылдағышың тұрақтылығымен
5. қабылдағыштың динамикалық диапазонымен

19. Радиоқабылдау құрлығысының белгісі:

1. радиотолқынның басқарылуы және түрленуі
2. радиотолқының гинирацисы
3. радио толқынның берілуі
4. бөгеуілдің пайда болуы
5. сигналдар модуляциясы

20.Қабылдағыштың өткізгіштік жолағы қандай деңгеде анықталады:

1. максималдық күшейткітен  еігейі бойынша  
2. максималдық күшейткітен  деігейі бойынша 
3. максималдық күшейткітен  деігейі бойынша 
4. максималдық күшейткітен  деігейі бойынша 
5. максималдық күшейткітен  деігейі бойынша 

21. Тура күшейткіш қабылдағышының супергетеродиндіден 
айырмашылығы:

1. жилікті түрлендіру күйі
2. төменгі жилікті күшейткіштің күйі
3. антеннаның күйі
4. кіріс сүзгілердің күйі
5. детектордың күйі

22.Қабыдағыштың кіріс тізбегінің мәні :

1. пайдалы сигналдың бөлінуі
2. кіріс сигналдың күшейуі
3. кіріс сигналдың әлсіреуі
4. кіріс сигналдың қабылдануы
5.кіріс сигналдың сәулеленуі

23. Қабылдағыштың кіріс тізбегі деп нені айтамыз :

1. қабылдағыштың бірінші каскадымен антенаны байланыстыратын
тізбек.
2. антенналық блок
3. жоғары жиліктік күшейткіш
4. тура жиліктік күшейткіш
5. тізбек АРУ

24. Гетеродинді деп аталды:

1. азқуатты генератор
2. күшейткіш
3. сүзгі
4. антенналық контур
5. резонанстық контур

25. Қосымша жилікті генерациялайтын жоғарғы жилікті жергілікті авто 
генератор – бұл:

1. гетеродин
2. тербелістік контур
3. резонатор
4. күшейткіш
5. сүзгі

26. Гетеродиннің белгіленуі:

1. сидырғышқа сигнадың берілуі
2. кіріс сигналдың күшейуі
3. сигналдардың қабылдануы
4. жиліктік арақашықтық бөліну
5. дыбыстық жилік сигналының күшейуі

27. Супергетеродинды қабылдағышта жилік түрленуі мынадай:

1. кезелген тік гамоникада
2. бірінші тік гармоникасында
3. екінші тік гармоникасында
4. үшінші тік гармоникасында
5. төртінші тік гармоникасы

28. Қабылдағышта жоғарғы жилікті күшейткіштің белгіленуі:

1. кіріс сигалдың күшейуі
2. пайдалы сигналдың бөлінуі
3. кіріс сигналдың әлсіреуі
4. кіріс синалды қабылдау
5. шығыс сигналдың сәулеленуі

29. Супергетеродинді қабылдағышта негізгі арна ретінде алуға болады:

1. кезкелген арнаны  , т.к  ондажилікті түрлену бомайды
2. арна жиілігімен 
3. арна жиілігімен 
4. арна жиілігімен 
5. арна жилігімен 

30. Жиліктік түрлендіргіштің белгіленуі:

1. модуляция сипаттамының өзгеруінсіз спектрлік жиліктің бір аймақтан 
екінші аймақа өтуі
2. сигнал түрінің түрленуі 
3.  модуляция сипаттамасының түрленуі
4. аналогтық сигналдың цифрлық сигналға түрленуі
5. цифрлық сигналдың аналогтық сигналға түрленуі

31. Қабылдаышта сидырғыштың белгіленуі:

1. тура жиліктің бөлінуі
2. кіріс сигналының күшейуі
3. тура жиліктік сигналдың күшейуі
4. дыбыстық жилік сигналының күшейуі
5.сигналдың детектирленуі

32. Детектор деп аталды:

1. кернеуді тудыратын,бір көрсеткіші ішнен модуляция заңына
байланысты өзгертетін құрлығы
2. радиотолқынды сәулелендіретін құрлығы
3. радотолқынды қабылдайтын құрлығы
4. тура жилікті күшейтетін құрлығы
5. дыбыстық жилік сигналын күшейтетін құрлығы

33. Тербелмелі контурдың турапропорцоналды төзімділігі:

1. сипаттамалық кедергіге 
2. сыйымдылық кедергіге
3. индуктивтік кедергіге
4. активті кедергіге
5. резонанстық кедергіге

34. Тербелмелі контурдың турапропорцоналды төзімділігі:

1. активті кедергіге
2. резонанстық жиілікке
3. сыйымдылықтық кедергіге
4. индуктивтік кедергіге
5. сипаттамалық кедергіге

35. Тербелмелі контурдың құрамы бағаланады:

1. кернеу берілу коэффициентімен 
2. сипаттамалық кедергімен 
3. төзімділікпен 
4. амплитудалық- жиіліктік  сипаттамасымен
5. резонанстық қисықпен

36. Резонанстық жилікте тербелиелі контурдың кернеу берілу коэффиценті
тең:

1. контурдың төзімділігі Q
2. сипаттамалық кедергімен ρ
3. контур катушкасын алатын кернеу  UL
4. контур конденсаторын алатын кернеу UC
5. сигнал көзінің қышқыштарындағы кернеу  Е
37. Тұрақты тоқта модулдейтін көрсеткіш мынадай:

1. токтың мәні және бағыты 
2. амплитуда
3. біріншілік фаза
4. жилік
5. кернеудің мәні 

38. Кіріс сигналдың бір көрсеткіші ішінен модуляция заңына байланысты
өзгеретін кернеудің пайда болуына байланысты құрлығы деп:

1. детекторды
2. модуляторды
3. амплитуда қысқартқышы
4. жиілік түрлендіргіші
5. преселекторлы

39. Айнымалды ток кезінде модулдейтін көрсеткіш :

1. бастапқы фаза менжиілік амплитудасы
2. токтың мәні мен жиілік амплитудасы
3. тіреу жилігі және кернеу мәні
4. ток пен кернеу мәні
5. ток және кернеу жиліктерінің мәні

40. Тербелмелі контурдың резонанстық кернеу түрі мынаған байланысты:

1. контурдың сапалылығы 
2. сипаттамалық кедергімен 
3.  контур катушкасын алатын кернеу  
4. контур конденсаторын алатын кернеу 
5. сигнал көзінің қышқыштарындағы кернеу  

41. Тербелмелі контурдың сапалылығы неғұрлым үлкен болса: 

1. контурдың өткізгіштік жолағы тар
2. контурдың өткізгіштік жолағы кең
3.жиілік тасыйтын берілу  коэффициенті аз 
4. жиілік тасыйтын берілу  коэффициенті үлкен 
5. мазалайтын сигналдардың берілу  коэффициенті үлкен

42. Электормагнитты тербелісті шақыратын кернеумен қоректентін 
кезкелген кездейсоқ өзгерістер,аталынады :

1. флуктуациялы 
2. манипуляциялы
3. модуляциялы
4. девиациялы
5. коррекциялы

43. Резананыстың пайда болуы – бұл:

1. ішкі ЭДС жилігінің және тербелмелі контурдың өзіндік жилігінің сай болуы 
2. контурда радиожилітік энергияның шығындар арасында динамикалық 
теңдесуі және қорек көзі есебінен орындалуы
3. анықталған шекке дейінгі тербелмелі амплитуданың өсуі  
4. кіріс тезбектегі тербелмелі трансформация және олардың күшейуі 
5. торлық токтың өсуі және оның торындағы кері потенцилы

42. Қабылдағыштың сезімталдығы деп нені айтамыз:

1. әлсіз сигналды қабылдау қабілеттілігі
2. бөгеуілден пайдалы сигналды бөлу қабілеттілігі
3. сигналды күшейту қабілеттілігі
4. обеспечение разборчивости речи
5. күшейту коэффицентіне әсер ету қабілеттілігі

43. Қабылдағыштың селективтілігі деп нені айтамыз:

1. бөгеуілден пайдалы сигналды бөлу қабілеттілігі 
2. сигналды күшейту қабілеттілігі
3. сөздің сөйлеу қабілетілігі
4. әлсіз сигналды қабылдау қабілеттілігі
5. күшейту коэффицентіне әсер ету қабілеттілігі 

44. Радиоқабылдағыш бөгеуілі деп нені айтамыз:

1. пайдалы сигналға әсер ететін кез келген бөтен ісәрекет
2. атмосфералық пайда болу
3. жердің айналуы
4. радиоактивтілік
5. магнитік өрістің әсері

45. Қандай талаптар тура жилікті таңдауда көрсетілмейді :

1.  жиілік арақашықтығы мынадай болу керек  
2. жиілік арақашықтығы алынатын жиліктің диапозонында болмауы керек 
3. жиілік арақашықтығы спектр сигналынан төмен болуы керек
4. жиілік арақашықтығы стандпрты болу керек
5. жиілік арақашықтығы қуатты станция жиліктерімен бірдей болмауы 
керек 

46. Қабылдағыш құрлымы сигнал жиілігіне келесі келесі әрекетерді  
қосады :

1. гетеродинды келесі керекті жиліктің құрлымы және кіріс контурлардың құрлымы
2. қабылданатын антенаның мөлшерінің өсуі
3. қабылдағыштың құрлысының өзгеруі
4. жиіліктің жұмыс диапозонының кеңейуі
5. жиіліктің жұмыс диапозонының тарылуы

47. Қандай күрес әдісі бөгеуілдермен болмайды :

1. қуатты күшейткіштерді қолдану
2. жиіліктік спектордегі сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану 
3. фазадағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану 
4. амплитудадағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану 
5. бағыттардағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану

48. Қабылдағыштың жиліктік жұмыс диапозоны деп атайды:

1. қабылдағыш кезкелген жиілік шегінде  орналасуы мүмкін интервал 
2. температураның жұмыс диапазоны
3. аралық жиліктік мән 
4. гетеродинді жиліктің мәні
5. қабылдағыштың қткізу жолағы

49. Қандай құрлымдық элемент қабылдағыш сүлбасына кірмейді:

1. модулятор
2. түрлендіргіш жилік 
3. жылжытқыш
4. гетеродин
5. аралық жилікті күшейту

50.Жиліктің түрлендіргіші қандай элементен тұрады:

1. араластырғыш  және гетеродин
2. детектор және АРУ
3. селективті тізбек
4. УПЧ және УНЧ
5. антенна және кіріс тізбектер

51. Радиобайланыс қандай мақсат үшін қызмет етеді:

1. сымсыз байланысты қамтамассыз ету
2. сымды байланысты қамтамассыз ету
3. массаны өлшеу үшін
4. координатты анықтау үшін
5. уақытты өлшеу үшін

52. Бұрмаланудың қандай түрі қабылдағышта қолданбайды:

1. жылулық бұрмалану
2. күшейткіштің тұтқалық бұрмалануы 
3. жиіліктік күйге бұрмалануы
4. өткізу жолағының бұрмалануы
5. күшейткіштің автоматты бұрмалануы

53.Радиобөгеуілдің қандай түрі болмайды :

1. оптимальдық
2. аддитивтік
3. флуктуационды
4. импульстік
5. шоғырланған

54. Қабылдағыштар сұлбасында қандай түрлендргіш болмады:

1. гидравликалық түрлендіргіш
2. жиілік түрлендіргіші
3. кернеу түрлендіргіші
4. фаза түрлендіргіші
5. ұзақтық түрлендіргіші

55. Сезімталдықты өлшеу бірлігі:

1. микровольт немесе микроватт
2. Ом
3. Джоуль
4.  
5. ампер

 56. Қабылдағыштар сұлбасында қандай генераторлар жоқ:

1. кездейсоқ сандардың генераторлар
2. гармоникалық сигналдың генераторлар 
3. тура бұрыштық сигнал генераторлар
4. берілетін  генераторлар  
5. кварцалық  генераторлар

57.Қандай элемент тура күшейткіштің қабылдағышын құрамайды :

1. жиіліктік түрлендіргіш
2. кіріс тізбегі
3. жоғарғы жиілікті күшейткіш
4. детектор
5. төменгі жиілікті күшейткіш

58. Қандай деңгей бойымен максималды токтың I0 мәнінен тербелмелі 
контурдың өткізу жолағы өлшенеді:

1. 
2. 
3. 
4.      
5.   

59. Пайдалы әсер коэффициенті анықталады:

1. жұмыстың эффективтілігі
2. кернеудің мәні
3. токтың мәні
4. жилік мәні
5. фазаның мәні

60. Қандай құрылығының шығысында аралық жилік көрінеді:

1. араластырғыш
2. детектор
3. микрофон
4. фидер 
5. антенна

61. Қандай мөлшер аралық жилік деп аталады ;

1.   
2.    
3.    
4.      
5.   

62. Аралық жиілік қандай мәнге ие:

1. ылғида аударылған, және   аралықтан таңдалады
2. алынатын сигналдың жилігіне байланысты.
3.    аралықта орналасқан
4.  селектірмен жилік бойынша қойылады.
5. шығыс сигналға байланысты

63. Кіріс тізбек деп нені айтамыз:

1. бірінші каскадық күшейткішпен   антендік-фидерлық құрлығысымен 
байланысқан тізбек
2 антендік-фидерлық құрлығы
3. радиожиіліктік құлығы
4 .аз шулайтын құлығы
5. кіріс контордағы айнымалы конденсатор

64. УПЧ қандай жилікте жұмыс жасайды:

1. бекітілген жилікте, және детектордың жақсы жұмысы үшін 
қабылданған синалдың күшейуін қамтамасыз етеді fПР  
2 МШУдан пайдалы сигналды шығарады және кезкелген жилікте
3. төменгі жилікте  ОУ да күшейткіш сигналды беру үшін
4. кіріс контурдың резонанстық жилігінде және пайдалы сигналды бөгеуілден бекітеді  
5. кіріс сигналдың жоғарғы жилігінде

65.Қандай құлығылар жинақтылық деп аталады:
1. сигнал тербелуінің және гетеродиннің   ығысуы болады 
2. бөгеуіл спектр сигналдарынан пайдалы сигналдардың бөлінуі 
4. сигнал жилігінен ағын жилігінің алыстауы   
5. айналық арнаның фильтрациясы 

66.    Радиотрактыда жиліктік түрлену қабылағышы,аталады :

1. супергетеродинді қабылдағыш
2. тура күшейткіштің қабылдағышы
3. импульстік сигналдардың қабылдағыштары
4. екілік үрлену жиліктік қабылдағышы
5. көп арналы қабылдағышпен

67. Тұрақсыз таралу шартынанан радоиоқабылдағыш құрлығысының 
антенасында сигнал деңгейінің өзегруі,аталады:

1. сингналдың қатуы
2. сигналдың флуктуациясы
3. жиліктің девиациясы
4. контурдың өшуі
5. генерациялық гармониясы

68. Тура күшейткіштің қабылдағыштарының кемшіліктеріне жататындар:

1. берілген жиліктік диапозонда сигналды қабылдау кезінде жүйе күйінің
    қиындығы
2. радиотрактыдағы сигналдың әлсіз күшейуі
3. бөгеуілден сигналдың төменгі  фильтрациясы 
4. радиотрактылық қабылдағыштың негігі көрсеткіштерінің өзгеруі
5. қабылдаудың қосымша арналарының келуі

69. Супергетеродинді қабыдағыштың артықшылығы :

1.қабылдағышты құғызу кезіндегі радиотрактының негізгі көрсеткіштерінің
тұрақтылығы
2. құрлыстың қарапайымдылығы
3. бөгеуілден сигналдың жоғарғы фильтрациясы
4. жоғарғы бөгеуіл қорғауышы
5. тұрақты күшейткішті қамтамассыз ету

70. Супергетеродинді қабылдағыштың  кемшілігтеріне:

1. қабылдаудың қосымша арналарының келуі
2. берілген жиіліктік диапозонда сигналды қабылдау кезінде жүйе күйінің қиындығы
3. радиотрактыдағы сигналдың әлсіз күшейуі
4. бөгеуілден сигналдың төменгі  фильтрациясы 
5. қабылдағыш радиотрактының негігі көрсеткіштерінің өзгеруі

71. Супергетеродинді қабылдағышта қосымша арналар қабылдау қысымы 
жақсарады:

1. аралық жиіліктің өсуі
2. аралық жиіліктің кемуі
3. мазалайтын радиосигналдардың әлсіреуі
4. айналық арналар жиілігімен бөгеуілдердің әлсіреуі
5. күшейткіштің кең жолақты жилігін таңдауда

72. Әртүрлі басқарулар және қабылдағыштың пайдалы сигнал,уақыт 
ұзақтығын қамтамасыз ету қабілеттілігі аталады :

1. қабылдағыштың тұрақтылығы
2. қабылдағыштың сезімталдығы
3. қабылдағыштың таңдаулығы
4. қабылдағыштың селективтілігі
5. динамикалық диапозонды қабылдағыш

73. Кедергі келтіретіндерден қабылдағыштың пайдалы сигналдардан 
алыстату қабілеттілігі:

1. қабылдағыштың селективтілігі
2. қабылдағыштың тұрақтылғы
3. қабылдағыштың сезімталдығы 
4. динамикалық диапозонды қабылдағыш
5. қүшейту қабылдағышы

74. Қабылдағыштың сезімталдығы мынаған байланысты:

1. қабылдағышта сигналдың күшейуі
2. қабылдағыш антенында ЭДС 
3. қабылдағышта сигналдың қуаттылығы
4. модуляция сигналының тереңдігі
5. сигнал жилігінің девиациясы

75. Қабылдағыштың сезімталдық шегі қысқарылады : 

1. оның ішкі шударымен
2. ішкі бөгеуілдерімен
3. радиотрактыларының күшейуімен
4. қабылдағыш шығысындағы сингалдың қуатымен 
5. айырмашылық коэффициентімен

76. Бір аймақтан екінші аймаққа модуляция сипаттамасын өзгеріссіз жилік 
спекторын тасмалдау үшін арналған :

1. жиілік түрлендіргіші
2.демодуляторлар
3. детекторлар
4. ақырғы каскадтар
5. амплитудалы қысқартулар

77. Радиотракт шығысындағы сигнал қуатыныңшығыс шумдарының 
қуаттарына қатысты бағаланады:

1. айырмашылық коэффициентімен Dp
2. қуат бойынша күшейу коэффициентімен  Кр
3. кернеу бойынша күшейу коэффициентімен Кu
4. кернеу бойынша берілу коэффициентімен Кu
5. қуат бойынша берілу коэффициентімен Кр

78. Радиотракты қабылдағышында айырмашылық коэффицентін анықтау 
үшін қандай төменде көрсетілген формулалар дұрыс ?

1.     
2.    
3.    
4.      
5.         

79. Кеңістіктік селективтілік орындалады:

1. өткір диаграммалық бағытымен антенна 
2. кең жолақты сүзгілерді қолдану
3. тар жолақты сүзгілерді қолдану
4. пайдалы және кедергі келтіретін сиганлдар арасындағы айрықша белгілер
5. бөгеуілдік сигналдарды қолдану

80. Радиотракт қабылдағыштың  АЧХ сүзгілері және сигнал жиліктеріндегі 
коэффиценттер күшейткішінің қатынасына тең селективтіліктің қандай 
түрін анықтайды?

1. (бір сигналдіқ) байланысты селективтілік
2. шынайы селективтілік
3. уақыттық селективтілік
4. кеңістіктік селективтілік
5 номинальды селективтілік

81.Селективтіліктің қандай түрі бөгеуілдердің біруақыттық әсері 
кезіндеқабылдағыштың пайдалы сигнал шығару қабілеттілігін 
сипаттайды?

1. шынайы селективтілік
2. эффективтілік селективті
3. бірсигналды селективтілік
4. кеңістіктік селективтілік 
5. номинальды селективтілік 

82. Егер параллелді тербелмелі контур сұлбасында конденсатор 
      сыйымдылығын өзгертсек,амплитуда тоғы Ic тең болады:

1. өседі
2. кемейді
3. өзгермейді
4.  0 тең
5. контур жилігіне тең

83. Параллелді тербелмелі контур сұлбасында резананыс кезіндегі токтар:

1. ЭДС көзінің фазасы бойынша жалпы тізбек тоғы сәйкес келеді
2. контур тармағындағы токтар минимумды алады
3. контур тармағындағы токтар біршама бірдей және жалпы тізбектегі токтан аз
4. ЭДС көзінің фазасы бойынша контур тармағнда.ы токтар сәйкес келеді
5. ЭДС көзінің фазасы бойынша жалпы тізбектегі ток сәйкес келмейді

84. ЭДС көзінің жалпы тізбегінде ток фазасы бойынша тербелмелі 
контурдың параллелді сұлбасындағы сәйкестікті білдіреді,ол не:

1. онда реактивті құрам жоқ
2. онда реактивті құрам бар
3. онда активті құрам жоқ
4. онда активті құрам жоқ
5. онда реактивті және активті құрамдар бар 

85. Праллельді тербелмелі контурдың өткізу жолағы:

1. тербелмелі контурдың өткізу жолағы кең осындай көрсеткіштерімен
2. тербелмелі контурдың өткізу жолағы тар осындай көрсеткіштерімен
3. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен сәйкес 
келеді
4. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен сәйкес 
келмейді
5. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен
 байланысты

86. Кернеу мен қоректенетін кезкелген тербелмелі электромагнитықты шақыратын, кездейсоқ өзгеру ,аталады

1. флуктуацией 
2. манипуляцией
3. модуляцией
4. девиацией
5. коррекцией

87. Қабылдағыштың кіріс тізбегі мынадай болу керек:

1. қуат бойынша берілу коэффициенті үлкен 
2. қуат бойынша берілу коэффициенті кіші
3. кернеу бойынша берілу коэффициенті үкен
4. қуат бойынша берілу коэффициенті кіші 
5. шумның үлкен коэффициенті 

88. Әртүрлі кіріс тізбек сұлбаларының бір бірінен айырмашылвғы бар :

1. сүзгілер түрлерімен және тізбек байланысымен
2. селективтік құрлысымен
3. қуат бойынша берілу коэффициентімен
4. кернеу бойынша берілу коэффициентімен 
5. шум коэффициенті

89. Қабылдағыш кіріс тізбегіндегі контур санының өзгеруі:

1. қуат бойынша берілу коэффициентінің азаюы
2. қуат бойынша берілу коэффициентінің өсуі
3. кернеу бойынша берілу коэффициентінің азаюы
4. кернеу бойынша берілу коэффициентінің өсуі
5. шумның азаюы

90. Қандай тізбек байланысы болмайды:

1. қосымша
2. шоғырланбаған
3. трансформатолық
4. автотрансформаторлық
5. сыйымдылықтық

91. Антнна мен тербелмелі контурдың есептелуі– бұл:

1. ферриттік магниттік антеннаның кіріс тізбегі
2. сыйымдылықпен байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі
3. индуктивтілік пен байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі
4. трансформаторлық байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі
5. араласқан байланыспен антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі

92. Кіріс тізбектің негізгі көрсеткішіне жатайды:

1. полезного действия антеннаның пайдалы әсер коэффициенті
2. берілу коэффициенті
3. селективтілік  және өткізгіштік жолақ
4. жұмыс жилігінің диапазоны
5. диапозонды жабу коэффиценті

93. АЧХ, ФЧХ және кіріс тізбектің селективтілігі мынаған байланысты:

1. контурдың эквивалентті өшуі
2. контурдың құрлымдық өшуі
3. антенналық тізбек жағынан контурдың төзімді өшуі
4. тізбектелген каскад жағынан контурдың төзімді өшуі 
5. контурдың қалдық өшуі

94. Максималды берілу коэффицентін алу үшін кіріс тізбегінің контуры 
мынаған ие:

1. аз шығындар
2. үлкен қуаттылар
3. эквиваленті өшудің аз қуаттылық мәні
4. құрлымды өшудің аз қуаттылық мәні
5.-жоғары таңдаулық

95. ЭДСтегі жиілікиен гармоникалық заң бойынша өзгеретін тізбектелген 
тербелмелі контурдағы токтың мәні:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

96. Қандай шарты орындағанда шығыс контурындағы түрлендіргіш 
жиілігінде кернеу пайда болады:

1.   
2. 
3. 
4. 
5. 

97. Резананыстық қисық өте қатты болу үшін нестеу керек:

1. контурдың төзімділігін өсіру
2. контурдың сыйымдылығын өшіру
3. контурдың кедергісін өшіру
4. шығыс кернеуін өшіру
5. контурдың индуктивтілігін өшіру

98. Неліктен радио байланыс үшін дыбыстық жиліктің электрлік 
тербелісін пайдалануға болмайды:

1. олардың толқындарының үлкен ұзындығынан.
2. олардың таралуының аз жылдамдықтарынан
3. олардың поляризациясынан
4. олардың ауамен қоректенуінен
5. олардың дисперсиясынан

99.Қабылдағыштың антенндық кіріс сезімталдығы сипаталады :

1. антеннадағы ЭДС сигналдың минималды мәні 
2. антеннадағы ЭДС сигналдың максималд мәні 
3. антеннадағы ЭДС сигналдың номиналды мәні 
4. төменгі жилік кернеуінің мәні
5. қабылдағыштың сигналды әлсірету қабілетілігі

100. Радиобайланыстың негігі есебіне жатпайтындар:

1. радиожиіліктік токты кодтау
2. радиожиіліктік токты генерациялау
3. электромагниттық толқындардың таралуы
4.  радиожиіліктік токты  басқару
5. әлсіз тербелістің күшейткіші

101. Жиілік спектрін бір аймақтан екінші аймаққа модуляция 
сипаттамасын өзгеріссіз ауыстыру үшін қызмет етеді:

1. жиілік түрлендіргіші
2. кіріс тізбектер
3. амплитудалық шектеуіштер
4. амплитудалық детекторлар
5. резонанстық күшейткіштер  

102. Жиілік түрлендіргіші бөлігі болып табылады:

1.супергетеродинді қабылдағыштың
2.тура күшейту қабылдағышының
3.радиожиілік күшейткішінің
4.дискретті сигнал қабылдағышының
5.параметрлік күшейткіштің

103. Жиілік түрлендігішінің шығысында тек қана жиілігі өзгеретін:

1. тасымалдаушы тербеліс
2. модуляциялайтын тербеліс
3. кіріс сигналы
4. гетеродин
5. модуляцияланатын тербеліс

104. Радиоқабылдағыштарда жиілік түрлендіру үшін қолданылады:

1. периодты өзгеретін параметрлері бар сызықты тізбектер
2. периодты өзгеретін параметрлері бар сызықсыз тізбектер
3. сызықты және сызықсыз тізбектер
4. тұрақты параметрлері бар сызықты тізбектер
5. тұрақты параметрлері бар сызықсыз тізбектер

105. Жиілік түрлендіргіштің құрылымдық сұлбасы тұрады:

1. түрлендіргіш элемент, гетеродин және сүзгіден
2. түрлендіргіш элемент, гетеродин, күшейткіш және сүзгіден
3. түрлендіргіш элемент пен гетеродиннен
4. түрлендіргіш элемент, күшейткіш және сүзгіден
5. түрлендіргіш элемент, гетеродин және сүзгіден

106. Жиілік түрлендіргіштерде түрлендіргіш элементтің жұмыс істеуі 
периодты түрде уақыт бойынша кернеу әсерімен өзгереді:

1. гетеродин
2. ығысу 
3. кіріс сигнал
4. тасушы жиілік
5. модуляциялайтын тербеліс

107. Жиілік түрлендіргіштерде сигнал түрленуіне әкеледі:

1. түрлендіргіш элементтің ВАС тіктілігінің өзгеруі
2. гетеродин кернеуінің жиілікпен fг  өзгеруі
3. бастапқы ығысу кернеуінің ығысуы Есм
4. тасушы жиіліктің өзгеруі
5. модуляциялайтын тербелістің өзгеруі

108. Жиілік түрлендіргіштерде түрлендіргіш элементтің кірісінде әсер 
ететін сигнал:

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
 
109. Жиілік түрлендірігіштерде түрлендіргіш элементтің шығысындағы 
тоқ құрайды:

1. сигнал жиілігінің   құраушылары,  қосынды жиілік пен  айырма жиілік
2. сигнал жиілігінің   құраушылары,  қосынды жиілік
3. сигнал жиілігінің   құраушылары пен fг – fс айырма жиілік
4.  қосынды жиілік пен  айырма жиілік
5. шығыс сигнал жиілігінің   құраушылары	

110. Жиілік түрлендіргіштің шығысындағы сүзгі шығыстағы тоқтың 
құраушысын шығарады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

111. Жиілік түрлендіргіштің шығысында шығыс тоқтың пайдалы 
ұраушысының амплитудасы пропорционалды:

1.  сигнал амплитудасына
2. Шығыс сигналдың фазасына  
3. Түрлендіргіш элементтің тіктілігінің тұрақты құраушысының 
амплидудасына
4. Тасушы жиілік мәніне
5. Аралық жиілік мәніне
 
112. Жиілік түрлендірігіштерде жиілік бойынша түрлендіру болмайды, 
егер

1 .гетеродин кернеуі 
2. гетеродина кернеуі 
3. гетеродин кернеуі 
 4. гетеродин кернеуі 
5. гетеродин кернеуі 

113. Жиілік түрлендіргіштің шығысындағы түрлендіру нәтижесінде 
жиіліктің қандай мәні пайда болады:

1. аралық
2. тасушы
3. модуляциялайтын
4. модуляцияланатын
5. түрлендірілген

114. Жиілік түрлендіргіштің Uг гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1. шығыс тоқтың    амплитудасы көп
2. шығыс тоқтың   амплитудасы аз
3.  сигналының амплитудасы аз
4.  сигналының амплитудасы көп
5.  тіктілік гармоникасының амплитудасы аз

115. Жиілік түрлендіргіштің Uг гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1.  тіктілік гармоникасының амплитудасы көп
2. шығыс тоқтың i2пол амплитудасы аз
3.  тіктілік гармоникасының амплитудасы аз
4.  сигналының амплитудасы көп
5.  сигналының амплитудасы аз

116. Жиілік түрлендіргіштің  гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1. түрлендіргіш шығысындағы кернеу амплитудасы үлкен
2. түрлендіргіш шығысындағы кернеу амплитудасы аз
3. шығыс тоқтың i2пол  амплитудасы аз
4.  сигналының амплитудасы көп
5.  сигналының амплитудасы аз

117. Төрт түрлендіргіш элементтен тұратын жиілік түрлендіргіштің 
атауы:

1. сақиналық 
2. баланстық
3. қарапайым
4. инверторлейтін
5. инверторлемейтін

118. Жиілік түрлендіргіштің шығыс тоғының пайдалы құраушысының 
амплитудасына арналған теңдеуде  бірінші қосылғыштың сипаттамасы:

1. жиілік түрлендіргіш
2. сүзгі реакциясы
3. гетеродин кернеуінің мәнінің өзгеруі
4. кіріс кернеудің модуляциясы
5. шығыс кернеудің модуляциясы

119. Жиілік түрлендіргіштің шығыс тоғының пайдалы құраушысының 
амплитудасына арналған теңдеуде екінші қосылғыштың сипаттамасы:

1. сүзгі реакциясы
2. жиілік түрлендіргіш
3. гетеродин кернеуінің мәнінің өзгеруі
4. кіріс кернеудің модуляциясы
5. шығыс кернеудің модуляциясы

120. Жиілік түрлендіргіштің ішкі күшейтілу коэффициенті тең:

1. пропорционалдық коэффициентінің жиілік түрлендірігіштің ішкі 
өткізгіштігіне қатынасы 
2. жиілік түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігінің пропорционалдық 
коэффициентіне қатынасы  
3. пропорционалдық коэффициентінің модулінің жиілік 
түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігіне қатынасы  
4. пропорционалдық коэффициентінің модулінің жиілік 
түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігіне қатынасының жартысына 
5. жиілік түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігінің пропорционалдық 
коэффициентіне қатынасының жартысына     

121. Жиілік түрлендіргіштің амплитуда-жиілікті сипаттамасы дегеніміз:

1. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің кіріс 
сигнал жиілігіне тәуелділігі 
2. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің 
шығыс сигнал жиілігіне тәуелділігі 
3. гетеродин орнықтырылған жиілігінде күшейту коэффициентінің 
кіріс сигнал жиілігіне тәуелділігі 
4. гетеродин орнықтырылған жиілігінде күшейту коэффициентінің 
шығыс сигнал жиілігіне тәуелділігі 
5. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің 
аралық сигнал жиілігіне тәуелділігі 

122. Жиілік түрлендіргіштің бөгеуіл және сигнал спекртр құраушылары 
қабылдауыштың шығысына өтетін өткізгіш жолағын атаймыз:

1. қабылдау арнасын 
2. қабылдау спектрінің кеңдігін 
3. қбылдау жиілігінің ауқымын 
4. тарату арнасын
5. қабылдау арнасының кеңдігін

123. Супергетеродинді қабылдығышта k номерлі тіктілік 
гармоникасының арнада жиілік түрлендірілуінің болмайды:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

124. Егер супергетеродинді қабылдағышта жиілік түрлендірілуі 
қарапайым () болса, онда негізгі арна ретінде қабылдайды:

1.   жиілікті арна
2 . жиілікті арна
3.  жиілікті арна
4.  жиілікті арна
5  жиілікті арна

125. Супергетеродинді қабылдағышта айналық арна деп атаймыз: 

1. негізігіге қатысты симметриялық арна
2. кері арна
3. аралық жиіліктегі кері арна
4. негізгі арна
5. паразитті арна

126. Жиілік түрлендіргіштің сигнал бойынша сызықсыз режимде жұмыс 
істеуі кезінде 

1. кері арналар саны артады
2. кері арналар саны азаяды
3. айналық арналар саны артады
4. айналық арналар саны азаяды
5. бөгеуілдер дәрежесі артады

127. Кері арналармен күресу үшін қолданылмайды:

1. түрлендіргіш элементтің сызықсыз жұмыс істеуі
2. радиожиілік күре жолындағы селктивті тізбек
3. негізгі арна бойынша күшейту
4. пайдалы сигнал бойынша сызықты жұмыс істеу
5. жиілікті түрлендіргіштің арнайы балансты сұлбасы

28. Супергетеродинді жиілікте аралық жиілік болуы керек:

1. айналық арнамен жоғары, жанындағысымен – төмен
2. айналық арнамен төмен, жанындағысымен – жоғары
3. айналықпен де, жанындағысымен де бірдей
4. жиілігі кез-келген қуатты тартқышқа жуық
5. қабылданатын жиіліктер ауқымында

129. Супергетеродинді қабылдағышта аралық жиілік:

1. қабылданған жиіліктер ауқымынан тыс болуы керек
2. қабылданған жиіліктер ауқымында болуы керек
3. айналық арнамен төмен, жанындағысымен – жоғары
4. айналықпен де, жанындағысымен де бірдей
5. жиілігі кез-келген қуатты таратқышпен бірдей болуы керек

130. Диодты жиілік түрлендіргіште жиілік түрлендірілуі іске асырылады:

1. диод тіктілігінің периодты өзгеруі арқылы
2. гетеродинді керненудің өзгеруі арқылы
3. кіріс сигнал жиілігінің өзгеруі арқылы
4. шығыс синал жилігінің өзгеруі арқылы
5. кіріс сигнал кернеуінің модуляцияся арқылы
 
131. Диодты жиілік түрлендіргіштің шуыл коэффициенті:

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

132. Транзисторлық жиілік түрлендіргіште жиілік түрлендіру іске 
асырылады:

1. гетеродин кернеуі әсерінен транзистор тіктілігі өзгеруі арқылы
2. диод тіктілігінің периодты өзгеруі арқылы
3. түрлендіргіш элементтің ВАС тіктілігінің өзгеруі арқылы
4. fг жиілікті гетеродиннің кернеуінің өзгеруі арқылы
5. Есм бастапқы ығысу кернеуініің өзгеруі арқылы

133. Ортақ эмиттерлі транзисторлы жиілік түрлендіргіштерде

1. сигнал кернеуі транзистор базасының тізбегіне беріледі, ал 
гетеродин кернеуі эмиттер тізбегіне
2. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі база тізбегіне
3. сигнал кернеуі транзистор коллектор тізбегіне беріледі, ал 
гетеродин кернеуі эмиттер тізбегіне
4. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі коллектор тізбегіне
5. сигнал мен гетеродин кернеуі транзистордың эмиттертізбегіне 
беріледі

134. Ортақ базасы бар транзисторлық жиілік түрлендіргіштерде:

1. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі база тізбегіне
2. сигнал кернеуі транзистор база тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі эмиттер тізбегіне
3. сигнал кернеуі транзистор коллектор тізбегіне беріледі, ал 
гетеродин кернеуі база тізбегіне
4. сигнал кернеуі транзистор база тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі коллектор тізбегіне
5. сигнал мен гетеродин кернеуі транзистордың эмиттертізбегіне 
беріледі

135. Гетеродин кернеуінің сигнал кернеуімен бірге тізбекке берілуі 
кезінде түрлендігішінде жиілік түрлендірілуі болмайды, егер

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

136. Транзисторлық жиілік түрлендіргіштерде гетеродин мен сигнал 
кернеуі әр түрлі тізбектерге беріледі:

1. тізбектер арасындағы өзара байланысты азайту үшін
2. кері арналар санын азайту үшін
3. бөгеуілдерді әлсірету үшін
4. эмиттер-база кедергісін азайту үшін
5. эмиттер-база кедергісін ұлғайту үшін

137. Түрлендіргіш элементке келтірілген екі сигнал мен гетеродин 
кернеуінің біріншісі екі ТЭ де синфазды, екіншісі - керіфазалы әсер етеді:

1. балансты жиілік түрлендіргіште
2. сақиналық жиілік түрлендіргіште
3. қарапайым жиілік түрлендіргіште
4. құрама жиілік түрлендіргіште
5. инверторлейтін жиілік түрлендіргіште

138. Балансты жиілік түрлендіргіште бөгеуілдің барлық түрінің 
қарымталануы қамтамасыз етіледі, егер:

1. кез-келген көздің екі түрлендіргіш элементтеріне синфазды әсер 
етсе
2. кез-келген көздің екі түрлендіргіш элементтеріне керіфаздық әсер 
етсе
3. гетеродин мен сигнал көздерінің кернеуі түрлі тізбектерге берілсе
4. гетеродин мен сигнал көздері тізбекке бірге берілсе
5. балансты түрлендіргіштің жоғарғы симметриясында

139. Төменде көрсетілген жиілік түрлендіргіштің қайсысы қабылдау кері 
арнасын азайтуды қамтамасыз етеді?

1. балансты жиілік түрлендіргіш
2. сақиналық жиілік түрлендіргіш
3. қарапайым жиілік түрлендіргіш
4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш
5. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш

140. Тізбектер арасында өзара байланысты босатады және жүктемеде 
гетеродин мен сигнал тоқтарының қарымталануын қамтамасыз етеді:

1. балансты жиілік түрлендіргіш
2. сақиналық жиілік түрлендіргіш
3. қарапайым жиілік түрлендіргіш
4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш
5. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш

141. Айналық қабылдау арнасының басылуын қамтамасыз етеді:

1. балансты жиілік түрлендіргіш
2. сақиналық жиілік түрлендіргіш
3. қарапайым жиілік түрлендіргіш
4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш
5. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш

142. Кіріс сигналдың параметрлерінің біреуі модуляция заңдылығымен 
өзгеретін кернеу тудыруға қызмет ететін құрылғы:

1. детектор
2. модулятор
3. жиілік түрлендіргіш
4. гетеродин 
5. преселектор

143. Қабылдағыштағы детектордың қызметі:

1. сигналды детекрлеу
2. кіріс сигналды күшейту
3. аралық жиілікті белгілеу
4. аралық жиілікті күшейту
5. дыбыстық жиілік сигналын күшейту

144. Шыңдық детектордың қолданылуы:

1. тұрақты тоқ импульсін детекторлеу
2. сигналды тығыздау
3. сигналды бөгеуілдерден бөлу
4. радиосигналды күшейту
5. қабылдағыштың таңдалуын қамтамасыз ету

145. Таратылатын хабар фаза, жиілік немесе амплитуда модуляциясына 
салыған сигнал тобын атаңыз?

1. үздіксіз гармоникалық
2. радиоимпульстік
3. видеоимпульстік
4. импульсті-кодалық
5. дискретті

146. Таратылатын хабар импульс басталу уақытына, импульс ұзақтығы 
мен жиілігіне, шыңдық кернеу модуляциясына салынған сигнал тобын атаңыз?
1. радиоимпульстік 
2. үздіксіз гармоникалық
3. видеоимпульстік
4. импульсті-кодалық
5. дискретті
147. Тартылған хабар импульс басталу уақытына, импульс ұзақтығына, 
шыңдық кернеу модуляциясына салынған сигнал тобын атаңыз?

1. видеоимпульстік 
2. импульстік гармоникалық
3. радиоимпульстік
4. импульсті-кодалық
5. дискретные

148. Егер видеоимпультердегі модуляция импульстің шыңдық мәнінің 
өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. амплитуда-импульстік модуляция () 
2. кең-импульсті модуляция ()
3. уақыттық-импульстік модуляция ()
4. импульсті-кодалық модуляция ()
5. жиіліктік-импульстік модуляция ()

149. Егер видеоимпульстердегі модуляция импульс ұзақтығының 
өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. кең-импульстік модуляция () 
2. амплитуда-импульстік модуляция ()
3. уақыттық-импульстік модуляция ()
4. импульсті-кодалық модуляция ()
5. жиілікті-импульсті модуляция ()

150. Егер видеоимпультердегі модуляция импульстің басталу уақытының 
өзгертілуімен болса, онда модуляция аталады:

1. уақыттық-импульстік модуляция () 
2. амплитуда-импульстік модуляция ()
3. кең-импульстік модуляция ()
4. импульсті-кодалық модуляция ()
5. жиілікті-импульстік модуляция ()

151. Егер видеоимпульстердегі модуляция топтағы импульс 
құрамасының өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. импульсті-кодтық модуляция () 
2. амплитуда-импульсті модуляция ()
3. кең-импульсті модуляция ()
4. уақыттық-импульстік модуляция ()
5. жиілік-импульстік модуляция ()

152. Неге амплитудалық детекторларды тұрақты параметрлері 
барсызықты жүйе көмегімен іске асыруға болмайды?

1. себебі амплитудалық детектор шығысында кернеу спектрі 
детектрлік кернеу спектрінде болмайтын жиілік құраушыларынан тұрады
2. себебі нәтижесінде қабылдаудың кері арнасы пайда болады
3. себебі детектордың шығысындағы кернеу диодтағы ығысу 
кернеуімен анықталады
4. себебі детектордың гетеродині синхронды және сигналмен 
синфазды болып келеді 
5. себебі кіріс кернеудің қисығы өзгереді

153. Тұрақты параметрлері бар сызықты тізбек:

1. жаңа жиіліктері бар құраушыларды тудырмайды
2. жаңа жиіліктері бар құраушыларды тудырады
3. детектрлеуді іске асырмайды
4. детектрлеуді жүзеге асырады
5. синхронды және сигналмен синфазды болуы керек

154. Параметрлік амплитудалық детектордың екінші атауы:

1. синхронды
2. синфазды
3. диодты
4. эмиттерлі
5. бастаулық

155. Параметрлік амплитудалық детекторларда қандай тізбек параметрі 
гетеродин әсерінен жиі ауысады:

1. түрлендіргіш элементтің тіктілігі
2. ығысу кернеуі
3. гетеродин фазасы
4. кіріс сигнал жиілігі
5. аралық жиілік

156. Параметрлік амплитудалық детектордың түрлендіргіштен негізгі 
айырмашылығы:

1. гетеродин жиілігі детектор кірісіндегі тасушы тербеліс жиілігіне 
тең болатындай таңдалынады
2. детектор кіріс сигналдың амплитудасы мен фазасына бірдей әсер 
етеді
3. сигнал фазасы гетеродин фазасына тең
4. автоматты жиілікті реттеу болатындығымен
5. диод пен жүктеме параллельді қолданылады

157. Амплитудалық детекторді .... негізінде құруға болады:

1. сызықсыз жүйе немесе сызықты жүйенің периодты өзгеретін 
параметрлері
2. тек қана сызықсыз жүйенің периодты өзгеретін параметрлері
3. тек қана сызықсыз жүйенің
4.тек қана сызықты жүценің тұрақты парыметрлері
5.тек қана сызықсыз жүйенің тұрақты параметрлері 

158. Диодты амплитудалық детектордың шығысындағы детектрленген 
кернеу анықтайды:

1. детектордың диодындағы кері ығысу кернеуін
2. детектордың диодындағы оң ығысу кернеуін
3. детектордың диодындағы жұмыс істеуші ығысу кернеуін
4. детектордың диодындағы кернеу шамасын
5. детектордың диодындағы сигнал дәрежесін

159. Бастапқы ығысусыз сызықты-сынған ВАС бар амплитудалық 
детекторда детектордың тарату коэффициенті  тең:

1. диод тоғы үзілу бұрышының косинусына
2. диод тоғы үзілу бұрышының синусына
3. диод тоғы үзілу бұрышының тангенсіне
4. диод тоғы үзілу бұрышының котангенсіне
5. диод тоғы үзілу бұрышының синусының жартысына

160. Бастапқы ығысусыз сынықты-сынған ВАС бар амплитудалық 
детекторда тарату коэффициентінің  үлкеюі үшін ұлғайту керек:

1. диодтың тіктілігінің жүктеме кедергісіне аудару
2. диод тіктілігін
3. диод тіктілігінің диод тоғы үзілу бұрышының косинусына аудару
4. диод тоғының үзілу бұрышының косинусын
5. диод тоғының үзілу бұрышының синусы

161. Бастапқы ығысусыз сынықты-сынған ВАС бар амплитудалық 
детекторда диод тоғы үзілу бұрышы анықталады:

1. диодтың параметрлері мен жүктеменің кедергісімен
2. диодтың параметрлерімен
3. жүктеменің кердергісімен
4. диодтың тіктілігімен
5. диодтағы кернеу шамасымен

162. Тізбекті диодты АД сигнал көзінен энергия тұтыну анықталады тек:

1. диодтың бірінші гармоникалық тоғымен
2. диод тоғының тұрақты құраушысымен
3. диодтың екінші гармоникалық тоғымен
4. тұрақты құраушы мен диодтың бірінші гармоникалық тоғымен
5. тұрақты құраушы мен диодтың екінші гармоникалық тоғымен

163. Тізбектелген диодты АД кіріс кедергісі тәуелді:

1. диодтың кері тоғының тіктілігі мен детектордың жүктеме кедергісіне
2. диодтың кері тоғының тіктілігіне
3. детектордың жүктеме кедергісіне 
4. диодтың тоғының тіктілігіне
5. диодтың тоғының тіктілігіне және детектордың жүктеме кедергісіне

164. АД кірісінде детекртлік сигналдан басқа тұрақты кернеу болғандағы 
жағдайларда қолданылады:

1. параллель диодты АД
2. тізбектелген диодты АД
3. параметрлік АД
4. синхронды АД
5. шыңдық АД

165. АМ-тербелістерді детектрлеу үшін қолданылатын детектор:

1. бастапқы ығысусыз
2. бастапқы ығысуы бар
3. бұрмаланусыз
4. тұрақты уақыттық жүктемесі бар
5. тұрақты жұмыс нүктесі бар

166. АМ-тербелістерді детектрлеуде сызықсыз бұрмалануларды алып 
тастау үшін таңдау керек:

1. кірісінде АД кірісіндегі сигналдың үлкен дәрежесін
2. АД жүктеме тізбегінің үлкен уақыт тұрақтысын
3. конденсатор Сн разрядының аз жылдамдығын
4. шығысында АД кірісіндегі сигналдың үлкен дәрежесін
5. АД жүктеме тізбегінің аз уақыт тұрақтысын

167. Транзисторлық АД сигналдың көбірек күшейтілуін алу үшін 
биполярлы транзисторды келесі сұлба бойынша қосады:

1. ортақ эмиттермен
2. ортақ базамен
3. ортақ коллектормен
4. ортақ құйылыспен
5. ортақ бастаумен

168. Транзисторлық АД барлық түрлерінің ішінде іс жүзінде жиі 
қолданылатыны:

1. коллекторлы детектор
2. эмиттерлі детектор
3. жабушы детектор
4. бастаушы детектор
5. базалық детектор

169. Видеоимпульстердің  жоғарғы бұрғылануында олардың детектрленуі 
көмегімен болады:

1. параллельді диодты детектордың
2.тізбектелген диодты детектордың
3. параметрлік детектордың
4. синхронды детектордің
5. екітактілік детектордың

170. Импульстің бұрғылануы дегеніміз – бұл:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
171. Пикті детектрдің шығысындағы кернеу осыларға пропорционал:

1. видеоимпульстардың пиктік кернеуіне
2. видеоимпульстардың бұрғылануы
3. видеоимпульстардың ұзақтығы
4. детектрдің тарату коэффициеті
5. видеоимпульстардың басталу уақыты

172. Тұрақты токтағы импульсеті детектрлеу үшін арналған:

1. пикті детектор
2. диодты детектор
3. екі тактілі детектор
4. параметрлік детектор
5. синхронды детектр

173. Пикті детектрдің тарату коэффициенті әрқашан:

1. бірден аз
2. бірден үлкен
3. бірге тең
4. жүктеменің кедергісіне тең
5. шығыс кедергісіне тең

174. Пикті детектордың коэффициенті осыған тәуелді:

1. видеоимпульстардың бұрғылануы 
2. диодтың қосылу сұлбасын таңдауына
3. төменгі жиіліктегі сызықты сүзгіні таңдауына 
4. жоғары жиіліктегі сызықты сүзгіні таңдауына
5. транзистордың қосылу сұлбасын таңдауына

175. Пикті детектордың тарату коэффициетін көбейту үшін келесі диодты 
пайдаланамыз:

1. үлкен тіктілігімен
2. кіші тіктілігімен
3. тізбектей қосылуымен
4. параллельді қосылуымен
5. бұрғылауының үлкен коэффициентімен

176. Пикті  детектордың тарату коэффициетін көбейту үшін келесі 
жүктеменің резисторын  пайдаланамыз:

1. үлкен кедергісімен
2. кіші кедергісімен
3. тізбектей қосылуымен
4. параллельді қосылуымен
5. кіші тіктелігімен

177. Белгілі шектеулердегі кіріс кедергісі өзгеру барысындағы шығыс 
кернеудің тұрақтылығын қамтамасыз ететін құрылғысы келесідей аталады:

1. шектеуіш
2. детектор
3. түзеткіш
4. стабилизатор
5. трансформатор

178. Барлық шектеуіштерді келесі түрлерге бөлуге болады:

1. лездік мәндердің шектеуіштер және амплитудалық шектеуіштер
2. тұрақты мәндердің шектеуіштер және жиілікті шектеуіштер
3. лездік мәндердің шектеуіштер және жиілікті шектеуіштер
4. тұрақты мәндердің шектеуіштер және амплитудалық шектеуіштер
5. дискретті мәндердің шектеуіштер және фазалық шектеуіштер

179. Лездік мәндердің шектеуіштерінде қамтамасыз етіледі:

1. шығысындағы тұрақтылық минималды немесе максималды кернеулерде, не болмаса басқаларда
2. шығысындағы тұрақтылық тек минималды кернеуде 
3. шығысындағы тұрақтылық тек максималды кернеуде 
4. шығысындағы тұрақтылық минималды немесе максималды кернеулерде 
5. шығысындағы тұрақтылық орташа  мәндерінің кернеуінде 

180. Амплитудасы баяу өзгеретін синусойдалды тербелістерді шектеу 
үшін арналған:

1. амплитудалық  шектеуіш
2. амплитудалық детектор
3. амплитудалық модулятор
4. амплитудалық демодулятор
5. амплитудалық түрлендіргіш

181. Көп мағыналы шығысындағы кернеу мына формуламен көрсетіледі:

1. кіріс кернеуі
2. шығыс тоғы
3. жүктеменің кедергісі
4. шығыс сигналдары
5. кіріс параметрлері

182. Амплитудалық қысқарту өзгертпейді:

1. жиілікті және кіріс сигналындағы фазаны 
2. кіріс сигналындағы жиілікті 
3. шығыс сигналындағы фазаны
4. кернеу кірісіндегі форманы
5. кіріс сигналындағы форманы

183. АО диодында шығыс кернеуіндегі тұрақтылық кіріс кедергісіндегі 
шунтирлік контур арқасында келесі диодпен қамтамасыз етіледі:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

184. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

185. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі:

1. транзистор сызықсыз режимде жұмыс істей бастайды 
2. транзистор сызықты режимде жұмыс істей бастайды
3. транзистор шектік режимде жұмыс істей бастайды
4. транзистор кернеу болмаған режимде жұмыс істей бастайды
5. транзистор кернеу болған режимде жұмыс істей бастайды

186. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі мынандай жағдайда 
сызықсыз режим жұмысқа кіріскен кезде:

1. коллектор тоғының әсерінен қателіктің пайда болуы 
2. кіріс кернеуінің тез арада үлкеюінен пайда болуы
3. жүктеме кедергісіндегі кернеудің түсуі 
4. эмиттер тоғының әсерінен қателіктің пайда болуы 
5. коллектор тоғының бірінші гармоникалық амплитудасының үлкеюі 

187. Екі транзисторы бар және  бар АО екіжақты шығыс тоғының 
шектеуі қамтамасыз етіледі:

1. бірінші транзистор  қамауы оның базасында үлкен дұрыс 
потенциал жанында және екіншіні бірінші транзистор базасында үлкен жағымсыз потенциал жанында
2. екінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал 
жанында және біріншіні екінші транзистор базасында үлкен жағымсыз потенциал жанында. 
3. бірінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал 
жанында 
4. екінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал 
жанында
5. бірінші транзистор қамауы екінші транзистор базасында үлкен 
жағымсыз потенциал жанында

188. Айнымалы қызметтен алумен қызметтен алуы бар амплитудалық 
шектеуіштегі транзисторге тәуелді:

1. кіріс сигналының деңгейінен 
2. кіріс кернеуінің деңгейінен 
3. кіріс тоғының деңгейінен 
4. кедергі жүктемесінің ұзындығынан
5. шектеуіштің кіріс параметрлерінен

189. Амплитудалық шек қоюда өзгергішті қызметтен алумен АО шығатын токтың қызметтен шығуы:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

190. Амплитудалық шек қоюда өзгергіш қызметтен алумен шығатын 
ток бірінші гармонь амплитуда үлгілі тұрақтылығы қамтамасыз етіледі:

1. бірқалыпты ұзындықпен iвых.max және азаюымен
2. ұзындықпен  және азаюымен 
3. биіктікпен 
4. азаюымен 
5. көбеюімен

191. Төмендегі параметрлердің қайсысы амплитудалық шектеуіштегі 
шектеуді анықтайды?

1.шығыс кернеуі
2. шығыс тоғының амплитудасы
3. кіріс кернеуі
4. шығыс тоғының қиылғын бұрышы
5. кіріс тоғының амплитудасы

192. Жиілікті детектор деп аталады, келесі қызмет ететін құрылғы: 

1. кіріс сигналындағы жиілікті заң бойынша өзгертудегі алынғын 
кернеу 
2. шығыс сигналындағы жиілікті заң бойынша өзгертудегі алынғын 
кернеу 
3. кіріс сигналындағы жиілікті және фазаны заң бойынша өзгертудегі 
алынғын кернеу
4. шығыс сигналындағы жиілікті және фазаны заң бойынша
 өзгертудегі алынғын кернеу
5. кіріс сигналындағы фазаны заң бойынша өзгертудегі алынғын 
кернеу

193. Жиіліктік детектор орындалады:

1. Өзіне сызықты және инерциясыз сызықсыз системаны 
байланыстыратын құрылғыда 
2. периодтық параметрлері бар сызықты системада немесе сызықсыз 
системада
3. тек қана периодтық параметрлері бар сызықты системада 
4. тек қана сызықсыз системада
5. тек қана тұрақты параметрлері бар сызықты системада  

194. Неге тұрақты параметрлері бар сызықты тізбектің арқасында жиілікті детекторды нақтыламайды? 

1. Себебі оның шығысында жаңа құрастырылатын жиіліктер пайда 
болмайды
2. Себебі қорытындысында приемның қосалқы каналдары пайда 
болады 
3. Себебі детектор шығысындағы кернеу диодтағы кернеу арқылы 
анықталады
4. Себебі детектордың гетеродині синхронды және сигналы бар 
синфазды болу керек 
5. Себебі кіріс кернеуіндегі иілгіштік өзгереді 

195. Неге инерциясыз сызықсыз тізбектің арқасында жиілікті детекторды нақтыламайды?

1. Себебі кіріс ЧМ - тербелу ток күштері тұрақты құрастырушыға 
асырайды , деңгей қайсының мына тербелу амплитудасынан тек қана тәуелді болады , бірақ оның фазасынан емес және жиіліктен емес
2. Себебі оның шығысында жаңа құрастырылатын жиіліктер пайда 
болмайды
3. Себебі кіріс кернеуіндегі иілгіштік өзгереді
4. Себебі қорытындысында приемның қосалқы каналдары пайда 
болады
5. Себебі детектор шығысындағы кернеу диодтағы кернеу арқылы 
анықталады

196. Жиіліктік детектордың принципі неден тұрады? 

1. тербелуге ұзындық жүйеге ЧМ - тербелу өзгертуінде модуляция 
басқа түрімен өзгертілген тербелу келесі детективтендіруімен инерциясыздың - шынжырмен
2. ЧМ - тербелу өзгертуінде параметрлік шынжыр арқасында , 
қайсыда сигнал қайнарымен синхронды тіреу күштену қайнары тиісті болу
3. ЧМ - тербелу өзгертуінде немесе - жүйе оқтын-оқтын 
алмастырылған параметрлерімен ұзындық жүйе арқасында
4. тербелуге ұзындық жүйеге ЧМ - тербелу өзгертуінде модуляция 
басқа түрімен
5. ЧМ - тербелу детективтендіруімен инерциясыздың - шынжырмен

197. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД 
4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

198. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД 
4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

199. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД 
4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

200. Теңдіктік жиілікті детектор артықшылықтарына салыстырумен 
теңдіктіксізбен жатады :

1. детективтендіру мінездемесі, теңдіктік шынжырлар жұп гармонь сондықтан кәмпескееленеді
2. сызықсыз бұрмалаудың болмауы 
3. детекторлық коэффициентінің тұрақтылығы 
4. кіріс кернеуінің өзгеру мүмкіншілігі 
5. шығыс кернеуінің өзгеру мүмкіншілігі

201. Радиотолқын ұзындығын мына толқын ұзындығымен есептеуге 
болады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

202. Кіріс сигналымен басқарылатын қорек көзінің энергиясын шығыс 
сигнал энергисына турлендіру  - бұл:

1. электрлік синалдардың күшейткіші
2. жиілік түрлендіргіші
3. элемент түрлендіргіші
4. элемент күшейткіші
5 каскад күшейткіші

203. Реакивті жүктеме кезіндегі жұмыста күшейткіштің ақырғы күшейту 
каскады жоғарғы деңгейде қамтамасыз ету керек:

1. шығыс кернеу
2. шығыс қуат
3. шығыс ток
4. күшейткіштің шығыс коэффициенті 
5. күшейткіштің сыртқы коэффициенті

204. Активті жүктеме кезіндегі жұмыста күшейткіштің ақырғы күшейту 
каскады жоғарғы деңгейде қамтамасыз ету керек:

1. шығыс қуат
2. шығыс кернеу
3. шығыс ток
4. күшейткіштің шығыс коэффициенті 
5. күшейткіштің сыртқы коэффициенті

205. Уақыт бойынша үзіліссіз сигналдарды күшейту үшін арналған:

1. гармоникалық сигналдардың күшейткіштері
2. резонанстық күшейткіштері
3. селективті күшейткіштері
4. импульстік сигналдар күшейткіштері
5. сызықтық сигналдар күшейткіштері

206. Сигналдың айнымалы және тұрақты құраушыларын күшейтетін 
күшейткіштер,аталады: 

1. тұрақты ток күшейткіштері
2. айнымалы ток күшейткіштері 
3. дыбыстық жилік күшейткіштері 
4. инфратөмен  жилік күшейткіштері
5. импульстік сигналдар күшейткіштері

207.   мұндағы  өткізу жолағын өткізетін күшейткіштер:

1. айнымалы ток күшейткіштері 
2. тұрақты ток күшейткіштері
3. дыбыстық жилік күшейткіштері 
4. инфратөмен  жиілік күшейткіштері
5. импульстік сигналдар күшейткіштері

208.  тен    өткізгізу жолағын өткізетін күшейткіштер:

1. дыбыстық жиілік күшейткіштері 
2. айнымалы ток күшейткіштері
3. тұрақты ток күшейткіштері
4. инфратөмен  жилік күшейткіштері
5. импульстік сигналдар күшейткіштері

209.   мына қатынастар сәйкес келетін күшейткіштер:

1. резананыстық күшейткіштер
2. кеңжолақты күшейткіштер 
3. жоғарғы жиілікті күшйеткіштер
4. жоғарғы тұрақты күшейткіштер
5. аз шуылды күшейткіштер

210. Күшеткіштің шығыс және кіріс кернеуінің қатынасы аталады :   

1. кернеу бойынша күшейту коэффициентті 
2. кернеу бойынша сыртқы күшейту коэффициентті 
3. кернеу бойынша  номиналды күшейту коэффициентті 
4. кернеу бойынша  нақты күшейту коэффициентті 
5. кернеу бойынша тұрақты күшейту коэффициентті 

211. Шығыс кернеу спектрінде жаңа құраушылары болмайды ,тек қана 
олардың өзара интенсивтілігінің өзгеруі және фазалық қатынастар кезінде:

1. сызықтық бұрмаланулар 
2. сызықсыз бұрмаланулар 
3. Қисық бұрмаланулар 
4. өткізгіштік бұрмаланулар 
5. интерференционды бұрмаланулар

212. Оның күшейту кезіндегі амплитуда-жиліктік  және  фазо-жиіліктік 
сигнал бұрмаланулары :

1. сызықтық бұрмаланулар
2. сызықсыз бұрмаланулар
3. қисық бұрмаланулар
4. өткізгіштік бұрмаланулар 
5. интерференционды бұрмаланулар

213. Күшейткіштерде оң кері байланыс:

1. генерацияны шақырады  және көптеген оның құрылымын төмендетеді
2. күшейткіштерді тұрақтандырады
3. сызықты және сызықсыз бұрмалану сигналдарын төмендетеді
4. кіріс және шығыс кедергілерінің керекті мәндерін қамтамасыз етеді.
5. күшейткіштің динамикалық 

214. Эксплаутация шарттарында көрсетілетін байланыстың күрежолы
құрамының элементтер жиынтығы бір элементен екінші элеменке 
арнайы емес бөгеуілдердің қатысуы : 

1. электромагниті жиынтығы 
2. электромагнитті баланспен
3. радиожиілікті селективтілікпен 
4. адиожиілікті  таңдаумен
5. радиожилікті  жиынтығымен

215. КВ-радиобайланысы үшін сипатамасы:

1. кірісте сигналдың қатуы
2. тропосферлі эффект
3. Допплер эффект 
4.  дифракцияның пайда болуы
5. сигнал поляризациясы 

216. УКВ-радиобайланысының негігі кемшіліктері:

1. әрекеттің шектелген ұзақтығы
2. интерференцияның пайда болуы
3. атмосфералық әрекеттердің әсері
4. жердің магниттік өрісінің әсері
5. дифракция пайда болуы

217. Теріс кері байланыс қайда қолданылады:

1. күшейткіштерде
2. трансформаторларда
3. генераторларда
4. сүзгілерде
5. антенналарда

218. Оңкері байланыс қайда қолданылады:

1. генераторларда
2. күшейткіштерде
3. трансформаторларда
4. сүзгілерде
5. антенналарда

219. Қандай шартты бұзу күшейкіштің келісу коэффицентін бағалайды ?

1. сигнал көзімен күшейткіштің кірісі бойынша келісу  
2. қорек  көзімен күшейткіштің кірісі бойынша келісу  
3. күшейткіштің кіріс және шығыс кедергісінің келісілуі 
4. ЭДС сигнал көзімен күшейткіштің шығысындағы кернеу келісуі
5. кіріс қуатының және күшейткіштің жүктемесіне берілетін қуаттың келісуі 

220. Күшейткіштің кірісі мен шығысындағы кернеудің қатынасы,аталады:

1. кернеу бойынша күшейту коэффиценті 
2. кернеу бойынша  сыртқы күшейту коэффиценті
3. кернеу бойынша  номиналды күшейту коэффиценті 
4. кернеу бойынша  нақты күшейту коэффиценті  
5. кернеу бойынша  тұрақты  күшейту коэффиценті  

221. ЭДС сигнал көзімен күшейткіштің шығысындағы кернеу қатынасы:

1. кернеу бойынша  сыртқы күшейту коэффиценті
2. кернеу бойынша күшейту коэффиценті
3. кернеу бойынша  номиналды күшейту коэффиценті
4. кернеу бойынша  нақты күшейту коэффиценті
5. кернеу бойынша  тұрақты  күшейту коэффиценті

222. Амплитуда- жиіліктік  бұрмалануларды  сапалы  бағалау  үшін 
жиіліктік  бұрмаланулар  коэффициентін  М  қолданады. М  бірге  жақын  болған  кезде:

1. сигналдың  амплитуда- жиіліктік  бұрмалаулары  аз. 
2. сигналдың  амплитуда- жиіліктік  бұрмалаулары  көп.
3. күшейткіш  элементтің  вольт- амперлік  сипаттамасы  көп   
4 күшейткіш  элементтің  амплитуда- жиіліктің  сипаттамасы  көп
5. каскадтың  АЖС-ның  реальды  сипаттамасының  идеальды
сипаттамасынан  айырмашылығы

223. Күшейткіштердегі  оң  кері байланыс

1. регенерация  болады  және  оның  көптеген  қасиеттерін  төмендетеді. 
2. күшейтуді  тұрақтандырады
3. сигналдың  сызықты  және  сызықсыз  бұрмалануларын  азайтады
4. кіріс  және  шығыс  кернеулерінің  қажетті  мәндерін  қамтамасыз  етеді. 
5. күшейткіштің  динамикалық  диапазонын  жоғарылатады. 

224. Күшейткіште теріс  кері  байланысты  енгізген  кезде  көрсеткіштерінің 
жоғарылауы  қалай  жүзеге  асады:

1. күшейту коэффициентін төмендету
2. күшейту  коэффициентін  жоғарылату
3. күшейту  тұрақтылығын  төмендету
4. кіріс  және  шығыс  кедергі  мәндерін  төмендету
5. өткізу  жолағын  кеңейту

225. Параллельді  теріс кері байланыс:

1. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  төмендетеді
2. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  жоғарылатады  
3. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  төмендетеді
4. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады
5. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады  және  кіріс  кедергісін 
төмендетеді   

226. Тізбектелген теріс кері байланыс:

1. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  жоғарылатады
2. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  төмендетеді
3. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  төмендетеді
4. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады
5. күшейткіштің шығыс кедергісін жоғарылатады және кіріс кедергісін
төмендетеді

227. Кернеу бойынша теріс кері байланыс:

1. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  төмендетеді
2. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады
3. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады  және  кіріс  кедергісін 
төмендетеді 
4. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  жоғарылатады  
5. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  төмендетеді

228. Ток бойынша теріс кері байланыс :

1. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады
2. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  төмендетеді
3. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады  және  кіріс  кедергісін 
төмендетеді
4 күшейткіштің  кіріс  кедергісін  жоғарылатады  
5. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  төмендетеді

229. Идеальды күшейткіштің шығысындағы шуылдар қуатының нақты 
күшейткіш шығысындағы шуыл қуатынан қанша есе айырмашылығы 
барын көрсететін мән  – бұл:

1. шум коэффициенті  
2. бөгеуілдре коэффиценті
3. бұрмалану коэффиценті
4. коэффициент усиления по мощности
5. коэффициент различимости

230. Кіріс тізбегі үшін кернеу бойынша берілу коэффиценті  , мұнда 
 – бұл:

1. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
2. сүзгінің берілу коэффиценті
3. сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті
4. сүзгінің қорек көзімен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті
5. сүзгінің тізбектелген каскадпен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті

231. Шығыс тізбегі үшін кернеу бойынша берілу коэффиценті , 
мұнда  – бұл:

1 сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті
2. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
3. сүзгінің берілу коэффиценті
4. сүзгінің қорек көзімен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті
5. сүзгінің тізбектелген каскадпен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті

232. Кіріс тізбектің төменде көрсетілгендердің қайсысы байланыс тізбек 
түрінен және антенна типінен қатты тәуелді?

1. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
2. сүзгінің берілу коэффиценті 
3. сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
4. сүзгінің қорек көзімен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
5. сүзгінің тізбектелген каскадпен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 

233. Кіріс тізбектің берілу коэффиценті контурмен антеннаның 
сыйымдылық байланысы кезінде,  кіріс тізбекті қайта құрастырған 
кезінде өзгереді:

1. айнымалы сыйымдылықты конденсатр 
2. индуктивтілік  
3. сүзгінің берілу коэффиценті 
4. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
5. сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті К2

234. Диапозон бойынша кіріс тізбектің резонанстық берілу 
коэфицентінің өзгеруі  негізінде өзгерумен анықталады:

1. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті К1
2. сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
3. сүзгінің берілу коэффиценті 
4. сүзгінің қорек көзімен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
5. сүзгінің тізбектелген каскадпен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 

235. Байланыстың қандай түрі диапозонды жабылудың  аз коэфиценті 
кезінде қымбат емес қабылдағыштарда қолданылады?

1. антеннамен сыйымдылықтық байланыс 
2. антеннамен қойылмаған индуктивтілік байланыс 
3. антеннамен қойылған индуктивтілік байланыс 
4. ферриттік антеннамен кіріс тізбек
5. автотрансформаторлық байланыс

236.Антенналық тізбектің  резонанстық жиілігін таңдау үшін кіріс 
тізбектерінде ұзарту коэффиценті пайдаланылады :

1. -
2. -
3. -
4. -
5.- 

237. Коэффициент шума входной цепи совместно с УРЧ бірдей кіріс 
тізбегінің шум коэффиценті неден тәуелді:

1. келіспеу коэффицентері
2. қуат бойынша күшейту коэффиценті
3. УРЧ шум коэффиценті
4. кіріс тізбектің шум коэффиценті
5. байланыс тізбегінің түрі

238. Кіріс тізбек контурында антендік тізбектен және тізбектелген 
каскадтан комплекстік кедергі шығады,олардың активті құрастырушылары:

1. кіріс тізбек контурының төзімділігін өзгертеді
2. кіріс тізбек контурының бұзылуын шақырады
3. аз жаратпау
4.  генерация тербелісін шақырады
5.  резонанстық жилікті өзгертеді

239 Кіріс тізбек контурында антендік тізбектен және тізбектелген 
каскадтан комплекстік кедергі шығады,олардың реактивті құрастырушылары:

1. кіріс тізбек контурының бұзылуын шақырады
2. кіріс тізбек контурының төзімділігін өзгертеді
3. аз жаратпау
4. генерация тербелісін шақырады
5. резонанстық жилікті өзгертеді

240. Жиліктік және бөгеуілдер сигналдарындағы күшейту 
коэффиценттерінің қатынасы – бұл:

1. бір сигналды селективтілік
2. кеңістік селективтік
3. нақты селективтік
4. көп сигналды селективтік
5. айналық селективтілік

241. Электрлік тебелістерді күшейту үшін арналған құрлығы,олардың 
жиліктері 16 дан 20 000 Гц дейінгі аралықта жатады:

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

242. Қуатты күшейтудің жұмыс шарты мынаған байланысты:

1. жүктеменің сипаттамсы және оның тұрақтылығы
2. катодтық тізбек шамындағы токтың өзгеру сипаттамасы
3. ақырғы каскадтың берілген қуаты
4. активті элементтің жұмыс уақыты
5. кесу бұрышы

243. 180о кернеуде биіктігі және  фазалық ығысу бойынша екі бірдей
 күшейткіштер сұлбасы:

1. инверсттік
2. екі тактылы
3. теріс кері байланыспен
4. трансформаторлықпен
5. бөлінген жүктемемен

244. Күшейткіштің жұмысын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге 
жатпайтындар :
1. кіріс қуат
2. қуат немесе кернеу бойынша кешейту коэфиценті
3. динамикалық диапазон
4. КПД
5. кеүшеткішті көтеретін бұрмалану

245. Көп каскадты күшейткіштерде төменгі жиілікті бірінші каскадтар 
қызмет етеді:

1. кернеу күшеткіші
2. қуат күшеткіші
3. ток күшеткіш
4. КПД  күшеткіші
5. кіріс қуат

246. Көп каскадты күшейткітерде төиенгі жиліктің соңы – ақырғы немсе  
шығыстық  –  каскад қызмет етеді:

1. қуат күшеткіші
2. кернеу күшеткіші
3. ток күшеткіш
4. КПД  күшеткіші
5. сызықсыз бұрмаланудың азаюы

247. Анодтық тізбек шамының тоғы ақан кезде және торда кернеудің 
өзгерісі барлық ұзақтықта өзгереді,ал анодтық токтың тербелісі тордағы кернеу түрінің өзгерісін қайталайды,шамның жұмыс әстеу уақытты,аталады:

1. бірінші родтың тербелісі
2. екінші родтың тербелісі
3. үшінші родтың тербелісі
4. төртінші родтың тербелісі
5. бесінші родтың тербелісі

248. Анодтық тізбек шамының тоғы ақан кезде,торда кернеудің өзгеру 
периоды бірнеше бөлікте өзгереді,ал анодтық токтың тербелісі кесу бұрышымен импльюстер түріне ие шамның жұмыс уақыты:

1. екінші родтың тербелісі
2. бірінші родтың тербелісі
3. үшінші родтың тербелісі
4. төртінші родтың тербелісі
5. бесінші родтың тербелісі 

249. Кең жолақты күшейткіштерде жүктеие кедергісінің азаюы кезінде 
кернеу боынша күшейту коэффиценті қалай өзгереді ?

1. азаяды
2. өседі
3. жүктеме кедергісіне тәуелді емес
4. кіріс кедергіге тәуелді
5. комплекстік кедергіге тәуелді

250. Кесу тоғының бұрышы деп нені айтамыз:

1.ток өтетін кездегі гармоникалық тербелістің жарты периоды 
2. ток векторлары арасындағы бұрыш және сыймдылықтағы кернеу
3. ток векторлары арасындағы бұрыш және индуктивті кернеу
4. ток векторлары арасындағы бұрыш және кедергідегі  кернеу
5. бастапқы сигнал фазасы

251. Жиіліктік детекторлары болады: 

1. біртактілі және балансты 
2. біртактілі және екітактілі
3. балансты және сақиналық
4. сақиналық және көпірлік
5. көпірлік және баланстық

252. жиілерді детекторларда өзгертумен амплитуда өзгертуіне жиілік 
ауулары ЧМ - тербелу қайта құрылады :

1. берекесі кетілген салыстырмалы - жиіліктерге АЧМ - тербелуге 
жақсы естілетін келесі детективтендірумен АД
2. АМ - тербелуге , қайсының тербелу жиіліктері өзгертумен 
амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
3. АФМ - тербелуге , қайсының тербелу жиіліктері өзгертумен 
амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
4. АФМ - тербелуге , қайсының тербелу жиіліктері өзгертумен фаза 
сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
5. фазо - жиілікті тербелуге келесі жиілікті детективтендірумен

253. ЧД-пен теңдіктік детективтендіру мінездемесі өзара нұсқалармен :

1. практикалық симметриялы
2. сызықты
3. сызықсыз
4. симметриялық емес
5. қисық сынған

254. Импульсті жиілікті детектор келесі қасиеттерге ие:

1. амплитудалық шектеуге
2. амплитудалық детекторға
3. амплитудалық демодуляторға
4. амплитудалық түрлендіргішке
5. амплитудалық түзеткішке

255. Фазалық детектірлеу орындалады:

1. параметрлік арқасында , қайсыда сигнал қайнарымен синхронды 
тіреу күштену қайнары тиісті болу
2. модуляция басқа түрімен тербелуге ұзындық жүйеге ЧМ – тербелу
 өзгертуі арқасында өзгертілген тербелу келесі детективтендіруімен инерциясыздың әсерінен
3. немесе - жүйе оқтын-оқтын алмастырылған параметрлерімен 
ұзындық жүйе арқасында
4. модуляция басқа түрімен тербелуге ұзындық жүйе арқасында
5. инерциясыз сызықсыз тізбек арқасында

256. Фазалық детектордың детектірлік сипаттама формасы мына 
қатынасқа тәуелді:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

257. Фазалық детектордың детектірлік сипаттама формасы 
косинусоидаға жақын келесі жағдайда:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

258. Фазалық детектордың детектірлік сипаттама формасы циклоидаға 
жақын келесі жағдайда:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

259.  күшейту коэффициентінің режимдік регулировкасы пайда 
болады:

1. Күшейткішті элемент тіп-тік өзгертуі УЭға қызметтен алу өзгертуі 
жанында 
2. эквивалентті контур кедергісінің өзгеруімен 
3. жолақты өткізу күшейткіштерінің өзгеруімен 
4. хабар күшейткішінің коэффициент өзгеруімен
5. шығыс кернеуінің өзгеруімен

260. Режимді регулировканың кемшілігі:

1. УЭ-ға қызметтен алу өзгертуімен тіп-тік басқа маңызды өзгереді 
және биполярлық транзистор қалған параметрлері
2. радио-жиіліктің тербеліс генерациясы
3. үлкен подверженность тұрақтылықты бұзатын факторлардың 
әрекетіне
4. жөнге салу мінездеме алу мүмкіншіліксіздігі
5. шығыс кернеуінің кішіреюі

261. К0 күшейту коэффициентінің режимдік регулировкасы пайда 
болады:

1. күшейткіш өткізу жолақ өзгертуі өзгертумен нұсқа эквиваленттік 
кедергілері радио-жиіліктің тербеліс генерациясы
2. радио-жиіліктің тербеліс генерациясы
3. үлкен подверженность тұрақтылықты бұзатын факторлардың 
әрекетіне
4. жөнге салу мінездеме алу мүмкіншіліксіздігі
5. шығыс кернеуінің кішіреюі

262. К0 жөнге салу тәсілі жанында күштену күшейткіш нұсқасынан 
тапсыру жөнге салынатын коэффициентімен бөлгішке береді ме?

1. аттенюаторлық басқару
2. режимдік басқару
3. араласты басқару 
4. бағдарламалық басқару
5. тезәрекеттік басқару

263.  жөнге салуға бәсендеткіш жанында бөлгіш кім, не ретінде 
тапсыру жөнге салынатын коэффициентімен қолданылмайды :

1. автотрасформаторлық бөлгіштер
2. варикаптағы сиымдылықтық бөлгіштер
3. диодтық бөлгіштер
4. көпірлік сұлбалар
5. өрістік транзистордағы бөлгіштер

264. АРУ үшін тізбекті құрайды, ол келесілерден тұрады:
1. детектордан және фильтрдан
2. демодулятордан және фильтрдан
3. күшейткіштен және фильтрдан
4. бөлгіштен жәнефильтрдан
5. көбейткіштен және фильтрдан

265. Тұрақты күшейту сүйемелдеуіне арналған УПЧ шығуында, 
қажеттілік үшін қабылдағыш шығатын құрылғыларының нормалы жұмыстары, келесі үшін арналған :

1. автоматты күшейту басқаруы
2. жиілікті автоматты басқару
3. басқарудың оптикалық әдістері
4. басқарудың магниттік әдістері
5. басқарудың электромеханикалық әдістері

266. РПУ кірісінде максималды кернеу кезінде  система АРУ келесіні 
қамтамасыз етуі қажет:

1. минималды коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
2. максималды коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
3. стабильді коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
4. максималды коэффициент хабары радиотракт қабылдағышында
5. минималды коэффициент хабары радиотракт қабылдағышында

267. РПУ кірісінде минималды кернеу кезінде  система АРУ келесіні 
қамтамасыз етуі қажет:

1. минималды коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
2. максималды коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
3. стабильді коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
4. максималды коэффициент хабары радиотракт қабылдағышында
5. минималды коэффициент хабары радиотракт қабылдағышында

268. АРУ есебі –

1. радиотракт РПУ ді кіріс сигналының деңгейінен радиотракт күшейткішін өзгерту
2. автоматты гетеродин жиілікті системасын пайдлану
3. УРЧ шығысындағы кедергісін күшейту
4. УНЧ шығысындағы кедергісін күшейту
5. АПЧ гетеродин системасын күшейту

269. Жөнге салынатын беру тәсілінің тәуелділігінде күштенулер – 
байқалады :
1. тік және араласқан
2. бағдарламалық, тезәрекетті және импульсті
3. шумды және шумсыз
4. кері және тікті
5. балансты және симметриялық емес

270. Жасауға арналған құрылғы - қолданылады , жөнге салулар 
күштену қамтамасыз етуші , пропорционалды радиотракте сигнал амплитудасына мына құрылғымен келеді:

1. детектор
2. демодулятор
3. фильтр
4. преселектор
5. түрлендіргіш

271. Жөнге салынатын күшейткіш шығуында жөнге салу қандай – 
күштенуіне күштенуден алады?

1. кері жағдайда
2. тік жағдайда
3. аралас жағдайда
4. тезәрекеттілік жағдайда
5. бағдарламалық жағдайда

272. Қандай - күштенуге жөнге салынатын күшейткіш кіруінен не- түседі 
ме?

1. кері жағдайда
2. тік жағдайда
3. аралас жағдайда
4. тезәрекеттілік жағдайда
5. бағдарламалық жағдайда

273. Кері тұрақтылық қандай - орынды қолданылады және мінездеме 
алу мүмкіншілігі- ?

1. кері жағдайда
2. тік жағдайда
3. аралас жағдайда
4. тезәрекеттілік жағдайда
5. бағдарламалық жағдайда

274. Күшті сигналдардың қабылдағыштарында радиоимпульстердің 
детектор және пикті детектор қажетті:

1. АРУ үшін және сигналды өңдеу үшін
2. АРУ үшін
3. сигналды өңдеу үшін
4. перегрузкадан қорғану үшін
5. басқаруды күшейту үшін

275. Кіріс күштену өзгертуі жанында апериодикалық немесе тербелмелі 
өтетін процес жүйеге - көрінеді , сигнал нормалы қабылдауы бұзады :

1. Керінің - инерциялық элементтердің басқарудың бары
2. Басқаруға - босағалық қасиеттердің беруі
3. күшейту коэффициентінің үлкеюі 
4. Басқарудың күшеюі
5. перегрузка

276. Тек детектордан және фильтрдан тұратын АРУ аталады: 

1. қарапайым
2. тік
3. кері
4. аралас
5. симметриялық

277. АПЧ есебі :

1. радиотракт РПУ ді кіріс сигналының деңгейінен радиотракт күшейткішін өзгерту
2. автоматты гетеродин жиілікті системасын пайдлану
3. УРЧ шығысындағы кедергісін күшейту
4. УНЧ шығысындағы кедергісін күшейту
5. АПЧ гетеродин системасын күшейту

278. АПЧ үшін арнайы тізбек жүреді, ол:

1. демодулятор, фильтр, жиіліг реттегіш
2. күшейткіш, фильтр, жиілікті басқару
3. бөлгіш, фильтр, жиілікті басқару
4. көбейткіштен, фильтр, жиілікті басқару
5. демодулятор, фильтр, жиілікті басқару.

279. АРУ системасында кернеудің тоқтап қалуы қолданылады:

1. АРУ ға - босағалық қасиеттердің беруіне арналған
2. Жөнге салу тереңдік күшейтуі
3.АРУ ға - инерциялылық беруіне арналған
4. күшейту коэффициентінің үлкеюі
5. перегрузкадан қорғану үшін 

280. АРУ системасында төменгі жиілікті фильтрлер қолданылады:

1. АРУ ға- инерциялылық беруіне арналған
2. АРУ ға - босағалық қасиеттердің беруіне арналған
3. Жөнге салу тереңдік күшейтуі
4. күшейту коэффициентінің үлкеюі
5. перегрузкадан қорғану үшін 

281. Басқаруға арналған келесі әдістерді реттеушілермен элементтермен 
- қолданылады :

1. автоматты күшейту басқаруы
2. жиілікті автоматты басқару
3. басқарудың механикалық әдістері
4. басқарудың магниттік әдістері
5. басқарудың электромеханикалық әдістері

282. Жоғарғы жиіліктегі АРУ блогына келесі құрылғылардың 
қатынасы бар:

1. УВЧ, ПЧ, УПЧ
2. ВЦ, АФУ
3. Д, УНЧ
4. УНЧ, ОУ
5. СМ, Г

283. Уақытша сұрыптаушылық АУ - сұрыптау күрілдеуікке қосумен 
күштілердің - жүзеге асады , - келесі күшпен , аталады :

1. стробоимпульсті
2. басқарушы кернеуімен
3. шығыс сигнал кернеуімен
4. кіріс сигнал кернеуімен
5. сканерлік шығыс кернеуімен

284. АПЧ системасы қажет:

1.Тербелулердің жиілігі, тапсырма беретін генератормен 
генерацияланатындардың хабарлағыштың, тұрақтылықты бұзатын факторлардың ықпалын жасауына душар болған
2. АРУ тізбегіне инерттілікті беру үшін
3. АРУ тізбегіне қасиеттерді беру үшін
4. күшейтуге арналған жөнге салу тереңдіктері үшін
5. перегрузкадан қорғану үшін 

285. АПЧ фазалық системасы:

1.Тіреу тербелу фазасының сигнал тербелулерінің фаза  айырмашылығы
2. Сигнал жиілік аууы ЧД өтетін жиіліктері
3. ПЧ номинал мағынасына жиілік аууы
4. Өтетін жиілік аууы номиналдық
5. Гетеродин жолақ өзгертуі

286. Басқарушы элементтер реттеуші күштену әрекеті астында , АПЧ 
генерациялары жиілік өзгеретін, бөліседі :

1. электрондық
2. механикалық
3. электромеханикалық
4. магниттік
5. оптикалық

287. АПЧ системасының орнықтылығы келесі:

1. Өзін өзі еліктіру жоқ болуы
2. Өзін өзі еліктірудің бар болуы
3. АПЧ системасының инерттілігі
4. перегрузкадан қорғану үшін
5. бөгеттен қорғану үшін

288. АПЧ системасының тұрақсыздығы болып  келесі табылады:

1. Өзін өзі еліктіру жоқ болуы
2. Өзін өзі еліктірудің бар болуы
3. АПЧ системасының инерттілігі
4. перегрузкадан қорғану үшін
5. бөгеттен қорғану үшін

289. АПЧ еліктіру басталады:

1. жиілік кездейсоқ өзгертулері ( генераторды , сигналдың , немесе ПЧ ), 
ЧД шығуында күштенулер көріну шамданған
2. АПЧ системасының инерттілігінен
3. энергияның көп қажеттілігінен 
4. гетеродина жолағының өзгеруінен бастап.
5 системаны перегрузкалағаннан кейін

290. Преселектор өзіне қосады:

1. ВЦ, МШУ, УРЧ
2. антенаны, ВЦ
3. жиіліктің түрлендіргішін
4. УПЧ және демодулятор
5. ВЦ и УПЧ

291. Приемнің көрші каналы – ол:

1. фильтрленген преселектором және сәйкес келетін аралық жиілік 
2. канал, арнайы каналға қосылады
3. канал, fГ жиілігіне сәйкес келетін 
4. канал, аралық жиілікке жақын келетін 
5. айналық канал

292. Айналық прием каналы қалыптасады:

1. жиілікті ішкі бөгеттен . 
2. преселектордағы ішкі бөгеттен   
3.   жиілігіне сәйкес келетін көрші каналдармен
4. хабардың жоғарғы төзімділігінен
5. контурдың төзімділігінен 

293. Қалай жиілікке кері пропорционалды кемеді қайсы шуылдардың 
НЧ түрлері аталады :

1. шумдардың артықтығынан
2. бөлшекті шумдармен
3. бөгеттермен
4. жылу шумдарымен
5. шумды корреляциясымен

294. Хабарда варикап не үшін қолданылды?

1. электронды жиілікті құру үшін
2. механикалық жиілікті құру үшін
3. статикалық жиілікті құру үшін
4. индуктивті жиілікті құру үшін
5. сиымдылықты жиілікті құру үшін

295. Теңдіктік жиілерді детекторларда үшін сигнал жиіліктері 
өзгертулер таныс қадағалайды:

1. детекторленген кернеу белгісі
2. кіріс кернеуінің белгісі
3. кіріс тоғының белгісі
4. шығыс тоғының белгісі
5. шығыс тоғының және кернеуінің белгісі

296. Айналы канал жиілігі – қабылдағышта келесі формуламен 
анықталады :

1. 
2. 
3.
4.
5.

297. Немен айналы каналмен бөгетті әлін кетіруге болады ?

1. Амплитуданың кіріс сигналының коэффициентін үлкейту
2. Детекторлық тізбекті пайдалану
3. АРУ тізбегімен
4. Жиілікті үлкейту
5. УПЧ коэффициентін үлкейту 

298. Сигналдардың жиілік өзгертуінен кейін радиостанция сигнал 
аралық жиілігі қай кезде бірдей болады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

299. Әлсірету іріктеу айналы каналмен қабілеттілік - қабылдағышты 
мінездеме береді :

1. айналы станцияның сигналы
2. көрші канал арқылы сигнал
3. пайдалы сигнал
4. сызықсыз бөгеттегі сигнал
5. сызықты бөгеттегі сигнал

300. Оның іріктеуі мінездеме береді қабілеттілік - қабылдағыш кедергі 
болған станциялардың жиілігімен көршілес сигналдарды әлсірету:
1. айналы станцияның сигналы
2. көрші канал арқылы сигнал
3. пайдалы сигнал
4. сызықсыз бөгеттегі сигнал
5. сызықты бөгеттегі сигнал