$$$ 1
 Êàналдарды” жиілікті бґлуі бар РРЛ радиотаратќыш ќўрылымны” структуралыќ схемасын кґрсетініз
$$$ 2
Аздап ќуаты, амплитудалы модуляциясы бар радиотаратќышты” структуралыќ схемасын кґрсеті”із

$$$ 3

Жиіліктік модуляциясы бар хатарлыќ радиотаратќышты” схемасын кґрсеті”із 
$$$ 4
 Бір жолаќтыќ модуляциясы бар радиотаратќышты” ќарапайым структуралыќ схемасын кґрсеті”із

$$$ 5
Догерти јдіс бойынша амплитудалы модуляциясы бар радиотаратќыш ќўрылымны” структуралыќ схемасын кґрсету керек

$$$ 6
Импульстік модуляциясы бар сигналды” спектрін кґрсету керек
$$$ 7
Амплитудалы модуляциясы бар сигналды” спектрін кґрсету керек
$$$ 8
 Бір жолаќты модуляциясы бар сигналды” спектрін кґрсету керек

$$$ 9
 Жиіліктік модуляциясы бар сигналды” спектрін кґрсету керек
$$$ 10
Теледидар сигналды” спектрін кґрсету керек
$$$ 11
Ќай жиіліктік аймаќта транзисторды” инерциялыќ ќасиеттері кґрсетілмейді? 
$$$ 12
Статикалыќ вольт-амперлыќ сипаттама бойынша режимні” есептеуін ќай жиіліктік аймаќта жасайды?  

$$$ 13
 Эквиваленттік схема бойынша есепті ќай жиіліктік аймаќта жасайды?
$$$ 14
 Шектік режимде ОЭ бар схема бойынша транзистор ќай жиіліктік аймаќта жўмыс істейді? 
$$$ 15
Жалпы базасы бар схема бойынша тразисторды ќай жиіліктік аймаќта ќосу керек? 
$$$ 16
 Сыртќы ќоздыруы бар лампалыќ генераторды” инерциялыќ ќасиеттері ќай жиілікте кґрінеді?

$$$ 17
 Транзисторды” ќаныєу аймаєын кґрсету керек
$$$ 18
Транзисторды” ќуаты бойынша беріліс коэффициент максималды болєан аймаєы кґрсету керек
$$$ 19
Транзисторды” инверсия аймаєын кґрсету керек
$$$ 20
 Транзисторды” кесіп тастау аймаєын кґрсету керек

$$$ 21
Анодты жјне торлыќ тізбектеріні” параллельді ќорегі бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 22
 Анодты жјне торлыќ тізбектеріні” бір ізді ќорегі бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 23
Торлыќ тізбекті” параллельді ќорегі жјне анодты тізбекті” бір ізді ќорегі бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 24
Жалпы торы жјне анодты тізбекті” бір ізді ќорегі бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 25
Жалпы торы жјне анодты тізбекті” параллельді ќорегі бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету
$$$ 26
Сырт ќоздыру генераторды” ќоздыру кернеуін есептеу їшін формуланы кґрсету керек

$$$ 27
 Сырт ќоздыру генераторды” анодты кернеуіні” пайдалану коэффициентін есептеу їшін формуланы кґрсету керек 

$$$ 28
Сырт ќоздыру генераторды” жылжыту кернеуін есептеу їшін формуланы кґрсету керек

 $$$ 29
Сырт ќоздыру генераторды” ќоздыру ќуатын есептеу їшін формуланы кґрсету керек

$$$ 30
 Пайдалы жўмыс коэффициентті есептеу їшін формуланы кґрсету керек

$$$ 31
 Екі жаќты конструкция ОВЧ сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 32
Бір жаќты конструкция ОВЧ сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 33
Ўшып жету ўзындыќты” клистронны” схемасын кґрсету керек
$$$ 34
 "О" типті кїшейтулік жїгіру толќын лампаны” схемасын кґрсету керек

$$$ 35
"М" типті кїшейтулік жїгіру толќын лампаны” схемасын кґрсету керек  
$$$ 36
Метрлік жјне дециметрлік диапазондаєы сырт ќоздыру лампалыќ генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 37
0,81 пайдалы жўмыс коэффициенті бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 38
Бірге жаќындаєан пайдалы жўмыс коэффициенті бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 39
 Бигармониялыќ режимдегі сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 40
0,75-тен кем пайдалы жўмыс коэффициенті бар орта”єы жјне жоєарєы жиіліктер диапазонны” сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 41
11 кесіндіні” ўзындыєы ќандай?
$$$ 42
12 кесіндіні” ўзындыєы ќандай?

$$$ 43
13 кесіндіні” ўзындыєы ќандай?
$$$ 44
14 кесінді”і” ўзындыєы ќандай?
$$$ 45
11 кґпірді” линиялар кесінділеріні” ўзындыєы ќандай?
$$$ 46
Кґпірдегі фазалар жылжытуы те” болады:

$$$ 47
Кґпір синфазды ма, кері фазды ма немесе квадратурлы ма?
$$$ 48
Эмиттерлік жјне базалыќ тоќтарды” тўраќты ќўрастыру есебінен жылжыту алуєа мїмкіншілік беретін схеманы кґрсету керек
$$$ 49
Жылжытуды” жабу немесе ашу мїмкіншілігін беретін схеманы кґрсету керек
$$$ 50
Базалыќ тоќтын тўраќты ќўрастыруы есебінен жылжытуєа мїмкіншілік беретін схеманы кґрсеті”із
$$$ 51
Конактылыќ потенциалдар айырымдыєы есебінен жылжытуєа мїмкіншілік беретін схеманы кґрсеті”із 
$$$ 52
Коллекторлыќ кернеуді” ќґрегі есебінен жылжытуєа мїмкіншілік беретін схеманы кґрсеті”із 
$$$ 53
Таралылыќ кїшейтуі бар кїшейткішті” схемасын кґрсету керек
$$$ 54
АЭ параллельді ќосу схемасын кґрсету керек

$$$ 55
АЭ бір ізді ќосу схемасын кґрсету керек 
$$$ 56
Жалпы контурдаєы ќуаттарды” ќосу схемасын кґрсету керек
$$$ 57
Ке”істіктегі ќуаттарды” ќосу схемасын кґрсету керек
$$$ 58
Жалпы эмиттері бар ОВЧ сырт ќоздыру транзисторлыќ генераторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 59
Жалпы базасы бар ОВЧ сырт ќоздыру транзисторлыќ генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 60
Жиілікті” варакторлыќ кґбейткіш схемасын кґрсету керек
$$$ 61
Ўшып жету ўзындыќты” клистрондаєы кїшейткіш схемасын кґрсету керек
$$$ 62
Жїгіру толќын лампадаєы кїшейткіш схемасын кґрсету керек  

$$$ 63
Тґменгі жиілік аймаєындаєы ќуатты БП транзисторды” эквивалентті схемасын кґрсету керек
$$$ 64
Базалыќ коррекцияны тїсіндіретін эквивалентті схеманы кґрсету керек 
$$$ 65
Ашыќ эмиттерлік ґтуі бар ќуатты БП транзисторды” эквиваленттік схемасын кґрсету керек
$$$ 66
Ќуатты БП транзисторды” эквиваленттік схемасын кґрсету керек

$$$ 67
Базалыќ коррекциясы бар ќаутты БП транзисторды” эквиваленттік схемасын кґрсету керек
$$$ 68
Амплитудалыќ модуляцияны” базалыќ модуляторды” схемасын кґрсеті”із 
$$$ 69
Амплитудалыќ модуляцияны” коллекторлыќ модуляторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 70
 Фазалыќ модуляция модуляторыны” схемасын кґрсету керек
$$$ 71
Жиіліктік модуляция модуляторыны” схемасын кґрсету керек
$$$ 72
Баланстыќ модуляторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 73
"Е" класс кілттік режимдегі сырт ќоздыру генераторды” осциллограммасын кґрсету керек
$$$ 74
 Инерциялыќ ќутылыстарды есепке алмаєанда сырт ќоздыру транзисторлыќ генераторды” осциллограммасын кґрсету керек
$$$ 75
Жиілікті” варакторлыќ кґбейткішті” осциллограммасын кґрсету керек
$$$ 76
Гармоникалыќ тоќпен ќоздыру кезіндегі сырт ќоздыру транзисторлыќ генераторды” осциллограммасын кґрсету керек
$$$ 77
Сырт ќоздыру лампалыќ генераторды” осциллограммасын кґрсету керек
$$$ 78
Гармоникалыќ тоќпен ќоздыратын сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 79
Сырт ќоздыру ке” жолаќтыќ генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 80
Гармоникалыќ кернеумен ќоздыратын сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 81
УРУ-і” схемасын кґрсету керек
$$$ 82
Жиіліктік модуляция кезіндегі жиілік тўраќтылауды” схемасын кґрсету керек

$$$ 83
Амплитудалыќ модуляциясы бар модуляторды” схемасын кґрсету керек ("В" режимі жартылай модуляция мен) 

 $$$ 84
Амплитудалыќ модуляцияны” кілттік режиміндегі модуляторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 85
Амплитудалыќ модуляцияны” торлыќ модуляторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 86
Бір жолаќтыќ модуляторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 87
 База жјне коллектор арасындаєы кварц бар АГ схемасын кґрсету керек
$$$ 88
О” кері байланыс тізбектегі кварц бар АГ схемасын кґрсету керек
$$$ 89
Батлер АГ схемасын кґрсету керек
$$$ 90
Теріс кері байланыс тізбектегі кварцы бар АГ схемасын кґрсету керек

$$$ 91
Контурдаєы кварцы бар АГ схемасын кґрсету керек
$$$ 92
ДсПКД бар жиілік ќарапайым синтезаторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 93
Ќате "кемітетіні" бар жиілік синтезаторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 94
Гармоникалар генераторды пайдалынатын жиілік синтезаторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 95
Ўќсастыќ декадалары бар жиілік синтезаторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 96
Ќосымша бґлгіші бар ДсПКД жиілік синтезаторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 97
Ќайта кернеулік режимге сјйкес осциллограмманы кґрсету керек
$$$ 98
Критикалыќ режимге сјйкес осциллограмманы кґрсету керек

$$$ 99
Кернеулік жетіспеген режимге сјйкес осциллограмманы кґрсету керек
$$$ 100
1800 кесіп тастау бўрыш режиміне сјйкес осциллограмманы кґрсету керек
$$$ 101
Кесіп тастау бўрыш 900 те” болєан динамикалыќ сипаттаманы кґрсету керек
$$$ 102
Ua > Ea динамикалыќ сипаттаманы кґрсету керек 

$$$ 103
Ua < Ea динамикалыќ сипаттаманы кґрсету керек 
$$$ 104
Кесіп тастау бўрышы 900 кем динамикалыќ сипаттаманы кґрсету керек
$$$ 105
Триодты” шыєулыќ сипаттамасын кґрсету керек
$$$ 106
Тіктігі жјне ґтімділігі ґзгермейтін ґтулік сипаттаманы кґрсету керек

$$$ 107
Ґтімділігі 0 те” сипаттаманы кґрсету керек
$$$ 108
Триодты” ґтулік сипаттамасын кґрсету керек
$$$ 109
Тетродты” ґтулік сипаттамасын кґрсету керек
$$$ 110
Биполярлыќ транзисторды” статикалыќ шыєулыќ сипаттамасын кґрсету керек

$$$ 111
Электрондыќ лапмпаны” статикалыќ ґтулік сипаттамасын кґрсету керек 
$$$ 112
Биполярлыќ транзисторды” статикалыќ ґтулік сипаттамасын кґрсету керек
$$$ 113
Ќуат бойынша беріліс коэффициентті” жїктемеге тјуелді болєанын кґрсету керек
$$$ 114
Анодтаєы тербелістік кернеуді” жїктемені” кедергісіне тјуелді болєанын кґрсету керек

$$$ 115
 Сырт ќоздыру генераторды” тербелістік ќуатты” тјуелділігін кґрсету керек
$$$ 116
 Анодтаєы (коллектордегі) жылу тїріндегі шыєатын ќуатты” тјуелділігін кґрсету керек
$$$ 117
Контурдаєы шыєындарды есепке алмаєан кездегі сырт ќоздыру генераторды” пайдалы жўмыс коэффициенті їшін тјуелділікті кґрсету керек
$$$ 118
Сырт ќоздыру генератор контурды” пайдалы жўмыс коэффициенті їшін тјуелділікті кґрсету керек

$$$ 119
 Контурдаєы шыєындарды есепке алу кезіндегі сырт ќоздыру генераторды” пайдалы жўмыс коэффициенті їшін тјуелділікті кґрсету керек

$$$ 120
1800 кесіп тастауда 0,5 те” болєан бірінші гармониканы” коэффициенті їшін тјуелділікті кґрсету керек 

$$$ 121
Їшінші гармоника коэффициенті їшін тјуелділікті кґрсету керек 

$$$ 122
Кґлем коэффициентіні” тјуелділігін кґрсету керек
$$$ 123
1800 кесіп тастауда 1-ге те” болєан бірінші гармоника коэффициенті їшін тјуелділікті кґрсету керек
 
$$$ 124
Тўраќты ќўрастыру коэффициенті їшін тјуелділікті кґрсету керек
$$$ 125
R1 > R2 болєан келісімдік тізбекті кґрсету керек 
$$$ 126
R2 > R1 болєан келісімдік тізбекті кґрсету керек
$$$ 127
Келісім тізбекті - Кауэр фильтрін кґрсету керек
$$$ 128
Келісім тізбек - Чебышев фильтрін кґрсету керек
$$$ 129
Ќысќартылєан антеннаєа жўмыс істеу кезіндегі келісім тізбекті кґрсету керек

$$$ 130
Магнитті импульстік модуляторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 131
"Ќатты" лампасы бар импульстік модуляторды” схемасын кґрсету керек 
$$$ 132
 Импульстік модуляторды”  "жўмсаќ" схемасын кґрсеті”із
$$$ 133
Жиілік телеграфия модуляторыны” схемасын корсеті”із

$$$ 134
Амплитудалыќ телеграфия модуляторыны” схемасын кґрсеті”із
$$$ 135
Фидерлыќ антеннаны” кґлемдік сайлаумен байланысты схемасын кґрсеті”із
$$$ 136
Сигнализация жјне блокировка ќўрылым схемасыны” фрагментін кґрсету керек
$$$ 137
Контурларды” автоматтыќ кїйеттеу схемасын кґрсету керек (дґрекі кїйеттеу)

$$$ 138
Ќоздырєышты” ќайта ќосќыштарыны” автоматтыќ басќару схемасын кґрсету керек
$$$ 139
Контурларды” автоматтыќ кїйеттеу схемасын кґрсету керек (дјл кїйеттеу)
$$$ 140
 Жылжыту арќылы амплитудалыќ модуляцияны” схемасын кґрсету керек
$$$ 141
Ќорег кернеуді” ґзгеруімен амплитудалыќ модуляцияны” схемасын кґрсету керек
$$$ 142
Магнитті импульстік модуляторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 143
 Коллекторлыќ кґз ќорегі есебінен жылжыту арќылы сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 144
 Жалпы базасы бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 145
Базалыќ тоќты” тўраќты ќўрастыруы есебінен жылжыту арќылы сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек

$$$ 146
P-n ґтуді” контакты потенциалдар айырымдыєы есебінен жылжыту арќылы сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 147
Активті элементтерді бір ізді ќосуы бар сырт ќоздыру генераторды” схемасын кґрсету керек
$$$ 148
Жоєарєы жиіліктерді” диапазонын кґрсету керек
А) 3-30 к Гц
В) 30-300 к Гц
С) 300-3000 к Гц
D) 3000-30000 к Гц
Е) 30000-300000 к Гц

$$$  149
Е” жоєарєы жиіліктер диапазонын кґрсету керек
А) 0,03-0,3 ГГц
В) 0,3-3 ГГц
С) 3-30 ГГц
D) 30-300 ГГц
Е) 300-3000 ГГц

$$$ 150
Дециметрлік толќындарды” диапазонын кґрсету керек
А) 0,03-0,3 ГГц
В) 0,3-3 ГГц
С) 3-30 ГГц
D) 30-300 ГГц
Е) 300-3000 ГГц

$$$ 151
Классификация бойынша ќай таратќыштар орта”єы ќуаты бар деп саналады?
А) до 100 Вт
В) от100 Вт до 10 к Вт
С) от 10 к Вт до 100 к Вт
D) от 100 к Вт до 1000 к Вт
Е) свыше 1000 к Вт

$$$ 152
АМ сигналмен салыстырєанда бір жолаќты сигналды” жолаќ е”і ќанша есе кем ?
А) 1,5
В) 2
С) 3
D) 3,5
Е) 4

$$$ 153
Бір жолаќтыќ модуляция ќай жерде жиі жасалынады?
А) аз ќуатты каскадтарда
В) орта”єы ќуатты
С) ќуатты каскадтарда
D) шеттік каскадтарда
Е) шыєулыќ тербелістік жїйеде

$$$ 154
Баланстыќ модулятордан кейін фильтрация не їшін жасалынады?
А) тасушыны басу їшін
В) жоєары гармоникаларды басу їшін 
С) жоєары гармоникалар жјне ќажетсіз жанамалы жолаќты басу їшін
D) жоєары гармоникаларды жјне ќажетсіз жанамалы жолаќты, тасушыны басу їшін
Е) Ќажетсіз жанамалы жолаќты жјне тасушыны басу їшін

$$$ 155
Бір жолаќтыќ модуляцияєа амплитудалыќ модуляцияны” ґту кезінде энергетикалыќ ўтыс ќандай?
А) 25 дБ
В) 20 дБ
С) 15 дБ
D) 10 дБ
Е) 5 дБ

$$$ 156
Жиілік-модуляцияла”єан сигнал спектріні” ќўрастыруларды” ќатыстыќ амплитудалары функцияларына пропорционалды
А) Кауэра
В) Бесселя
С) Берга
D) Чебышева
Е) Петрова

$$$ 157
Жиілікті модуляцияны” индексі те”
А) m=/F
B) m= /0
C) m= F
D) m= 0
E) m= F/0

$$$ 158
Жиіліктік модуляцияны” ќай индексі кезінде 0 жиілігі бар спектрді” ќўрастырулары модуляцияла”єан сигналда жоќ болуєа мїмкін ?
А) 1,2
В) 2,1
С) 2,4
D) 4,1
Е) 4,2

$$$ 159
Модуляциялайтын сигналды” жиілігі ґсу кезінде жиіліктік модуляцияны” индексі
А) ґседі
В) азайады
С) тўраќты болып ќалады
D) m=12.3-ке дейін тўраќты болып ќалады, содан енйін ґседі  
Е) m=12,3-ке дейін тўраќты болып ќалады, содан кейін азайады

$$$ 160
Бўрыштыќ модуляция ќай жерде жасалынады ?
А) балансты модуляторда 
В) автогенераторда
С) кґбейткіште
D) шыєулыќ тербелісті жїйеде
Е) шеттік каскадта

$$$ 161
СЕКАМ стандарты бойынша теледидар сигналын тарату кезінде модуляция пайдаланады
А) амплитудалыќ 
В) жоєарєы жанамалы жолаќты жарым-жартылай басуымен амплитудалыќ 
С) тґменгі жанамалы жолаќты жарым-жартылай басуымен амплитудалыќ
D) жиіліктік 
Е) 8 МГц-ке дейін спектрге шек ќоюмен жиіліктік 

$$$ 162
СЕКАМ стандарттаєы тїстік жартылай тасушылар жиілікте жатќан болады
А) 0,75 МГц жјне 1,25 МГц
В) 1,25 МГц жјне 2,45 МГц
С) 2,45 МГц жјне 2,56 МГц
D) 2,5 МГц жјне 3,45 МГц
Е) 4,25 МГц жјне 4,6 МГц

$$$ 163
Ќай каскадтарда теледидарлыќ сигналмен модуляция жасалынады?
А) ќуатты кїшейту
В) шеттік каскадтарда
С) орта”єы ќуат кїшейткіштік каскадтарда
D) аз ќуат кїшейткіштік каскадтарда
Е) кґбейткіштік каскадтарда

$$$ 164
Дыбыс жјне бейне сигналдарды бірге кїшейту кезінде оларды” ќатыстыєы мынадай:
А) Риз/ Рзв =20/1
В) Риз/ Рзв =10/1
С) Риз/ Рзв =1/1
D) Риз/ Рзв =1/10
Е) Риз/ Рзв =1/20

$$$ 165
Теледидарлыќ радиотаратќыштар транзисторлардаєы шеттік каскадтар ќай режимде жўмыс істейді?
А)  А
В)  В
C)	C
D)	D
E)	E

$$$ 166
Серіктен жерге жјне жерден серікке теледидар сигналын беру кезінде ќай модуляция пайдаланады?
А) бір жанамалы жолаќты жарым-жартылай басуымен амплитудалыќ
В) бір жолаќты
C)	амплитудалыќ
D)	жиіліктік 
E)	фазалыќ

$$$ 167
Спецификалыќ бўрмалануларды - ќайтала”єан бейнелер немесе кґп контурлыќ, азайту їшін теледидар таратќыштарда ќай блоктар арналєан?
А) циркуляторлар
В) фаза айналєыштар
С) клистрондар
D) кґбейткіштер
Е) бґлішкіштер

$$$ 168
Бейнені” аралыќ жиілігі те”
А) 23,75
В) 25,75
С) 32,75
D) 43,75
Е)52,75

$$$ 169
Теледидар ретрансляторды” ќуаты те”
А) до 100 Вт
В) от 100 до 1000 Вт
С) от 1000Вт до 5000 Вт
D) от 5 кВт до 10 кВт
Е) от 10 к Вт и выше

$$$ 170
Автогенераторларды” ќай схемаларын жиі пайдаланады?
А) резистивті їш нїкте
В) кезегі бар активті їш нїкте
С) пассивті їш нїкте
D) индуктивті їш нїкте
Е) сыйымдылыќ їш нїкте

$$$ 171
Коллектор тоќты” тўраќты ќўрастыруы ґзгеру кезінде автогенератор транзисторыны” реактивті параметрі 
А) коллектор жјне жалпы ґткізгішті”
В) коллектор жјне кґз ќорегі
С) база жјне жалпы ґткізгішті”
D) база жјне кґз ќорегіні”
Е) эмиттер жјне жалпы ґткізгішті”

$$$ 172
Кварц резонаторыны” негізгі тербелістер жиілігі жоєары емес
А) 5 МГц
В) 10 МГц
С) 20 МГц
D) 40 МГц
Е) 80 МГц

$$$ 173
800 кГц-ен жоєары жиілігі бар сериялыќ кварц резонаторларыны” рўќсат етїлік жиілікті” кетуі артыќ болмау керек
А)  10-5
В)   10-6
С)  10-7
D)  10-8
Е)   10-9

$$$ 174
Автогенераторларды” осцилляторлыќ схемаларында кварц ретінде пайдаланады
А) сыйымдылыќ
В) индуктивтік
С) кедергі
D) бір ізді контур 
Е) параллельді контур

$$$ 175
Аныќталы”єан жаєдай кезіндегі бір басќарылатын генераторы бар тїзу сызыќты автономды жїйе тўзаќты” ажырату кезінде де тўраќты болып ќалєаны ќай критериясына сјйкес?
А) Найквиста
В) Рауса
С) Гурвица
D) Михайлова
Е) Иванова

$$$ 176
Тўраќтылыќты” жоєарлату е” пайдалысы болады
А) ґту сыйымдылыќ жјне индуктивтікті” кґбеюі
В) индуктивтік жјне сыйымдылыќ ќорегі тізбек бойынша блокировканы” кґбейуі
С) ґту индуктивтік жјне сыйымдылыќті” азаюі
D) индуктивтік жјне сыйымдылыќ ќорегі тізбек арќылыблокировкасыны” азаюі
Е) ґту жјне блокировкалы элементтерді” кґбеюі 

$$$ 177
Лампалыќ ГГВ ќай ќосу схемасы е” тўраќтылыќты ?
А) жалпы анодымен
В) жалпы катодымен
С) жалпы тормен
D) кґп каскадты жалпы анодымен
Е) кґп каскадты жалпы катодымен

$$$ 178
Энергосыйымдылы параметрлерді” ґзгеруімен туылєан тўраќтылыќсызды деп атайды
А) паразитты тербелістер
В) автономдыќ
С) автономдыќсызды
D) параметрлік
Е) электр ќорегті

$$$ 179
Лампалыќ жјне транзисторлыќ ГВВ-дегі тўраќтылыќсызды”бас себебі 
А) энергосыйымдылы параметрлерді” ґзгеруі
В) паразиттік кері байланыстар
С) детальдерді” ескіруі 
D) детальдерді” ќартаюы
Е) жылылыќ параметрлерді” ґзгеруі

$$$ 180
Техникалыќ ќызметті есепке алмаєан кезде кей бір уаќытты” ішінде жўмыс ќаблеттігін їздіксіз саќтау - ол
А) ремонтќа жараушылыќ
В) ўзаќ ґмірлік
С) жўмыс кґлемділік
D) сенімділік
Е) ќабыл алмаусыздыќ

$$$ 181
Радиохабарлыќ теледидар таратќыштар їшін жўмысындаєы їздік ќабыл алмау деп баєаланады, егері жўмыс жиілікте шыєару артыќ болмаса
А) 5 секунд
В) 20 секунд
С) 40 секунд
D) 1 минуты
Е) 5 минут

$$$ 182
Радиотаратќыштарда е” аз сенімді элементтер
А) лампалар
В) транзисторлар
С) дроссельдер
D) конденсаторлар
Е) резисторлар

$$$ 183
Радиотаратќышты” сенімділігін ќай фактор тґмендетеді?
А) жўмыс режимдерін о”айлату
В) резервтеу
С) сынау жјне машыќтану 
D) ґтулік процесстер
Е) профилактика техникалыќ ќызметті ўйымдастыру

$$$ 184
Радиотаратќышты” бўры”єы ќалпына ќайта келтірулікті ќай фактор жоєарлатады?
А) сенімді элементтерді та”дап алу
B) жўмыс режимдерін о”айлату
С) сынаулар
D) ремонтќа жараушылыќ
Е) герметизация
$$$ 185
Бўрыштыќ модуляциясы бар радиотаратќышты” ќуатын электрбайланыс инспекциясымен рўќсат етілген ќуаттан ќанша процентке кґбейтуге болады?
А) 5
B) 10
С) 20
D) 40
Е) 50
$$$ 186
Амплитудалыќ модуляциясы бар радиотаратќышты” ќуатын электр байланыс инспекциясымен рўќсат етілген ќуаттан ќанша процентке кґбейтуге болады?
А) 5
B) 10
С) 20
D) 40
Е) 50
$$$ 187
Радиотаратќыш ќўрылымдарды” даму перспективтер пікірден ќараєанда е” ма”ыздысы ќандай?
А) шуымен фолн де”гейіні” азаюы
B) азгабариттік кґрсеткіштерді” азаюы
С) тўраќтылыќты” жоєарлауы
D) сенімділікті” жоєарлауы
Е) пайдалы жўмыс коэффициентіні” жоєарлауы
$$$ 188
Амплитудалыќ модуляция бар таратќыштарды” модуляциялыќ каскадтарындаєы ќай жўмыс режимі е” сїйкімді жјне перспективті?
А) А
B) В
С) АВ
D) С
Е) D
$$$ 189
РРЛ таратќышты” структуралыќ схемасында міндетті тїрде ќай блоктар бар?
А) араласќыш, кґбейткіш, кїшейткіш, бґлішкіш
B) модулятор, араласќыш, кґбейткіш, кїшейткіш
С) кїшейткіш, модулятор, араласќыш, кґбейткіш
D) кїшейткіш, бґлішкіш, модулятор, араласќыш 
Е) кґбейткіш, кїшейткіш, бґлішкіш, модулятор 
$$$ 190
Е” жоєары жиілік диапазонны” ќазіргі таратќыштарда шыєулыќ каскадтар ретінде генераторлыќ диодтар кем емес жиіліктерде пайдаланады
А) 100 МГц
B) 200 МГц
С) 500 МГц
D) 1 ГГц
Е) 2 ГГц
$$$ 191
Ќай е” жоєары жиілік генераторлыќ диодтарды” ґткір p-n ґтуі бар?
А) туннельдік
B) Ганн
С) ўшып жету ўзындыќты-лавинді
D) резонансты 
Е) германийлыќ
$$$ 192
Кґпшілік радиотаратќыштарды” шыєулыќ тербелістік жїйесінде ќай гармоника басылып алынады?
А) нольдік
B) бірінші
С) екінші
D) їшінші
Е) нольдіктен басќа барлыќ жоєарылар

$$$ 193
Тропосфералыќ байланыс РРЛ таратќыштарды” ќуаты ќандай?
А) 10 Вт
B) 50 Вт
С) 100 Вт
D) 500 Вт
Е) 5000 Вт
$$$ 194
Тікелей кґріну РРЛ таратќыштарды” ќаты ќандай?
А) 10 Вт
B) 50 Вт
С) 100 Вт
D) 500 Вт
Е) 5000 Вт
$$$ 195
Єарыштыќ байланыс жјне РРЛ таратќыштарды жобалау кезінде жиіліктер унификациялыќ жартылай тасушыларды” мґлшері ќандай?
А) 17, 35, 70
B) 35, 70, 140
С) 70, 140, 280
D) 140, 280, 520
Е) 280, 520, 1040
$$$ 196
Аќырєы уаќытта жа”а ќуатты ґрістік транзисторларды пайдалану кезде ќалай ќосады?
А) жалпы истокпен
B) жалпы стокпен
С) жалпы затвор мен
D) жалпы эмиттер мен
Е) жалпы базамен
$$$ 197
Шотки затворлары бар жа”а ќуатты кїшейту ґрістік транзисторларды неден жасайды? 
А) Германий ден
B) Кремний ден
С) Галлий арсенидтен
D) Индий арсенидтен
Е) Индий ден
$$$ 198
Кернеу бойынша N генераторларды” ќосу ке” жолаќтыќ кґпірлік схемасында ќуатты жинаќтау кезінде жїктемені” кедергісі аныќталады:
А) Rнагр=RN/N
В) Rнагр=RN N
С) Rнагр= N/RN
D) Rнагр=RN/(1+N)
E) Rнагр=RN/(N-1)

$$$ 199
Ќазіргі ќоздырєыштарды” шыєулыќ ќуаты ќандай?
А) 0,02 Вт
B) 0,1 Вт
С) 0,2 Вт
D) 1 Вт
Е) 2 Вт
$$$ 200
Шыєулыќ тербелістік жїйені” П-контурыны” орта”єы фильтрация коэффициенті ќандай?
А) 5
B) 10
С) 20
D) 50
Е)100