«Радиоқабылдағыш құрылғылар» пән бойынша бірінші кредит

1. Әртүрлі түрдегі импльстердің кездейсоқ тізбектелуі амплитуда және 
ұзақтық деп аталатын: 

1.	флуктуационды бөгеуілмен
2.	импульстік бөгеуілмен
3.	шоғырланған бөгеуілмен
4.	аддитивтік бөгеуілмен
5.	мультипликативті бөгеуілмен 

2. Әртүрлі түрдегі импльстердің арасындағы үзілісі бар 
бөгеуілдер,амплитуда мен ұзақтылығы үлкен болады: 

1. аддитивтік бөгеуілмен
2. флуктуационды бөгеуілмен
3. шоғырланған бөгеуілмен
4. импульстік бөгеуілмен
5. мультипликативті бөгеуілмен 

3. Жинақталған бөгеуілдерге мыналар жатады:

1. индустриальды сипатаманың бөгеуілдері
2. апарттардың өзіндік шумдарында жасалған сигнлдар
3. космостық пайда болу бөгеуілдері – Күн мен жұлдыздың радиолық 
сәулеленуі
4. сигналдар немесе басқа радиоәдістердің қосымща жлоқты емес 
сәулеленуі

5. шоғырланған құрлығылар мен спектрдің бөгеуілдері

4.Қабылдағыштың кіріс сигналында пайда болу түріне байланысты 
   бөгеуілдер мынаған бөлінеді: 

1. импульстік және шоғырланған
2. флуктуационды және импульстік
3. аддитивті және мультипликатті
4. флуктуациондық және аддитивтік
5. мультипликативті и импульстік

5. Радиоқабылдағыш кірісінде қандай бөгеуіл спектрі өте кең?
1. импульсті
2. флуктуационды
3. мультипликатті
4. шоғырланған
5. аддитивті
6. Қандай бөгеуілдер түрлерін диапазонды сантиметрлік және қысқа 
толқындар деп есептемеуге болады?

1. аддитивті
2. шоғырланған
3. флуктуационды
3. импульстік
4. мультипликативті

7. Егер қабылдағыштың кірісіндегі кернеу пайдалы сигнал мен 
бөгеуілқосындысын көрсетсе ,ондай бөгеуіл:

1. шоғырланған
2. импульстік
3. аддитивтік
4. флуктуациондық
5. мультипликативтік

8. Қандай бөгеуілдер түрі уақыт бойынша радиотрактның берілу 
коэфицентінің өзегруімен байланысты?

1. шоғырланған
2. аддитивік
3. импульстік
4. мультипликативтік
5. флуктуационды

9. Қабылдағыштан түсетін радиотолқынның әсерінен жіберілетін хабардың 
шығарылуы пайда болады: 

1. антенді-фидерлық құрлығсымен
2. радиожібергіш  құрлығсымен
3. радиоқабылдағыш құрлығсымен
4. электрондық құрлығсымен
5. ақырғы құрлығсымен

10. Радиоқабылдаш құрлығысының негігі функциясына жатпайтындар:

1. детектирлеу
2. бөгеуіл сигналының фильтрациясы 
3. тербелістің күшейуі
4. радиожиліктің генерация тоғы
5. берлген хабардың пайда болуы

11. Радиотракт – бұл:

1. РПУ бөлігі оның кірісінен
2. РПУ бөлігі оның кірісінен детектрге дейін детектрден кейін
3 РПУ бөлігі оның кірісінен пайда болатын құрлығыға дейін
4. РПУ бөлігі детектрден детектрлік бөліктен кейін
5. РПУ бөлігі детектрден пайда болатын құрығыдан кейін

12. Радиотрактының негізгі функциясына жатпайтындар:

1. радиожиліктің тізбегін декодрлау 
2. пайдалы тербелістің бөлінуі 
3. мазалайтын тербелістің қысымы
4. кірістегі тербелістің күшейуі
5. бөгеуілден сигналдың фильтрациясы 

13. Қандай белгісі арқылы радиоқабылдағыш толқынбар бөлінбейді?

1. құрылу әдісі бойынша
2. белгіленуі бойынша
3. модуляция түрі бойынша
4.радиоқабылдағыш жиліктің диапозоны бойынша
5. масса және габарит бойынша

14. Жоғарғы жилікті токты пайдалану арқылы электромагниттік сәулелену 
әдісімен үлкен арақашықтықта хабар беру үшін арналған электрлық
байланыс, аталады:

1. телеграфтық байланыс
2. радиобайланыс
3. телефондық байланыс
4. технологикалық байланыс
5. факсимильді байлыныс

15. Радиоқабылдағыш құрлығысының негізгі көрсеткіштеріне
жатпайтындар:

1. күшейту коэффициенті
2. сезімталдық
3. селектикалық
4. шығыс қуаты
5. пайда болудың сапасы

16. Ұзын толқын өлшеулерімен,біріншілік қашықтықта алыстатылған,бір 
құрлығыдан екіншісіне энергия берілу үшін,падаланылады:

1. төрт толқындық трансформатор
2. жалғызданған шлейф
3. ұзын линия бөлігі  
4. экспоненциальды трансформатор
5. фидер

17. Радиоқабылдағыштар үшін,электронды-сәлелену тұтқасынның пайда 
болу құрлығысы ретінде,береді: 

1. шығыс кедергі
2. шығыс қуат
3. шығыс кернеу
4. шығыс күшейткіш
5. шығыс ток

18. Қабылдағыштың әлсіз радиосигнал алу қабілеттілігі: 

1. қабылдағышың тұрақтылығымен
2. қабылдағыштың таңдалыныуымен
3. қабылдағыштың селективтілігімен 
4. кабылдағыштың сезіталдығы
5. қабылдағыштың динамикалық диапазонымен

19. Радиоқабылдау құрлығысының белгісі:

1. бөгеуілдің пайда болуы
2. радиотолқының гинирацисы
3. радио толқынның берілуі
4. радиотолқынның басқарылуы және түрленуі
5. сигналдар модуляциясы

20.Қабылдағыштың өткізгіштік жолағы қандай деңгеде анықталады:

1.  максималдық күшейткітен  деігейі бойынша
2. максималдық күшейткітен  еігейі бойынша
3. максималдық күшейткітен  деігейі бойынша 
4. максималдық күшейткітен  деігейі бойынша 
5. максималдық күшейткітен  деігейі бойынша 

21. Тура күшейткіш қабылдағышының супергетеродиндіден 
айырмашылығы:

1. детектордың күйі
2. төменгі жилікті күшейткіштің күйі
3. антеннаның күйі
4. кіріс сүзгілердің күйі
5. жилікті түрлендіру күйі

22.Қабыдағыштың кіріс тізбегінің мәні :

1. кіріс сигналдың күшейуі
2. пайдалы сигналдың бөлінуі
3. кіріс сигналдың әлсіреуі
4. кіріс сигналдың қабылдануы
5.кіріс сигналдың сәулеленуі

23. Қабылдағыштың кіріс тізбегі деп нені айтамыз :

1. тізбек АРУ
2. антенналық блок
3. жоғары жиліктік күшейткіш
4. тура жиліктік күшейткіш
5. қабылдағыштың бірінші каскадымен антенаны байланыстыратын
тізбек.

24. Гетеродинді деп аталды:

1. күшейткіш
2. азқуатты генератор
3. сүзгі
4. антенналық контур
5. резонанстық контур

25. Қосымша жилікті генерациялайтын жоғарғы жилікті жергілікті авто 
генератор – бұл:

1. гетеродин
2. тербелістік контур
3. резонатор
4. күшейткіш
5. сүзгі

26. Гетеродиннің белгіленуі:

1. сидырғышқа сигнадың берілуі
2. кіріс сигналдың күшейуі
3. сигналдардың қабылдануы
4. жиліктік арақашықтық бөліну
5. дыбыстық жилік сигналының күшейуі

27. Супергетеродинды қабылдағышта жилік түрленуі мынадай:

1. бірінші тік гармоникасында
2. кезелген тік гамоникада
3. екінші тік гармоникасында
4. үшінші тік гармоникасында
5. төртінші тік гармоникасы

28. Қабылдағышта жоғарғы жилікті күшейткіштің белгіленуі:

1. шығыс сигналдың сәулеленуі
2. пайдалы сигналдың бөлінуі
3. кіріс сигналдың әлсіреуі
4. кіріс синалды қабылдау
5. кіріс сигалдың күшейуі

29. Супергетеродинді қабылдағышта негізгі арна ретінде алуға болады:

1. арна жилігімен 
2. арна жиілігімен 
3. арна жиілігімен 
4. арна жиілігімен 
5. кезкелген арнаны  , т.к  ондажилікті түрлену бомайды

30. Жиліктік түрлендіргіштің белгіленуі:

1. сигнал түрінің түрленуі
2. модуляция сипаттамының өзгеруінсіз спектрлік жиліктің бір аймақтан 
екінші аймақа өтуі
3.  модуляция сипаттамасының түрленуі
4. аналогтық сигналдың цифрлық сигналға түрленуі
5. цифрлық сигналдың аналогтық сигналға түрленуі

31. Қабылдаышта сидырғыштың белгіленуі:

1. тура жиліктік сигналдың күшейуі
2. кіріс сигналының күшейуі
3. тура жиліктің бөлінуі
4. дыбыстық жилік сигналының күшейуі
5.сигналдың детектирленуі

32. Детектор деп аталды:

1. кернеуді тудыратын,бір көрсеткіші ішнен модуляция заңына
байланысты өзгертетін құрлығы
2. радиотолқынды сәулелендіретін құрлығы
3. радотолқынды қабылдайтын құрлығы
4. тура жилікті күшейтетін құрлығы
5. дыбыстық жилік сигналын күшейтетін құрлығы

33. Тербелмелі контурдың турапропорцоналды төзімділігі:

1. активті кедергіге
2. сыйымдылық кедергіге
3. индуктивтік кедергіге
4. сипаттамалық кедергіге
5. резонанстық кедергіге

34. Тербелмелі контурдың турапропорцоналды төзімділігі:

1. сипаттамалық кедергіге
2. резонанстық жиілікке
3. сыйымдылықтық кедергіге
4. индуктивтік кедергіге
5. активті кедергіге

35. Тербелмелі контурдың құрамы бағаланады:

1. төзімділікпен 
2. сипаттамалық кедергімен 
3. кернеу берілу коэффициентімен 
4. амплитудалық- жиіліктік  сипаттамасымен
5. резонанстық қисықпен

36. Резонанстық жилікте тербелиелі контурдың кернеу берілу коэффиценті
тең:

1. контурдың төзімділігі Q
2. сипаттамалық кедергімен ρ
3. контур катушкасын алатын кернеу  UL
4. контур конденсаторын алатын кернеу UC
5. сигнал көзінің қышқыштарындағы кернеу  Е
37. Тұрақты тоқта модулдейтін көрсеткіш мынадай:

1. жилік
2. амплитуда
3. біріншілік фаза
4. токтың мәні және бағыты
5. кернеудің мәні 

38. Кіріс сигналдың бір көрсеткіші ішінен модуляция заңына байланысты
өзгеретін кернеудің пайда болуына байланысты құрлығы деп:

1. модуляторды
2. детекторды
3. амплитуда қысқартқышы
4. жиілік түрлендіргіші
5. преселекторлы

39. Айнымалды ток кезінде модулдейтін көрсеткіш :

1. ток пен кернеу мәні
2. токтың мәні мен жиілік амплитудасы
3. тіреу жилігі және кернеу мәні
4. бастапқы фаза менжиілік амплитудасы
5. ток және кернеу жиліктерінің мәні

40. Тербелмелі контурдың резонанстық кернеу түрі мынаған байланысты:

1. контурдың сапалылығы 
2. сипаттамалық кедергімен 
3.  контур катушкасын алатын кернеу  
4. контур конденсаторын алатын кернеу 
5. сигнал көзінің қышқыштарындағы кернеу  

41. Тербелмелі контурдың сапалылығы неғұрлым үлкен болса: 

1. контурдың өткізгіштік жолағы кең
2. контурдың өткізгіштік жолағы тар
3.жиілік тасыйтын берілу  коэффициенті аз 
4. жиілік тасыйтын берілу  коэффициенті үлкен 
5. мазалайтын сигналдардың берілу  коэффициенті үлкен

42. Электормагнитты тербелісті шақыратын кернеумен қоректентін 
кезкелген кездейсоқ өзгерістер,аталынады :

1. девиациялы
2. манипуляциялы
3. модуляциялы
4. флуктуациялы
5. коррекциялы

43. Резананыстың пайда болуы – бұл:

1. ішкі ЭДС жилігінің және тербелмелі контурдың өзіндік жилігінің сай болуы 
2. контурда радиожилітік энергияның шығындар арасында динамикалық 
теңдесуі және қорек көзі есебінен орындалуы
3. анықталған шекке дейінгі тербелмелі амплитуданың өсуі  
4. кіріс тезбектегі тербелмелі трансформация және олардың күшейуі 
5. торлық токтың өсуі және оның торындағы кері потенцилы

42. Қабылдағыштың сезімталдығы деп нені айтамыз:

1. сигналды күшейту қабілеттілігі
2. бөгеуілден пайдалы сигналды бөлу қабілеттілігі
3. әлсіз сигналды қабылдау қабілеттілігі
4. обеспечение разборчивости речи
5. күшейту коэффицентіне әсер ету қабілеттілігі

43. Қабылдағыштың селективтілігі деп нені айтамыз:

1. сөздің сөйлеу қабілетілігі
2. сигналды күшейту қабілеттілігі
3. бөгеуілден пайдалы сигналды бөлу қабілеттілігі
4. әлсіз сигналды қабылдау қабілеттілігі
5. күшейту коэффицентіне әсер ету қабілеттілігі 

44. Радиоқабылдағыш бөгеуілі деп нені айтамыз:

1. радиоактивтілік
2. атмосфералық пайда болу
3. жердің айналуы
4. пайдалы сигналға әсер ететін кез келген бөтен ісәрекет
5. магнитік өрістің әсері

45. Қандай талаптар тура жилікті таңдауда көрсетілмейді :

1.  жиілік арақашықтығы қуатты станция жиліктерімен бірдей болмауы 
керек
2. жиілік арақашықтығы алынатын жиліктің диапозонында болмауы керек 
3. жиілік арақашықтығы спектр сигналынан төмен болуы керек
4. жиілік арақашықтығы стандпрты болу керек
5. жиілік арақашықтығы мынадай болу керек  

46. Қабылдағыш құрлымы сигнал жиілігіне келесі келесі әрекетерді  
қосады :

1. гетеродинды келесі керекті жиліктің құрлымы және кіріс контурлардың құрлымы
2. қабылданатын антенаның мөлшерінің өсуі
3. қабылдағыштың құрлысының өзгеруі
4. жиіліктің жұмыс диапозонының кеңейуі
5. жиіліктің жұмыс диапозонының тарылуы

47. Қандай күрес әдісі бөгеуілдермен болмайды :

1. фазадағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану
2. жиіліктік спектордегі сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану 
3. қуатты күшейткіштерді қолдану
4. амплитудадағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану 
5. бағыттардағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану

48. Қабылдағыштың жиліктік жұмыс диапозоны деп атайды:

1. температураның жұмыс диапазоны
2. қабылдағыш кезкелген жиілік шегінде  орналасуы мүмкін интервал
3. аралық жиліктік мән 
4. гетеродинді жиліктің мәні
5. қабылдағыштың қткізу жолағы

49. Қандай құрлымдық элемент қабылдағыш сүлбасына кірмейді:

1. жылжытқыш
2. түрлендіргіш жилік 
3. модулятор
4. гетеродин
5. аралық жилікті күшейту

50.Жиліктің түрлендіргіші қандай элементен тұрады:

1. антенна және кіріс тізбектер
2. детектор және АРУ
3. селективті тізбек
4. УПЧ және УНЧ
5. араластырғыш  және гетеродин

51. Радиобайланыс қандай мақсат үшін қызмет етеді:

1. массаны өлшеу үшін
2. сымды байланысты қамтамассыз ету
3. сымсыз байланысты қамтамассыз ету
4. координатты анықтау үшін
5. уақытты өлшеу үшін

52. Бұрмаланудың қандай түрі қабылдағышта қолданбайды:

1. күшейткіштің автоматты бұрмалануы
2. күшейткіштің тұтқалық бұрмалануы 
3. жиіліктік күйге бұрмалануы
4. өткізу жолағының бұрмалануы
5. жылулық бұрмалану

53.Радиобөгеуілдің қандай түрі болмайды :

1. аддитивтік
2. оптимальдық
3. флуктуационды
4. импульстік
5. шоғырланған

54. Қабылдағыштар сұлбасында қандай түрлендргіш болмады:

1. гидравликалық түрлендіргіш
2. жиілік түрлендіргіші
3. кернеу түрлендіргіші
4. фаза түрлендіргіші
5. ұзақтық түрлендіргіші

55. Сезімталдықты өлшеу бірлігі:

1. 
2. Ом
3. Джоуль
4. микровольт немесе микроватт
5. ампер

 56. Қабылдағыштар сұлбасында қандай генераторлар жоқ:

1. кварцалық  генераторлар
2. гармоникалық сигналдың генераторлар 
3. тура бұрыштық сигнал генераторлар
4. берілетін  генераторлар  
5. кездейсоқ сандардың генераторлар

57.Қандай элемент тура күшейткіштің қабылдағышын құрамайды :

1. кіріс тізбегі
2. жиіліктік түрлендіргіш
3. жоғарғы жиілікті күшейткіш
4. детектор
5. төменгі жиілікті күшейткіш

58. Қандай деңгей бойымен максималды токтың I0 мәнінен тербелмелі 
контурдың өткізу жолағы өлшенеді:

1. 
2. 
3. 
4.      
5.   

59. Пайдалы әсер коэффициенті анықталады:

1. фазаның мәні
2. кернеудің мәні
3. токтың мәні
4. жилік мәні
5. жұмыстың эффективтілігі

60. Қандай құрылығының шығысында аралық жилік көрінеді:

1. фидер
2. детектор
3. микрофон
4. араластырғыш
5. антенна

61. Қандай мөлшер аралық жилік деп аталады ;

1.   
2.    
3.    
4.      
5.   

62. Аралық жиілік қандай мәнге ие:

1.  селектірмен жилік бойынша қойылады.
2. алынатын сигналдың жилігіне байланысты.
3.    аралықта орналасқан
4. ылғида аударылған, және   аралықтан таңдалады
5. шығыс сигналға байланысты

63. Кіріс тізбек деп нені айтамыз:

1. бірінші каскадық күшейткішпен   антендік-фидерлық құрлығысымен 
байланысқан тізбек
2 антендік-фидерлық құрлығы
3. радиожиіліктік құлығы
4 .аз шулайтын құлығы
5. кіріс контордағы айнымалы конденсатор

64. УПЧ қандай жилікте жұмыс жасайды:

1. кіріс контурдың резонанстық жилігінде және пайдалы сигналды бөгеуілден бекітеді  
2. МШУдан пайдалы сигналды шығарады және кезкелген жилікте
3. төменгі жилікте  ОУ да күшейткіш сигналды беру үшін
4. бекітілген жилікте, және детектордың жақсы жұмысы үшін 
қабылданған синалдың күшейуін қамтамасыз етеді fПР  
5. кіріс сигналдың жоғарғы жилігінде

65.Қандай құлығылар жинақтылық деп аталады:
1. айналық арнаның фильтрациясы
2. бөгеуіл спектр сигналдарынан пайдалы сигналдардың бөлінуі 
4. сигнал жилігінен ағын жилігінің алыстауы   
5. сигнал тербелуінің және гетеродиннің   ығысуы болады

66.    Радиотрактыда жиліктік түрлену қабылағышы,аталады :

1. тура күшейткіштің қабылдағышы
2. супергетеродинді қабылдағыш
3. импульстік сигналдардың қабылдағыштары
4. екілік үрлену жиліктік қабылдағышы
5. көп арналы қабылдағышпен

67. Тұрақсыз таралу шартынанан радоиоқабылдағыш құрлығысының 
антенасында сигнал деңгейінің өзегруі,аталады:

1. контурдың өшуі
2. сигналдың флуктуациясы
3. жиліктің девиациясы
4. сингналдың қатуы
5. генерациялық гармониясы

68. Тура күшейткіштің қабылдағыштарының кемшіліктеріне жататындар:

1. радиотрактыдағы сигналдың әлсіз күшейуі
2. берілген жиліктік диапозонда сигналды қабылдау кезінде жүйе күйінің
    қиындығы
3. бөгеуілден сигналдың төменгі  фильтрациясы 
4. радиотрактылық қабылдағыштың негігі көрсеткіштерінің өзгеруі
5. қабылдаудың қосымша арналарының келуі

69. Супергетеродинді қабыдағыштың артықшылығы :

1. жоғарғы бөгеуіл қорғауышы
2. құрлыстың қарапайымдылығы
3. бөгеуілден сигналдың жоғарғы фильтрациясы
4.қабылдағышты құғызу кезіндегі радиотрактының негізгі көрсеткіштерінің
тұрақтылығы
5. тұрақты күшейткішті қамтамассыз ету

70. Супергетеродинді қабылдағыштың  кемшілігтеріне:

1. қабылдаудың қосымша арналарының келуі
2. берілген жиіліктік диапозонда сигналды қабылдау кезінде жүйе күйінің қиындығы
3. радиотрактыдағы сигналдың әлсіз күшейуі
4. бөгеуілден сигналдың төменгі  фильтрациясы 
5. қабылдағыш радиотрактының негігі көрсеткіштерінің өзгеруі

71. Супергетеродинді қабылдағышта қосымша арналар қабылдау қысымы 
жақсарады:

1. мазалайтын радиосигналдардың әлсіреуі
2. аралық жиіліктің кемуі
3. аралық жиіліктің өсуі
4. айналық арналар жиілігімен бөгеуілдердің әлсіреуі
5. күшейткіштің кең жолақты жилігін таңдауда

72. Әртүрлі басқарулар және қабылдағыштың пайдалы сигнал,уақыт 
ұзақтығын қамтамасыз ету қабілеттілігі аталады :

1. қабылдағыштың сезімталдығы
2. қабылдағыштың тұрақтылығы
3. қабылдағыштың таңдаулығы
4. қабылдағыштың селективтілігі
5. динамикалық диапозонды қабылдағыш

73. Кедергі келтіретіндерден қабылдағыштың пайдалы сигналдардан 
алыстату қабілеттілігі:

1. қабылдағыштың сезімталдығы
2. қабылдағыштың тұрақтылғы
3. қабылдағыштың селективтілігі
4. динамикалық диапозонды қабылдағыш
5. қүшейту қабылдағышы

74. Қабылдағыштың сезімталдығы мынаған байланысты:

1. сигнал жилігінің девиациясы
2. қабылдағыш антенында ЭДС 
3. қабылдағышта сигналдың қуаттылығы
4. модуляция сигналының тереңдігі
5. қабылдағышта сигналдың күшейуі

75. Қабылдағыштың сезімталдық шегі қысқарылады : 

1. радиотрактыларының күшейуімен
2. ішкі бөгеуілдерімен
3. оның ішкі шударымен
4. қабылдағыш шығысындағы сингалдың қуатымен 
5. айырмашылық коэффициентімен

76. Бір аймақтан екінші аймаққа модуляция сипаттамасын өзгеріссіз жилік 
спекторын тасмалдау үшін арналған :

1. демодуляторлар
2. жиілік түрлендіргіші
3. детекторлар
4. ақырғы каскадтар
5. амплитудалы қысқартулар

77. Радиотракт шығысындағы сигнал қуатыныңшығыс шумдарының 
қуаттарына қатысты бағаланады:

1. айырмашылық коэффициентімен Dp
2. қуат бойынша күшейу коэффициентімен  Кр
3. кернеу бойынша күшейу коэффициентімен Кu
4. кернеу бойынша берілу коэффициентімен Кu
5. қуат бойынша берілу коэффициентімен Кр

78. Радиотракты қабылдағышында айырмашылық коэффицентін анықтау 
үшін қандай төменде көрсетілген формулалар дұрыс ?

1.    
2.    
3.     
4.      
5.         

79. Кеңістіктік селективтілік орындалады:

1. тар жолақты сүзгілерді қолдану
2. кең жолақты сүзгілерді қолдану
3. өткір диаграммалық бағытымен антенна
4. пайдалы және кедергі келтіретін сиганлдар арасындағы айрықша белгілер
5. бөгеуілдік сигналдарды қолдану

80. Радиотракт қабылдағыштың  АЧХ сүзгілері және сигнал жиліктеріндегі 
коэффиценттер күшейткішінің қатынасына тең селективтіліктің қандай 
түрін анықтайды?

1. уақыттық селективтілік
2. шынайы селективтілік
3. (бір сигналдіқ) байланысты селективтілік
4. кеңістіктік селективтілік
5 номинальды селективтілік

81.Селективтіліктің қандай түрі бөгеуілдердің біруақыттық әсері 
кезіндеқабылдағыштың пайдалы сигнал шығару қабілеттілігін 
сипаттайды?

1. номинальды селективтілік
2. эффективтілік селективті
3. бірсигналды селективтілік
4. кеңістіктік селективтілік 
5. шынайы селективтілік

82. Егер параллелді тербелмелі контур сұлбасында конденсатор 
      сыйымдылығын өзгертсек,амплитуда тоғы Ic тең болады:

1. кемейді
2. өседі
3. өзгермейді
4.  0 тең
5. контур жилігіне тең

83. Параллелді тербелмелі контур сұлбасында резананыс кезіндегі токтар:

1. ЭДС көзінің фазасы бойынша жалпы тізбек тоғы сәйкес келеді
2. контур тармағындағы токтар минимумды алады
3. контур тармағындағы токтар біршама бірдей және жалпы тізбектегі токтан аз
4. ЭДС көзінің фазасы бойынша контур тармағнда.ы токтар сәйкес келеді
5. ЭДС көзінің фазасы бойынша жалпы тізбектегі ток сәйкес келмейді

84. ЭДС көзінің жалпы тізбегінде ток фазасы бойынша тербелмелі 
контурдың параллелді сұлбасындағы сәйкестікті білдіреді,ол не:

1. онда реактивті және активті құрамдар бар
2. онда реактивті құрам бар
3. онда активті құрам жоқ
4. онда активті құрам жоқ
5. онда реактивті құрам жоқ

85. Праллельді тербелмелі контурдың өткізу жолағы:

1. тербелмелі контурдың өткізу жолағы кең осындай көрсеткіштерімен
2. тербелмелі контурдың өткізу жолағы тар осындай көрсеткіштерімен
3. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен сәйкес 
келеді
4. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен сәйкес 
келмейді
5. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен
 байланысты

86. Кернеу мен қоректенетін кезкелген тербелмелі электромагнитықты шақыратын, кездейсоқ өзгеру ,аталады

1. манипуляцией
2. флуктуацией
3. модуляцией
4. девиацией
5. коррекцией

87. Қабылдағыштың кіріс тізбегі мынадай болу керек:

1. шумның үлкен коэффициенті
2. қуат бойынша берілу коэффициенті кіші
3. кернеу бойынша берілу коэффициенті үкен
4. қуат бойынша берілу коэффициенті кіші 
5. қуат бойынша берілу коэффициенті үлкен

88. Әртүрлі кіріс тізбек сұлбаларының бір бірінен айырмашылвғы бар :

1. селективтік құрлысымен
2. сүзгілер түрлерімен және тізбек байланысымен
3. қуат бойынша берілу коэффициентімен
4. кернеу бойынша берілу коэффициентімен 
5. шум коэффициенті

89. Қабылдағыш кіріс тізбегіндегі контур санының өзгеруі:

1. кернеу бойынша берілу коэффициентінің азаюы
2. қуат бойынша берілу коэффициентінің өсуі
3. қуат бойынша берілу коэффициентінің азаюы
4. кернеу бойынша берілу коэффициентінің өсуі
5. шумның азаюы

90. Қандай тізбек байланысы болмайды:

1. автотрансформаторлық
2. шоғырланбаған
3. трансформатолық
4. қосымша
5. сыйымдылықтық

91. Антенна мен тербелмелі контурдың есептелуі– бұл:

1. ферриттік магниттік антеннаның кіріс тізбегі
2. сыйымдылықпен байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі
3. индуктивтілік пен байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі
4. трансформаторлық байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі
5. араласқан байланыспен антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі

92. Кіріс тізбектің негізгі көрсеткішіне жатайды:

1. жұмыс жилігінің диапазоны
2. берілу коэффициенті
3. селективтілік  және өткізгіштік жолақ
4. антеннаның пайдалы әсер коэффициенті
5. диапозонды жабу коэффиценті

93. АЧХ, ФЧХ және кіріс тізбектің селективтілігі мынаған байланысты:

1. контурдың құрлымдық өшуі
2. контурдың эквивалентті өшуі
3. антенналық тізбек жағынан контурдың төзімді өшуі
4. тізбектелген каскад жағынан контурдың төзімді өшуі 
5. контурдың қалдық өшуі

94. Максималды берілу коэффицентін алу үшін кіріс тізбегінің контуры 
мынаған ие:

1. жоғары таңдаулық
2. үлкен қуаттылар
3. эквиваленті өшудің аз қуаттылық мәні
4. құрлымды өшудің аз қуаттылық мәні
5. аз шығындар

95. ЭДСтегі жиілікиен гармоникалық заң бойынша өзгеретін тізбектелген 
тербелмелі контурдағы токтың мәні:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

96. Қандай шарты орындағанда шығыс контурындағы түрлендіргіш 
жиілігінде кернеу пайда болады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

97. Резананыстық қисық өте қатты болу үшін нестеу керек:

1. контурдың төзімділігін өсіру
2. контурдың сыйымдылығын өшіру
3. контурдың кедергісін өшіру
4. шығыс кернеуін өшіру
5. контурдың индуктивтілігін өшіру

98. Неліктен радио байланыс үшін дыбыстық жиліктің электрлік 
тербелісін пайдалануға болмайды:

1. олардың поляризациясынан
2. олардың таралуының аз жылдамдықтарынан
3. олардың толқындарының үлкен ұзындығынан.
4. олардың ауамен қоректенуінен
5. олардың дисперсиясынан

99.Қабылдағыштың антенндық кіріс сезімталдығы сипаталады :

1. қабылдағыштың сигналды әлсірету қабілетілігі
2. антеннадағы ЭДС сигналдың максималд мәні 
3. антеннадағы ЭДС сигналдың номиналды мәні 
4. төменгі жилік кернеуінің мәні
5. антеннадағы ЭДС сигналдың минималды мәні

100. Радиобайланыстың негігі есебіне жатпайтындар:

1. электромагниттық толқындардың таралуы
2. радиожиіліктік токты генерациялау
3. радиожиіліктік токты кодтау
4.  радиожиіліктік токты  басқару
5. әлсіз тербелістің күшейткіші

101. Жиілік спектрін бір аймақтан екінші аймаққа модуляция 
сипаттамасын өзгеріссіз ауыстыру үшін қызмет етеді:

1. кіріс тізбектер
2. жиілік түрлендіргіші
3. амплитудалық шектеуіштер
4. амплитудалық детекторлар
5. резонанстық күшейткіштер  

102. Жиілік түрлендіргіші бөлігі болып табылады:

1. параметрлік күшейткіштің
2.тура күшейту қабылдағышының
3.радиожиілік күшейткішінің
4.дискретті сигнал қабылдағышының
5. супергетеродинді қабылдағыштың

103. Жиілік түрлендігішінің шығысында тек қана жиілігі өзгеретін:

1. модуляциялайтын тербеліс
2. тасымалдаушы тербеліс
3. кіріс сигналы
4. гетеродин
5. модуляцияланатын тербеліс

104. Радиоқабылдағыштарда жиілік түрлендіру үшін қолданылады:

1. периодты өзгеретін параметрлері бар сызықсыз тізбектер
2. периодты өзгеретін параметрлері бар сызықты тізбектер
3. сызықты және сызықсыз тізбектер
4. тұрақты параметрлері бар сызықты тізбектер
5. тұрақты параметрлері бар сызықсыз тізбектер

105. Жиілік түрлендіргіштің құрылымдық сұлбасы тұрады:

1. түрлендіргіш элемент, гетеродин және сүзгіден
2. түрлендіргіш элемент, гетеродин, күшейткіш және сүзгіден
3. түрлендіргіш элемент пен гетеродиннен
4. түрлендіргіш элемент, күшейткіш және сүзгіден
5. түрлендіргіш элемент, гетеродин және сүзгіден

106. Жиілік түрлендіргіштерде түрлендіргіш элементтің жұмыс істеуі 
периодты түрде уақыт бойынша кернеу әсерімен өзгереді:

1. тасушы жиілік
2. ығысу 
3. кіріс сигнал
4. гетеродин
5. модуляциялайтын тербеліс

107. Жиілік түрлендіргіштерде сигнал түрленуіне әкеледі:

1. модуляциялайтын тербелістің өзгеруі
2. гетеродин кернеуінің жиілікпен fг  өзгеруі
3. бастапқы ығысу кернеуінің ығысуы Есм
4. тасушы жиіліктің өзгеруі
5. түрлендіргіш элементтің ВАС тіктілігінің өзгеруі

108. Жиілік түрлендіргіштерде түрлендіргіш элементтің кірісінде әсер 
ететін сигнал:

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
 
109. Жиілік түрлендірігіштерде түрлендіргіш элементтің шығысындағы 
тоқ құрайды:

1. сигнал жиілігінің   құраушылары,  қосынды жиілік
2. сигнал жиілігінің   құраушылары,  қосынды жиілік пен  айырма жиілік
3. сигнал жиілігінің   құраушылары пен fг – fс айырма жиілік
4.  қосынды жиілік пен  айырма жиілік
5. шығыс сигнал жиілігінің   құраушылары	

110. Жиілік түрлендіргіштің шығысындағы сүзгі шығыстағы тоқтың 
құраушысын шығарады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

111. Жиілік түрлендіргіштің шығысында шығыс тоқтың пайдалы 
ұраушысының амплитудасы пропорционалды:

1. Тасушы жиілік мәніне
2. Шығыс сигналдың фазасына  
3. Түрлендіргіш элементтің тіктілігінің тұрақты құраушысының 
амплидудасына
4.  сигнал амплитудасына
5. Аралық жиілік мәніне
 
112. Жиілік түрлендірігіштерде жиілік бойынша түрлендіру болмайды, 
егер

1 .гетеродин кернеуі 
2. гетеродина кернеуі 
3. гетеродин кернеуі 
 4. гетеродин кернеуі 
5. гетеродин кернеуі 

113. Жиілік түрлендіргіштің шығысындағы түрлендіру нәтижесінде 
жиіліктің қандай мәні пайда болады:

1. модуляцияланатын
2. тасушы
3. модуляциялайтын
4. аралық
5. түрлендірілген

114. Жиілік түрлендіргіштің Uг гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1. шығыс тоқтың   амплитудасы аз
2. шығыс тоқтың    амплитудасы көп
3.  сигналының амплитудасы аз
4.  сигналының амплитудасы көп
5.  тіктілік гармоникасының амплитудасы аз

115. Жиілік түрлендіргіштің Uг гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1.  сигналының амплитудасы көп
2. шығыс тоқтың i2пол амплитудасы аз
3.  тіктілік гармоникасының амплитудасы аз
4.  тіктілік гармоникасының амплитудасы көп
5.  сигналының амплитудасы аз

116. Жиілік түрлендіргіштің  гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1. түрлендіргіш шығысындағы кернеу амплитудасы үлкен
2. түрлендіргіш шығысындағы кернеу амплитудасы аз
3. шығыс тоқтың i2пол  амплитудасы аз
4.  сигналының амплитудасы көп
5.  сигналының амплитудасы аз

117. Төрт түрлендіргіш элементтен тұратын жиілік түрлендіргіштің 
атауы:

1. қарапайым
2. баланстық
3. сақиналық
4. инверторлейтін
5. инверторлемейтін

118. Жиілік түрлендіргіштің шығыс тоғының пайдалы құраушысының 
амплитудасына арналған теңдеуде  бірінші қосылғыштың сипаттамасы:

1. шығыс кернеудің модуляциясы
2. сүзгі реакциясы
3. гетеродин кернеуінің мәнінің өзгеруі
4. кіріс кернеудің модуляциясы
5. жиілік түрлендіргіш

119. Жиілік түрлендіргіштің шығыс тоғының пайдалы құраушысының 
амплитудасына арналған теңдеуде екінші қосылғыштың сипаттамасы:

1. гетеродин кернеуінің мәнінің өзгеруі
2. жиілік түрлендіргіш
3. сүзгі реакциясы
4. кіріс кернеудің модуляциясы
5. шығыс кернеудің модуляциясы

120. Жиілік түрлендіргіштің ішкі күшейтілу коэффициенті тең:

1. пропорционалдық коэффициентінің жиілік түрлендірігіштің ішкі 
өткізгіштігіне қатынасы 
2. жиілік түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігінің пропорционалдық 
коэффициентіне қатынасы  
3. пропорционалдық коэффициентінің модулінің жиілік 
түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігіне қатынасы  
4. пропорционалдық коэффициентінің модулінің жиілік 
түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігіне қатынасының жартысына 
5. жиілік түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігінің пропорционалдық 
коэффициентіне қатынасының жартысына     

121. Жиілік түрлендіргіштің амплитуда-жиілікті сипаттамасы дегеніміз:

1. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің кіріс 
сигнал жиілігіне тәуелділігі 
2. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің 
шығыс сигнал жиілігіне тәуелділігі 
3. гетеродин орнықтырылған жиілігінде күшейту коэффициентінің 
кіріс сигнал жиілігіне тәуелділігі 
4. гетеродин орнықтырылған жиілігінде күшейту коэффициентінің 
шығыс сигнал жиілігіне тәуелділігі 
5. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің 
аралық сигнал жиілігіне тәуелділігі 

122. Жиілік түрлендіргіштің бөгеуіл және сигнал спекртр құраушылары 
қабылдауыштың шығысына өтетін өткізгіш жолағын атаймыз:

1. тарату арнасын
2. қабылдау спектрінің кеңдігін 
3. қбылдау жиілігінің ауқымын 
4. қабылдау арнасын
5. қабылдау арнасының кеңдігін

123. Супергетеродинді қабылдығышта k номерлі тіктілік 
гармоникасының арнада жиілік түрлендірілуінің болмайды:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

124. Егер супергетеродинді қабылдағышта жиілік түрлендірілуі 
қарапайым () болса, онда негізгі арна ретінде қабылдайды:

1.  жиілікті арна
2 .   жиілікті арна
3.  жиілікті арна
4.  жиілікті арна
5  жиілікті арна

125. Супергетеродинді қабылдағышта айналық арна деп атаймыз: 

1. негізгі арна
2. кері арна
3. аралық жиіліктегі кері арна
4. негізігіге қатысты симметриялық арна
5. паразитті арна

126. Жиілік түрлендіргіштің сигнал бойынша сызықсыз режимде жұмыс 
істеуі кезінде 

1. айналық арналар саны артады
2. кері арналар саны азаяды
3. кері арналар саны артады
4. айналық арналар саны азаяды
5. бөгеуілдер дәрежесі артады

127. Кері арналармен күресу үшін қолданылмайды:

1. пайдалы сигнал бойынша сызықты жұмыс істеу
2. радиожиілік күре жолындағы селктивті тізбек
3. негізгі арна бойынша күшейту
4. түрлендіргіш элементтің сызықсыз жұмыс істеуі
5. жиілікті түрлендіргіштің арнайы балансты сұлбасы

28. Супергетеродинді жиілікте аралық жиілік болуы керек:

1. айналық арнамен төмен, жанындағысымен – жоғары
2. айналық арнамен жоғары, жанындағысымен – төмен
3. айналықпен де, жанындағысымен де бірдей
4. жиілігі кез-келген қуатты тартқышқа жуық
5. қабылданатын жиіліктер ауқымында

129. Супергетеродинді қабылдағышта аралық жиілік:

1. қабылданған жиіліктер ауқымынан тыс болуы керек
2. қабылданған жиіліктер ауқымында болуы керек
3. айналық арнамен төмен, жанындағысымен – жоғары
4. айналықпен де, жанындағысымен де бірдей
5. жиілігі кез-келген қуатты таратқышпен бірдей болуы керек

130. Диодты жиілік түрлендіргіште жиілік түрлендірілуі іске асырылады:

1. гетеродинді керненудің өзгеруі арқылы
2. диод тіктілігінің периодты өзгеруі арқылы
3. кіріс сигнал жиілігінің өзгеруі арқылы
4. шығыс синал жилігінің өзгеруі арқылы
5. кіріс сигнал кернеуінің модуляцияся арқылы
 
131. Диодты жиілік түрлендіргіштің шуыл коэффициенті:

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

132. Транзисторлық жиілік түрлендіргіште жиілік түрлендіру іске 
асырылады:

1. Есм бастапқы ығысу кернеуініің өзгеруі арқылы
2. диод тіктілігінің периодты өзгеруі арқылы
3. түрлендіргіш элементтің ВАС тіктілігінің өзгеруі арқылы
4. fг жиілікті гетеродиннің кернеуінің өзгеруі арқылы
5. гетеродин кернеуі әсерінен транзистор тіктілігі өзгеруі арқылы

133. Ортақ эмиттерлі транзисторлы жиілік түрлендіргіштерде

1. сигнал кернеуі транзистор коллектор тізбегіне беріледі, ал 
гетеродин кернеуі эмиттер тізбегіне
2. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі база тізбегіне
3. сигнал кернеуі транзистор базасының тізбегіне беріледі, ал 
гетеродин кернеуі эмиттер тізбегіне
		  4. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі коллектор тізбегіне
5. сигнал мен гетеродин кернеуі транзистордың эмиттертізбегіне 
беріледі

134. Ортақ базасы бар транзисторлық жиілік түрлендіргіштерде:

1. сигнал кернеуі транзистор коллектор тізбегіне беріледі, ал 
гетеродин кернеуі база тізбегіне

2. сигнал кернеуі транзистор база тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі эмиттер тізбегіне
3. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі база тізбегіне
4. сигнал кернеуі транзистор база тізбегіне беріледі, ал гетеродин 
кернеуі коллектор тізбегіне
5. сигнал мен гетеродин кернеуі транзистордың эмиттертізбегіне 
беріледі

135. Гетеродин кернеуінің сигнал кернеуімен бірге тізбекке берілуі 
кезінде түрлендігішінде жиілік түрлендірілуі болмайды, егер

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

136. Транзисторлық жиілік түрлендіргіштерде гетеродин мен сигнал 
кернеуі әр түрлі тізбектерге беріледі:

1. кері арналар санын азайту үшін
2. тізбектер арасындағы өзара байланысты азайту үшін
3. бөгеуілдерді әлсірету үшін
4. эмиттер-база кедергісін азайту үшін
5. эмиттер-база кедергісін ұлғайту үшін

137. Түрлендіргіш элементке келтірілген екі сигнал мен гетеродин 
кернеуінің біріншісі екі ТЭ де синфазды, екіншісі - керіфазалы әсер етеді:

1. құрама жиілік түрлендіргіште
2. сақиналық жиілік түрлендіргіште
3. қарапайым жиілік түрлендіргіште
4. балансты жиілік түрлендіргіште
5. инверторлейтін жиілік түрлендіргіште

138. Балансты жиілік түрлендіргіште бөгеуілдің барлық түрінің 
қарымталануы қамтамасыз етіледі, егер:

1. кез-келген көздің екі түрлендіргіш элементтеріне керіфаздық әсер 
етсе
2. кез-келген көздің екі түрлендіргіш элементтеріне синфазды әсер 
етсе
3. гетеродин мен сигнал көздерінің кернеуі түрлі тізбектерге берілсе
4. гетеродин мен сигнал көздері тізбекке бірге берілсе
5. балансты түрлендіргіштің жоғарғы симметриясында

139. Төменде көрсетілген жиілік түрлендіргіштің қайсысы қабылдау кері 
арнасын азайтуды қамтамасыз етеді?

1. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш
2. сақиналық жиілік түрлендіргіш
3. қарапайым жиілік түрлендіргіш
4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш
5. балансты жиілік түрлендіргіш

140. Тізбектер арасында өзара байланысты босатады және жүктемеде 
гетеродин мен сигнал тоқтарының қарымталануын қамтамасыз етеді:

1. сақиналық жиілік түрлендіргіш
2. балансты жиілік түрлендіргіш
3. қарапайым жиілік түрлендіргіш
4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш
5. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш

141. Айналық қабылдау арнасының басылуын қамтамасыз етеді:

1. балансты жиілік түрлендіргіш
2. сақиналық жиілік түрлендіргіш
3. қарапайым жиілік түрлендіргіш
4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш
5. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш

142. Кіріс сигналдың параметрлерінің біреуі модуляция заңдылығымен 
өзгеретін кернеу тудыруға қызмет ететін құрылғы:

1. гетеродин
2. модулятор
3. жиілік түрлендіргіш
4. детектор
5. преселектор

143. Қабылдағыштағы детектордың қызметі:

1. аралық жиілікті күшейту
2. кіріс сигналды күшейту
3. аралық жиілікті белгілеу
4. сигналды детекрлеу
5. дыбыстық жиілік сигналын күшейту

144. Шыңдық детектордың қолданылуы:

1. тұрақты тоқ импульсін детекторлеу
2. сигналды тығыздау
3. сигналды бөгеуілдерден бөлу
4. радиосигналды күшейту
5. қабылдағыштың таңдалуын қамтамасыз ету

145. Таратылатын хабар фаза, жиілік немесе амплитуда модуляциясына 
салыған сигнал тобын атаңыз?

1. радиоимпульстік
2. үздіксіз гармоникалық
3. видеоимпульстік
4. импульсті-кодалық
5. дискретті

146. Таратылатын хабар импульс басталу уақытына, импульс ұзақтығы 
мен жиілігіне, шыңдық кернеу модуляциясына салынған сигнал тобын атаңыз?
1. дискретті
2. үздіксіз гармоникалық
3. видеоимпульстік
4. импульсті-кодалық
5. радиоимпульстік
147. Тартылған хабар импульс басталу уақытына, импульс ұзақтығына, 
шыңдық кернеу модуляциясына салынған сигнал тобын атаңыз?

1. радиоимпульстік
2. импульстік гармоникалық
3. видеоимпульстік
4. импульсті-кодалық
5. дискретные

148. Егер видеоимпультердегі модуляция импульстің шыңдық мәнінің 
өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. кең-импульсті модуляция ()
2. амплитуда-импульстік модуляция ()
3. уақыттық-импульстік модуляция ()
4. импульсті-кодалық модуляция ()
5. жиіліктік-импульстік модуляция ()

149. Егер видеоимпульстердегі модуляция импульс ұзақтығының 
өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. кең-импульстік модуляция () 
2. амплитуда-импульстік модуляция ()
3. уақыттық-импульстік модуляция ()
4. импульсті-кодалық модуляция ()
5. жиілікті-импульсті модуляция ()

150. Егер видеоимпультердегі модуляция импульстің басталу уақытының 
өзгертілуімен болса, онда модуляция аталады:

1. уақыттық-импульстік модуляция () 
2. амплитуда-импульстік модуляция ()
3. кең-импульстік модуляция ()
4. импульсті-кодалық модуляция ()
5. жиілікті-импульстік модуляция ()

151. Егер видеоимпульстердегі модуляция топтағы импульс 
құрамасының өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. кең-импульсті модуляция ()
2. амплитуда-импульсті модуляция ()
3. импульсті-кодтық модуляция ()
4. уақыттық-импульстік модуляция ()
5. жиілік-импульстік модуляция ()

152. Неге амплитудалық детекторларды тұрақты параметрлері 
барсызықты жүйе көмегімен іске асыруға болмайды?

1. себебі амплитудалық детектор шығысында кернеу спектрі 
детектрлік кернеу спектрінде болмайтын жиілік құраушыларынан тұрады
2. себебі нәтижесінде қабылдаудың кері арнасы пайда болады
3. себебі детектордың шығысындағы кернеу диодтағы ығысу 
кернеуімен анықталады
4. себебі детектордың гетеродині синхронды және сигналмен 
синфазды болып келеді 
5. себебі кіріс кернеудің қисығы өзгереді

153. Тұрақты параметрлері бар сызықты тізбек:

1. детектрлеуді жүзеге асырады
2. жаңа жиіліктері бар құраушыларды тудырады
3. детектрлеуді іске асырмайды
4. жаңа жиіліктері бар құраушыларды тудырмайды
5. синхронды және сигналмен синфазды болуы керек

154. Параметрлік амплитудалық детектордың екінші атауы:

1. эмиттерлі
2. синфазды
3. диодты
4. синхронды
5. бастаулық

155. Параметрлік амплитудалық детекторларда қандай тізбек параметрі 
гетеродин әсерінен жиі ауысады:

1. ығысу кернеуі
2. түрлендіргіш элементтің тіктілігі
3. гетеродин фазасы
4. кіріс сигнал жиілігі
5. аралық жиілік

156. Параметрлік амплитудалық детектордың түрлендіргіштен негізгі 
айырмашылығы:

1. сигнал фазасы гетеродин фазасына тең
2. детектор кіріс сигналдың амплитудасы мен фазасына бірдей әсер 
етеді
3. гетеродин жиілігі детектор кірісіндегі тасушы тербеліс жиілігіне 
тең болатындай таңдалынады
4. автоматты жиілікті реттеу болатындығымен
5. диод пен жүктеме параллельді қолданылады

157. Амплитудалық детекторді .... негізінде құруға болады:

1. сызықсыз жүйе немесе сызықты жүйенің периодты өзгеретін 
параметрлері
2. тек қана сызықсыз жүйенің периодты өзгеретін параметрлері
3. тек қана сызықсыз жүйенің
4.тек қана сызықты жүценің тұрақты парыметрлері
5.тек қана сызықсыз жүйенің тұрақты параметрлері 

158. Диодты амплитудалық детектордың шығысындағы детектрленген 
кернеу анықтайды:

1. детектордың диодындағы оң ығысу кернеуін
2. детектордың диодындағы кері ығысу кернеуін
3. детектордың диодындағы жұмыс істеуші ығысу кернеуін
4. детектордың диодындағы кернеу шамасын
5. детектордың диодындағы сигнал дәрежесін

159. Бастапқы ығысусыз сызықты-сынған ВАС бар амплитудалық 
детекторда детектордың тарату коэффициенті  тең:

1. диод тоғы үзілу бұрышының котангенсіне
2. диод тоғы үзілу бұрышының синусына
3. диод тоғы үзілу бұрышының тангенсіне
4. диод тоғы үзілу бұрышының косинусына
5. диод тоғы үзілу бұрышының синусының жартысына

160. Бастапқы ығысусыз сынықты-сынған ВАС бар амплитудалық 
детекторда тарату коэффициентінің  үлкеюі үшін ұлғайту керек:

1. диод тіктілігін
2. диодтың тіктілігінің жүктеме кедергісіне аудару
3. диод тіктілігінің диод тоғы үзілу бұрышының косинусына аудару
4. диод тоғының үзілу бұрышының косинусын
5. диод тоғының үзілу бұрышының синусы

161. Бастапқы ығысусыз сынықты-сынған ВАС бар амплитудалық 
детекторда диод тоғы үзілу бұрышы анықталады:

1. диодтың тіктілігімен
2. диодтың параметрлерімен
3. жүктеменің кердергісімен
4. диодтың параметрлері мен жүктеменің кедергісімен
5. диодтағы кернеу шамасымен

162. Тізбекті диодты АД сигнал көзінен энергия тұтыну анықталады тек:

1. тұрақты құраушы мен диодтың екінші гармоникалық тоғымен
2. диод тоғының тұрақты құраушысымен
3. диодтың екінші гармоникалық тоғымен
4. тұрақты құраушы мен диодтың бірінші гармоникалық тоғымен
5. диодтың бірінші гармоникалық тоғымен

163. Тізбектелген диодты АД кіріс кедергісі тәуелді:

1. диодтың кері тоғының тіктілігіне
2. диодтың кері тоғының тіктілігі мен детектордың жүктеме кедергісіне
3. детектордың жүктеме кедергісіне 
4. диодтың тоғының тіктілігіне
5. диодтың тоғының тіктілігіне және детектордың жүктеме кедергісіне

164. АД кірісінде детекртлік сигналдан басқа тұрақты кернеу болғандағы жағдайларда қолданылады:

1. параллель диодты АД
2. тізбектелген диодты АД
3. параметрлік АД
4. синхронды АД
5. шыңдық АД

165. АМ-тербелістерді детектрлеу үшін қолданылатын детектор:

1. бастапқы ығысуы бар
2. бастапқы ығысусыз
3. бұрмаланусыз
4. тұрақты уақыттық жүктемесі бар
5. тұрақты жұмыс нүктесі бар

166. АМ-тербелістерді детектрлеуде сызықсыз бұрмалануларды алып 
тастау үшін таңдау керек:

1. АД жүктеме тізбегінің аз уақыт тұрақтысын
2. АД жүктеме тізбегінің үлкен уақыт тұрақтысын
3. конденсатор Сн разрядының аз жылдамдығын
4. шығысында АД кірісіндегі сигналдың үлкен дәрежесін
5. кірісінде АД кірісіндегі сигналдың үлкен дәрежесін

167. Транзисторлық АД сигналдың көбірек күшейтілуін алу үшін 
биполярлы транзисторды келесі сұлба бойынша қосады:

1. ортақ базамен
2. ортақ эмиттермен
3. ортақ коллектормен
4. ортақ құйылыспен
5. ортақ бастаумен

168. Транзисторлық АД барлық түрлерінің ішінде іс жүзінде жиі 
қолданылатыны:

1. бастаушы детектор
2. эмиттерлі детектор
3. жабушы детектор
4. коллекторлы детектор
5. базалық детектор

169. Видеоимпульстердің  жоғарғы бұрғылануында олардың детектрленуі 
көмегімен болады:

1. екітактілік детектордың
2.тізбектелген диодты детектордың
3. параметрлік детектордың
4. синхронды детектордің
5. параллельді диодты детектордың

170. Импульстің бұрғылануы дегеніміз – бұл:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
171. Пикті детектрдің шығысындағы кернеу осыларға пропорционал:

1. видеоимпульстардың пиктік кернеуіне
2. видеоимпульстардың бұрғылануы
3. видеоимпульстардың ұзақтығы
4. детектрдің тарату коэффициеті
5. видеоимпульстардың басталу уақыты

172. Тұрақты токтағы импульсеті детектрлеу үшін арналған:

1. пикті детектор
2. диодты детектор
3. екі тактілі детектор
4. параметрлік детектор
5. синхронды детектр

173. Пикті детектрдің тарату коэффициенті әрқашан:

1. бірден аз
2. бірден үлкен
3. бірге тең
4. жүктеменің кедергісіне тең
5. шығыс кедергісіне тең

174. Пикті детектордың коэффициенті осыған тәуелді:

1. видеоимпульстардың бұрғылануы 
2. диодтың қосылу сұлбасын таңдауына
3. төменгі жиіліктегі сызықты сүзгіні таңдауына 
4. жоғары жиіліктегі сызықты сүзгіні таңдауына
5. транзистордың қосылу сұлбасын таңдауына

175. Пикті детектордың тарату коэффициетін көбейту үшін келесі диодты 
пайдаланамыз:

1. үлкен тіктілігімен
2. кіші тіктілігімен
3. тізбектей қосылуымен
4. параллельді қосылуымен
5. бұрғылауының үлкен коэффициентімен

176. Пикті  детектордың тарату коэффициетін көбейту үшін келесі 
жүктеменің резисторын  пайдаланамыз:

1. үлкен кедергісімен
2. кіші кедергісімен
3. тізбектей қосылуымен
4. параллельді қосылуымен
5. кіші тіктелігімен

177. Белгілі шектеулердегі кіріс кедергісі өзгеру барысындағы шығыс 
кернеудің тұрақтылығын қамтамасыз ететін құрылғысы келесідей аталады:

1. шектеуіш
2. детектор
3. түзеткіш
4. стабилизатор
5. трансформатор

178. Барлық шектеуіштерді келесі түрлерге бөлуге болады:

1. лездік мәндердің шектеуіштер және амплитудалық шектеуіштер
2. тұрақты мәндердің шектеуіштер және жиілікті шектеуіштер
3. лездік мәндердің шектеуіштер және жиілікті шектеуіштер
4. тұрақты мәндердің шектеуіштер және амплитудалық шектеуіштер
5. дискретті мәндердің шектеуіштер және фазалық шектеуіштер

179. Лездік мәндердің шектеуіштерінде қамтамасыз етіледі:

1. шығысындағы тұрақтылық минималды немесе максималды кернеулерде, не болмаса басқаларда
2. шығысындағы тұрақтылық тек минималды кернеуде 
3. шығысындағы тұрақтылық тек максималды кернеуде 
4. шығысындағы тұрақтылық минималды немесе максималды кернеулерде 
5. шығысындағы тұрақтылық орташа  мәндерінің кернеуінде 

180. Амплитудасы баяу өзгеретін синусойдалды тербелістерді шектеу 
үшін арналған:

1. амплитудалық  шектеуіш
2. амплитудалық детектор
3. амплитудалық модулятор
4. амплитудалық демодулятор
5. амплитудалық түрлендіргіш

181. Көп мағыналы шығысындағы кернеу мына формуламен көрсетіледі:

1. кіріс кернеуі
2. шығыс тоғы
3. жүктеменің кедергісі
4. шығыс сигналдары
5. кіріс параметрлері

182. Амплитудалық қысқарту өзгертпейді:

1. жиілікті және кіріс сигналындағы фазаны 
2. кіріс сигналындағы жиілікті 
3. шығыс сигналындағы фазаны
4. кернеу кірісіндегі форманы
5. кіріс сигналындағы форманы

183. АО диодында шығыс кернеуіндегі тұрақтылық кіріс кедергісіндегі 
шунтирлік контур арқасында келесі диодпен қамтамасыз етіледі:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

184. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

185. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі:

1. транзистор сызықсыз режимде жұмыс істей бастайды 
2. транзистор сызықты режимде жұмыс істей бастайды
3. транзистор шектік режимде жұмыс істей бастайды
4. транзистор кернеу болмаған режимде жұмыс істей бастайды
5. транзистор кернеу болған режимде жұмыс істей бастайды

186. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі мынандай жағдайда 
сызықсыз режим жұмысқа кіріскен кезде:

1. коллектор тоғының әсерінен қателіктің пайда болуы 
2. кіріс кернеуінің тез арада үлкеюінен пайда болуы
3. жүктеме кедергісіндегі кернеудің түсуі 
4. эмиттер тоғының әсерінен қателіктің пайда болуы 
5. коллектор тоғының бірінші гармоникалық амплитудасының үлкеюі 

187. Екі транзисторы бар және  бар АО екіжақты шығыс тоғының 
шектеуі қамтамасыз етіледі:

1. бірінші транзистор  қамауы оның базасында үлкен дұрыс 
потенциал жанында және екіншіні бірінші транзистор базасында үлкен жағымсыз потенциал жанында
2. екінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал 
жанында және біріншіні екінші транзистор базасында үлкен жағымсыз потенциал жанында. 
3. бірінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал 
жанында 
4. екінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал 
жанында
5. бірінші транзистор қамауы екінші транзистор базасында үлкен 
жағымсыз потенциал жанында

188. Айнымалы қызметтен алумен қызметтен алуы бар амплитудалық 
шектеуіштегі транзисторге тәуелді:

1. кіріс сигналының деңгейінен 
2. кіріс кернеуінің деңгейінен 
3. кіріс тоғының деңгейінен 
4. кедергі жүктемесінің ұзындығынан
5. шектеуіштің кіріс параметрлерінен

189. Амплитудалық шек қоюда өзгергішті қызметтен алумен АО шығатын токтың қызметтен шығуы:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

190. Амплитудалық шек қоюда өзгергіш қызметтен алумен шығатын 
ток бірінші гармонь амплитуда үлгілі тұрақтылығы қамтамасыз етіледі:

1. бірқалыпты ұзындықпен iвых.max және азаюымен
2. ұзындықпен  және азаюымен 
3. биіктікпен 
4. азаюымен 
5. көбеюімен

191. Төмендегі параметрлердің қайсысы амплитудалық шектеуіштегі 
шектеуді анықтайды?

1.шығыс кернеуі
2. шығыс тоғының амплитудасы
3. кіріс кернеуі
4. шығыс тоғының қиылғын бұрышы
5. кіріс тоғының амплитудасы

192. Жиілікті детектор деп аталады, келесі қызмет ететін құрылғы: 

1. кіріс сигналындағы жиілікті заң бойынша өзгертудегі алынғын 
кернеу 
2. шығыс сигналындағы жиілікті заң бойынша өзгертудегі алынғын 
кернеу 
3. кіріс сигналындағы жиілікті және фазаны заң бойынша өзгертудегі 
алынғын кернеу
4. шығыс сигналындағы жиілікті және фазаны заң бойынша
 өзгертудегі алынғын кернеу
5. кіріс сигналындағы фазаны заң бойынша өзгертудегі алынғын 
кернеу

193. Жиіліктік детектор орындалады:

1. Өзіне сызықты және инерциясыз сызықсыз системаны 
байланыстыратын құрылғыда 
2. периодтық параметрлері бар сызықты системада немесе сызықсыз 
системада
3. тек қана периодтық параметрлері бар сызықты системада 
4. тек қана сызықсыз системада
5. тек қана тұрақты параметрлері бар сызықты системада  

194. Неге тұрақты параметрлері бар сызықты тізбектің арқасында жиілікті детекторды нақтыламайды? 

1. Себебі оның шығысында жаңа құрастырылатын жиіліктер пайда 
болмайды
2. Себебі қорытындысында приемның қосалқы каналдары пайда 
болады 
3. Себебі детектор шығысындағы кернеу диодтағы кернеу арқылы 
анықталады
4. Себебі детектордың гетеродині синхронды және сигналы бар 
синфазды болу керек 
5. Себебі кіріс кернеуіндегі иілгіштік өзгереді 

195. Неге инерциясыз сызықсыз тізбектің арқасында жиілікті детекторды нақтыламайды?

1. Себебі кіріс ЧМ - тербелу ток күштері тұрақты құрастырушыға 
асырайды , деңгей қайсының мына тербелу амплитудасынан тек қана тәуелді болады , бірақ оның фазасынан емес және жиіліктен емес
2. Себебі оның шығысында жаңа құрастырылатын жиіліктер пайда 
болмайды
3. Себебі кіріс кернеуіндегі иілгіштік өзгереді
4. Себебі қорытындысында приемның қосалқы каналдары пайда 
болады
5. Себебі детектор шығысындағы кернеу диодтағы кернеу арқылы 
анықталады

196. Жиіліктік детектордың принципі неден тұрады? 

1. тербелуге ұзындық жүйеге ЧМ - тербелу өзгертуінде модуляция 
басқа түрімен өзгертілген тербелу келесі детективтендіруімен инерциясыздың - шынжырмен
2. ЧМ - тербелу өзгертуінде параметрлік шынжыр арқасында , 
қайсыда сигнал қайнарымен синхронды тіреу күштену қайнары тиісті болу
3. ЧМ - тербелу өзгертуінде немесе - жүйе оқтын-оқтын 
алмастырылған параметрлерімен ұзындық жүйе арқасында
4. тербелуге ұзындық жүйеге ЧМ - тербелу өзгертуінде модуляция 
басқа түрімен
5. ЧМ - тербелу детективтендіруімен инерциясыздың - шынжырмен

197. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД 
4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

198. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД 
4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

199. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД 
4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу 
жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

200. Теңдіктік жиілікті детектор артықшылықтарына салыстырумен 
теңдіктіксізбен жатады :

1. детективтендіру мінездемесі, теңдіктік шынжырлар жұп гармонь сондықтан кәмпескееленеді
2. сызықсыз бұрмалаудың болмауы 
3. детекторлық коэффициентінің тұрақтылығы 
4. кіріс кернеуінің өзгеру мүмкіншілігі 
5. шығыс кернеуінің өзгеру мүмкіншілігі

201. Радиотолқын ұзындығын мына толқын ұзындығымен есептеуге 
болады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

202. Кіріс сигналымен басқарылатын қорек көзінің энергиясын шығыс 
сигнал энергисына турлендіру  - бұл:

1. электрлік синалдардың күшейткіші
2. жиілік түрлендіргіші
3. элемент түрлендіргіші
4. элемент күшейткіші
5 каскад күшейткіші

203. Реакивті жүктеме кезіндегі жұмыста күшейткіштің ақырғы күшейту 
каскады жоғарғы деңгейде қамтамасыз ету керек:

1. шығыс кернеу
2. шығыс қуат
3. шығыс ток
4. күшейткіштің шығыс коэффициенті 
5. күшейткіштің сыртқы коэффициенті

204. Активті жүктеме кезіндегі жұмыста күшейткіштің ақырғы күшейту 
каскады жоғарғы деңгейде қамтамасыз ету керек:

1. шығыс қуат
2. шығыс кернеу
3. шығыс ток
4. күшейткіштің шығыс коэффициенті 
5. күшейткіштің сыртқы коэффициенті

205. Уақыт бойынша үзіліссіз сигналдарды күшейту үшін арналған:

1. гармоникалық сигналдардың күшейткіштері
2. резонанстық күшейткіштері
3. селективті күшейткіштері
4. импульстік сигналдар күшейткіштері
5. сызықтық сигналдар күшейткіштері

206. Сигналдың айнымалы және тұрақты құраушыларын күшейтетін 
күшейткіштер,аталады: 

1. тұрақты ток күшейткіштері
2. айнымалы ток күшейткіштері 
3. дыбыстық жилік күшейткіштері 
4. инфратөмен  жилік күшейткіштері
5. импульстік сигналдар күшейткіштері

207.   мұндағы  өткізу жолағын өткізетін күшейткіштер:

1. айнымалы ток күшейткіштері 
2. тұрақты ток күшейткіштері
3. дыбыстық жилік күшейткіштері 
4. инфратөмен  жиілік күшейткіштері
5. импульстік сигналдар күшейткіштері

208.  тен    өткізгізу жолағын өткізетін күшейткіштер:

1. дыбыстық жиілік күшейткіштері 
2. айнымалы ток күшейткіштері
3. тұрақты ток күшейткіштері
4. инфратөмен  жилік күшейткіштері
5. импульстік сигналдар күшейткіштері

209.   мына қатынастар сәйкес келетін күшейткіштер:

1. резананыстық күшейткіштер
2. кеңжолақты күшейткіштер 
3. жоғарғы жиілікті күшйеткіштер
4. жоғарғы тұрақты күшейткіштер
5. аз шуылды күшейткіштер

210. Күшеткіштің шығыс және кіріс кернеуінің қатынасы аталады :   

1. кернеу бойынша күшейту коэффициентті 
2. кернеу бойынша сыртқы күшейту коэффициентті 
3. кернеу бойынша  номиналды күшейту коэффициентті 
4. кернеу бойынша  нақты күшейту коэффициентті 
5. кернеу бойынша тұрақты күшейту коэффициентті 

211. Шығыс кернеу спектрінде жаңа құраушылары болмайды ,тек қана 
олардың өзара интенсивтілігінің өзгеруі және фазалық қатынастар кезінде:

1. сызықтық бұрмаланулар 
2. сызықсыз бұрмаланулар 
3. Қисық бұрмаланулар 
4. өткізгіштік бұрмаланулар 
5. интерференционды бұрмаланулар

212. Оның күшейту кезіндегі амплитуда-жиліктік  және  фазо-жиіліктік 
сигнал бұрмаланулары :

1. сызықтық бұрмаланулар
2. сызықсыз бұрмаланулар
3. қисық бұрмаланулар
4. өткізгіштік бұрмаланулар 
5. интерференционды бұрмаланулар

213. Күшейткіштерде оң кері байланыс:

1. генерацияны шақырады  және көптеген оның құрылымын төмендетеді
2. күшейткіштерді тұрақтандырады
3. сызықты және сызықсыз бұрмалану сигналдарын төмендетеді
4. кіріс және шығыс кедергілерінің керекті мәндерін қамтамасыз етеді.
5. күшейткіштің динамикалық 

214. Эксплаутация шарттарында көрсетілетін байланыстың күрежолы
құрамының элементтер жиынтығы бір элементен екінші элеменке 
арнайы емес бөгеуілдердің қатысуы : 

1. электромагниті жиынтығы 
2. электромагнитті баланспен
3. радиожиілікті селективтілікпен 
4. адиожиілікті  таңдаумен
5. радиожилікті  жиынтығымен

215. КВ-радиобайланысы үшін сипатамасы:

1. кірісте сигналдың қатуы
2. тропосферлі эффект
3. Допплер эффект 
4.  дифракцияның пайда болуы
5. сигнал поляризациясы 

216. УКВ-радиобайланысының негігі кемшіліктері:

1. әрекеттің шектелген ұзақтығы
2. интерференцияның пайда болуы
3. атмосфералық әрекеттердің әсері
4. жердің магниттік өрісінің әсері
5. дифракция пайда болуы

217. Теріс кері байланыс қайда қолданылады:

1. күшейткіштерде
2. трансформаторларда
3. генераторларда
4. сүзгілерде
5. антенналарда

218. Оңкері байланыс қайда қолданылады:

1. генераторларда
2. күшейткіштерде
3. трансформаторларда
4. сүзгілерде
5. антенналарда

219. Қандай шартты бұзу күшейкіштің келісу коэффицентін бағалайды ?

1. сигнал көзімен күшейткіштің кірісі бойынша келісу  
2. қорек  көзімен күшейткіштің кірісі бойынша келісу  
3. күшейткіштің кіріс және шығыс кедергісінің келісілуі 
4. ЭДС сигнал көзімен күшейткіштің шығысындағы кернеу келісуі
5. кіріс қуатының және күшейткіштің жүктемесіне берілетін қуаттың келісуі 

220. Күшейткіштің кірісі мен шығысындағы кернеудің қатынасы,аталады:

1. кернеу бойынша күшейту коэффиценті 
2. кернеу бойынша  сыртқы күшейту коэффиценті
3. кернеу бойынша  номиналды күшейту коэффиценті 
4. кернеу бойынша  нақты күшейту коэффиценті  
5. кернеу бойынша  тұрақты  күшейту коэффиценті  

221. ЭДС сигнал көзімен күшейткіштің шығысындағы кернеу қатынасы:

1. кернеу бойынша  сыртқы күшейту коэффиценті
2. кернеу бойынша күшейту коэффиценті
3. кернеу бойынша  номиналды күшейту коэффиценті
4. кернеу бойынша  нақты күшейту коэффиценті
5. кернеу бойынша  тұрақты  күшейту коэффиценті

222. Амплитуда- жиіліктік  бұрмалануларды  сапалы  бағалау  үшін 
жиіліктік  бұрмаланулар  коэффициентін  М  қолданады. М  бірге  жақын  болған  кезде:

1. сигналдың  амплитуда- жиіліктік  бұрмалаулары  аз. 
2. сигналдың  амплитуда- жиіліктік  бұрмалаулары  көп.
3. күшейткіш  элементтің  вольт- амперлік  сипаттамасы  көп   
4 күшейткіш  элементтің  амплитуда- жиіліктің  сипаттамасы  көп
5. каскадтың  АЖС-ның  реальды  сипаттамасының  идеальды
сипаттамасынан  айырмашылығы

223. Күшейткіштердегі  оң  кері байланыс

1. регенерация  болады  және  оның  көптеген  қасиеттерін  төмендетеді. 
2. күшейтуді  тұрақтандырады
3. сигналдың  сызықты  және  сызықсыз  бұрмалануларын  азайтады
4. кіріс  және  шығыс  кернеулерінің  қажетті  мәндерін  қамтамасыз  етеді. 
5. күшейткіштің  динамикалық  диапазонын  жоғарылатады. 

224. Күшейткіште теріс  кері  байланысты  енгізген  кезде  көрсеткіштерінің 
жоғарылауы  қалай  жүзеге  асады:

1. күшейту коэффициентін төмендету
2. күшейту  коэффициентін  жоғарылату
3. күшейту  тұрақтылығын  төмендету
4. кіріс  және  шығыс  кедергі  мәндерін  төмендету
5. өткізу  жолағын  кеңейту

225. Параллельді  теріс кері байланыс:

1. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  төмендетеді
2. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  жоғарылатады  
3. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  төмендетеді
4. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады
5. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады  және  кіріс  кедергісін 
төмендетеді   

226. Тізбектелген теріс кері байланыс:

1. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  жоғарылатады
2. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  төмендетеді
3. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  төмендетеді
4. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады
5. күшейткіштің шығыс кедергісін жоғарылатады және кіріс кедергісін
төмендетеді

227. Кернеу бойынша теріс кері байланыс:

1. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  төмендетеді
2. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады
3. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады  және  кіріс  кедергісін 
төмендетеді 
4. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  жоғарылатады  
5. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  төмендетеді

228. Ток бойынша теріс кері байланыс :

1. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады
2. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  төмендетеді
3. күшейткіштің  шығыс  кедергісін  жоғарылатады  және  кіріс  кедергісін 
төмендетеді
4 күшейткіштің  кіріс  кедергісін  жоғарылатады  
5. күшейткіштің  кіріс  кедергісін  төмендетеді

229. Идеальды күшейткіштің шығысындағы шуылдар қуатының нақты 
күшейткіш шығысындағы шуыл қуатынан қанша есе айырмашылығы 
барын көрсететін мән  – бұл:

1. шум коэффициенті  
2. бөгеуілдре коэффиценті
3. бұрмалану коэффиценті
4. коэффициент усиления по мощности
5. коэффициент различимости

230. Кіріс тізбегі үшін кернеу бойынша берілу коэффиценті  , мұнда 
 – бұл:

1. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
2. сүзгінің берілу коэффиценті
3. сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті
4. сүзгінің қорек көзімен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті
5. сүзгінің тізбектелген каскадпен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті

231. Шығыс тізбегі үшін кернеу бойынша берілу коэффиценті , 
мұнда  – бұл:

1 сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті
2. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
3. сүзгінің берілу коэффиценті
4. сүзгінің қорек көзімен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті
5. сүзгінің тізбектелген каскадпен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті

232. Кіріс тізбектің төменде көрсетілгендердің қайсысы байланыс тізбек 
түрінен және антенна типінен қатты тәуелді?

1. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
2. сүзгінің берілу коэффиценті 
3. сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
4. сүзгінің қорек көзімен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
5. сүзгінің тізбектелген каскадпен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 

233. Кіріс тізбектің берілу коэффиценті контурмен антеннаның 
сыйымдылық байланысы кезінде,  кіріс тізбекті қайта құрастырған 
кезінде өзгереді:

1. айнымалы сыйымдылықты конденсатр 
2. индуктивтілік  
3. сүзгінің берілу коэффиценті 
4. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
5. сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті К2

234. Диапозон бойынша кіріс тізбектің резонанстық берілу 
коэфицентінің өзгеруі  негізінде өзгерумен анықталады:

1. сүзгінің антенамен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті К1
2. сүзгінің жүктемемен  байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
3. сүзгінің берілу коэффиценті 
4. сүзгінің қорек көзімен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 
5. сүзгінің тізбектелген каскадпен байланыс тізбігінің беріліс коэффициенті 

235. Байланыстың қандай түрі диапозонды жабылудың  аз коэфиценті 
кезінде қымбат емес қабылдағыштарда қолданылады?

1. антеннамен сыйымдылықтық байланыс 
2. антеннамен қойылмаған индуктивтілік байланыс 
3. антеннамен қойылған индуктивтілік байланыс 
4. ферриттік антеннамен кіріс тізбек
5. автотрансформаторлық байланыс

236.Антенналық тізбектің  резонанстық жиілігін таңдау үшін кіріс 
тізбектерінде ұзарту коэффиценті пайдаланылады :

1. -
2. -
3. -
4. -
5.- 

237. Коэффициент шума входной цепи совместно с УРЧ бірдей кіріс 
тізбегінің шум коэффиценті неден тәуелді:

1. келіспеу коэффицентері
2. қуат бойынша күшейту коэффиценті
3. УРЧ шум коэффиценті
4. кіріс тізбектің шум коэффиценті
5. байланыс тізбегінің түрі

238. Кіріс тізбек контурында антендік тізбектен және тізбектелген 
каскадтан комплекстік кедергі шығады,олардың активті құрастырушылары:

1. кіріс тізбек контурының төзімділігін өзгертеді
2. кіріс тізбек контурының бұзылуын шақырады
3. аз жаратпау
4.  генерация тербелісін шақырады
5.  резонанстық жилікті өзгертеді

239 Кіріс тізбек контурында антендік тізбектен және тізбектелген 
каскадтан комплекстік кедергі шығады,олардың реактивті құрастырушылары:

1. кіріс тізбек контурының бұзылуын шақырады
2. кіріс тізбек контурының төзімділігін өзгертеді
3. аз жаратпау
4. генерация тербелісін шақырады
5. резонанстық жилікті өзгертеді

240. Жиліктік және бөгеуілдер сигналдарындағы күшейту 
коэффиценттерінің қатынасы – бұл:

1. бір сигналды селективтілік
2. кеңістік селективтік
3. нақты селективтік
4. көп сигналды селективтік
5. айналық селективтілік

241. Электрлік тебелістерді күшейту үшін арналған құрлығы,олардың 
жиліктері 16 дан 20 000 Гц дейінгі аралықта жатады:

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

242. Қуатты күшейтудің жұмыс шарты мынаған байланысты:

1. жүктеменің сипаттамсы және оның тұрақтылығы
2. катодтық тізбек шамындағы токтың өзгеру сипаттамасы
3. ақырғы каскадтың берілген қуаты
4. активті элементтің жұмыс уақыты
5. кесу бұрышы

243. 180о кернеуде биіктігі және  фазалық ығысу бойынша екі бірдей
 күшейткіштер сұлбасы:

1. инверсттік
2. екі тактылы
3. теріс кері байланыспен
4. трансформаторлықпен
5. бөлінген жүктемемен

244. Күшейткіштің жұмысын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге 
жатпайтындар :
1. кіріс қуат
2. қуат немесе кернеу бойынша кешейту коэфиценті
3. динамикалық диапазон
4. КПД
5. кеүшеткішті көтеретін бұрмалану

245. Көп каскадты күшейткіштерде төменгі жиілікті бірінші каскадтар 
қызмет етеді:

1. кернеу күшеткіші
2. қуат күшеткіші
3. ток күшеткіш
4. КПД  күшеткіші
5. кіріс қуат

246. Көп каскадты күшейткітерде төиенгі жиліктің соңы – ақырғы немсе  
шығыстық  –  каскад қызмет етеді:

1. қуат күшеткіші
2. кернеу күшеткіші
3. ток күшеткіш
4. КПД  күшеткіші
5. сызықсыз бұрмаланудың азаюы

247. Анодтық тізбек шамының тоғы ақан кезде және торда кернеудің 
өзгерісі барлық ұзақтықта өзгереді,ал анодтық токтың тербелісі тордағы кернеу түрінің өзгерісін қайталайды,шамның жұмыс әстеу уақытты,аталады:

1. бірінші родтың тербелісі
2. екінші родтың тербелісі
3. үшінші родтың тербелісі
4. төртінші родтың тербелісі
5. бесінші родтың тербелісі

248. Анодтық тізбек шамының тоғы ақан кезде,торда кернеудің өзгеру 
периоды бірнеше бөлікте өзгереді,ал анодтық токтың тербелісі кесу бұрышымен импльюстер түріне ие шамның жұмыс уақыты:

1. екінші родтың тербелісі
2. бірінші родтың тербелісі
3. үшінші родтың тербелісі
4. төртінші родтың тербелісі
5. бесінші родтың тербелісі 

249. Кең жолақты күшейткіштерде жүктеие кедергісінің азаюы кезінде 
кернеу боынша күшейту коэффиценті қалай өзгереді ?

1. азаяды
2. өседі
3. жүктеме кедергісіне тәуелді емес
4. кіріс кедергіге тәуелді
5. комплекстік кедергіге тәуелді

250. Кесу тоғының бұрышы деп нені айтамыз:

1.ток өтетін кездегі гармоникалық тербелістің жарты периоды 
2. ток векторлары арасындағы бұрыш және сыймдылықтағы кернеу
3. ток векторлары арасындағы бұрыш және индуктивті кернеу
4. ток векторлары арасындағы бұрыш және кедергідегі  кернеу
5. бастапқы сигнал фазасы

251. Жиіліктік детекторлары болады: 

1. біртактілі және балансты 
2. біртактілі және екітактілі
3. балансты және сақиналық
4. сақиналық және көпірлік
5. көпірлік және баланстық

252. жиілерді детекторларда өзгертумен амплитуда өзгертуіне жиілік 
ауулары ЧМ - тербелу қайта құрылады :

1. берекесі кетілген салыстырмалы - жиіліктерге АЧМ - тербелуге 
жақсы естілетін келесі детективтендірумен АД
2. АМ - тербелуге , қайсының тербелу жиіліктері өзгертумен 
амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
3. АФМ - тербелуге , қайсының тербелу жиіліктері өзгертумен 
амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
4. АФМ - тербелуге , қайсының тербелу жиіліктері өзгертумен фаза 
сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД
5. фазо - жиілікті тербелуге келесі жиілікті детективтендірумен

253. ЧД-пен теңдіктік детективтендіру мінездемесі өзара нұсқалармен :

1. практикалық симметриялы
2. сызықты
3. сызықсыз
4. симметриялық емес
5. қисық сынған

254. Импульсті жиілікті детектор келесі қасиеттерге ие:

1. амплитудалық шектеуге
2. амплитудалық детекторға
3. амплитудалық демодуляторға
4. амплитудалық түрлендіргішке
5. амплитудалық түзеткішке

255. Фазалық детектірлеу орындалады:

1. параметрлік арқасында , қайсыда сигнал қайнарымен синхронды 
тіреу күштену қайнары тиісті болу
2. модуляция басқа түрімен тербелуге ұзындық жүйеге ЧМ – тербелу
 өзгертуі арқасында өзгертілген тербелу келесі детективтендіруімен инерциясыздың әсерінен
3. немесе - жүйе оқтын-оқтын алмастырылған параметрлерімен 
ұзындық жүйе арқасында
4. модуляция басқа түрімен тербелуге ұзындық жүйе арқасында
5. инерциясыз сызықсыз тізбек арқасында

256. Фазалық детектордың детектірлік сипаттама формасы мына 
қатынасқа тәуелді:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

257. Фазалық детектордың детектірлік сипаттама формасы 
косинусоидаға жақын келесі жағдайда:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

258. Фазалық детектордың детектірлік сипаттама формасы циклоидаға 
жақын келесі жағдайда:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

259.  күшейту коэффициентінің режимдік регулировкасы пайда 
болады:

1. Күшейткішті элемент тіп-тік өзгертуі УЭға қызметтен алу өзгертуі 
жанында 
2. эквивалентті контур кедергісінің өзгеруімен 
3. жолақты өткізу күшейткіштерінің өзгеруімен 
4. хабар күшейткішінің коэффициент өзгеруімен
5. шығыс кернеуінің өзгеруімен

260. Режимді регулировканың кемшілігі:

1. УЭ-ға қызметтен алу өзгертуімен тіп-тік басқа маңызды өзгереді 
және биполярлық транзистор қалған параметрлері
2. радио-жиіліктің тербеліс генерациясы
3. үлкен подверженность тұрақтылықты бұзатын факторлардың 
әрекетіне
4. жөнге салу мінездеме алу мүмкіншіліксіздігі
5. шығыс кернеуінің кішіреюі

261. К0 күшейту коэффициентінің режимдік регулировкасы пайда 
болады:

1. күшейткіш өткізу жолақ өзгертуі өзгертумен нұсқа эквиваленттік 
кедергілері радио-жиіліктің тербеліс генерациясы
2. радио-жиіліктің тербеліс генерациясы
3. үлкен подверженность тұрақтылықты бұзатын факторлардың 
әрекетіне
4. жөнге салу мінездеме алу мүмкіншіліксіздігі
5. шығыс кернеуінің кішіреюі

262. К0 жөнге салу тәсілі жанында күштену күшейткіш нұсқасынан 
тапсыру жөнге салынатын коэффициентімен бөлгішке береді ме?

1. аттенюаторлық басқару
2. режимдік басқару
3. араласты басқару 
4. бағдарламалық басқару
5. тезәрекеттік басқару

263.  жөнге салуға бәсендеткіш жанында бөлгіш кім, не ретінде 
тапсыру жөнге салынатын коэффициентімен қолданылмайды :

1. автотрасформаторлық бөлгіштер
2. варикаптағы сиымдылықтық бөлгіштер
3. диодтық бөлгіштер
4. көпірлік сұлбалар
5. өрістік транзистордағы бөлгіштер

264. АРУ үшін тізбекті құрайды, ол келесілерден тұрады:
1. детектордан және фильтрдан
2. демодулятордан және фильтрдан
3. күшейткіштен және фильтрдан
4. бөлгіштен жәнефильтрдан
5. көбейткіштен және фильтрдан

265. Тұрақты күшейту сүйемелдеуіне арналған УПЧ шығуында, 
қажеттілік үшін қабылдағыш шығатын құрылғыларының нормалы жұмыстары, келесі үшін арналған :

1. автоматты күшейту басқаруы
2. жиілікті автоматты басқару
3. басқарудың оптикалық әдістері
4. басқарудың магниттік әдістері
5. басқарудың электромеханикалық әдістері

266. РПУ кірісінде максималды кернеу кезінде  система АРУ келесіні 
қамтамасыз етуі қажет:

1. минималды коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
2. максималды коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
3. стабильді коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
4. максималды коэффициент хабары радиотракт қабылдағышында
5. минималды коэффициент хабары радиотракт қабылдағышында

267. РПУ кірісінде минималды кернеу кезінде  система АРУ келесіні 
қамтамасыз етуі қажет:

1. минималды коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
2. максималды коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
3. стабильді коэффициент күшейткіші радиотракт қабылдағышында
4. максималды коэффициент хабары радиотракт қабылдағышында
5. минималды коэффициент хабары радиотракт қабылдағышында

268. АРУ есебі –

1. радиотракт РПУ ді кіріс сигналының деңгейінен радиотракт күшейткішін өзгерту
2. автоматты гетеродин жиілікті системасын пайдлану
3. УРЧ шығысындағы кедергісін күшейту
4. УНЧ шығысындағы кедергісін күшейту
5. АПЧ гетеродин системасын күшейту

269. Жөнге салынатын беру тәсілінің тәуелділігінде күштенулер – 
байқалады :
1. тік және араласқан
2. бағдарламалық, тезәрекетті және импульсті
3. шумды және шумсыз
4. кері және тікті
5. балансты және симметриялық емес

270. Жасауға арналған құрылғы - қолданылады , жөнге салулар 
күштену қамтамасыз етуші , пропорционалды радиотракте сигнал амплитудасына мына құрылғымен келеді:

1. детектор
2. демодулятор
3. фильтр
4. преселектор
5. түрлендіргіш

271. Жөнге салынатын күшейткіш шығуында жөнге салу қандай – 
күштенуіне күштенуден алады?

1. кері жағдайда
2. тік жағдайда
3. аралас жағдайда
4. тезәрекеттілік жағдайда
5. бағдарламалық жағдайда

272. Қандай - күштенуге жөнге салынатын күшейткіш кіруінен не- түседі 
ме?

1. кері жағдайда
2. тік жағдайда
3. аралас жағдайда
4. тезәрекеттілік жағдайда
5. бағдарламалық жағдайда

273. Кері тұрақтылық қандай - орынды қолданылады және мінездеме 
алу мүмкіншілігі- ?

1. кері жағдайда
2. тік жағдайда
3. аралас жағдайда
4. тезәрекеттілік жағдайда
5. бағдарламалық жағдайда

274. Күшті сигналдардың қабылдағыштарында радиоимпульстердің 
детектор және пикті детектор қажетті:

1. АРУ үшін және сигналды өңдеу үшін
2. АРУ үшін
3. сигналды өңдеу үшін
4. перегрузкадан қорғану үшін
5. басқаруды күшейту үшін

275. Кіріс күштену өзгертуі жанында апериодикалық немесе тербелмелі 
өтетін процес жүйеге - көрінеді , сигнал нормалы қабылдауы бұзады :

1. Керінің - инерциялық элементтердің басқарудың бары
2. Басқаруға - босағалық қасиеттердің беруі
3. күшейту коэффициентінің үлкеюі 
4. Басқарудың күшеюі
5. перегрузка

276. Тек детектордан және фильтрдан тұратын АРУ аталады: 

1. қарапайым
2. тік
3. кері
4. аралас
5. симметриялық

277. АПЧ есебі :

1. радиотракт РПУ ді кіріс сигналының деңгейінен радиотракт күшейткішін өзгерту
2. автоматты гетеродин жиілікті системасын пайдлану
3. УРЧ шығысындағы кедергісін күшейту
4. УНЧ шығысындағы кедергісін күшейту
5. АПЧ гетеродин системасын күшейту

278. АПЧ үшін арнайы тізбек жүреді, ол:

1. демодулятор, фильтр, жиіліг реттегіш
2. күшейткіш, фильтр, жиілікті басқару
3. бөлгіш, фильтр, жиілікті басқару
4. көбейткіштен, фильтр, жиілікті басқару
5. демодулятор, фильтр, жиілікті басқару.

279. АРУ системасында кернеудің тоқтап қалуы қолданылады:

1. АРУ ға - босағалық қасиеттердің беруіне арналған
2. Жөнге салу тереңдік күшейтуі
3.АРУ ға - инерциялылық беруіне арналған
4. күшейту коэффициентінің үлкеюі
5. перегрузкадан қорғану үшін 

280. АРУ системасында төменгі жиілікті фильтрлер қолданылады:

1. АРУ ға- инерциялылық беруіне арналған
2. АРУ ға - босағалық қасиеттердің беруіне арналған
3. Жөнге салу тереңдік күшейтуі
4. күшейту коэффициентінің үлкеюі
5. перегрузкадан қорғану үшін 

281. Басқаруға арналған келесі әдістерді реттеушілермен элементтермен 
- қолданылады :

1. автоматты күшейту басқаруы
2. жиілікті автоматты басқару
3. басқарудың механикалық әдістері
4. басқарудың магниттік әдістері
5. басқарудың электромеханикалық әдістері

282. Жоғарғы жиіліктегі АРУ блогына келесі құрылғылардың 
қатынасы бар:

1. УВЧ, ПЧ, УПЧ
2. ВЦ, АФУ
3. Д, УНЧ
4. УНЧ, ОУ
5. СМ, Г

283. Уақытша сұрыптаушылық АУ - сұрыптау күрілдеуікке қосумен 
күштілердің - жүзеге асады , - келесі күшпен , аталады :

1. стробоимпульсті
2. басқарушы кернеуімен
3. шығыс сигнал кернеуімен
4. кіріс сигнал кернеуімен
5. сканерлік шығыс кернеуімен

284. АПЧ системасы қажет:

1.Тербелулердің жиілігі, тапсырма беретін генератормен 
генерацияланатындардың хабарлағыштың, тұрақтылықты бұзатын факторлардың ықпалын жасауына душар болған
2. АРУ тізбегіне инерттілікті беру үшін
3. АРУ тізбегіне қасиеттерді беру үшін
4. күшейтуге арналған жөнге салу тереңдіктері үшін
5. перегрузкадан қорғану үшін 

285. АПЧ фазалық системасы:

1.Тіреу тербелу фазасының сигнал тербелулерінің фаза  айырмашылығы
2. Сигнал жиілік аууы ЧД өтетін жиіліктері
3. ПЧ номинал мағынасына жиілік аууы
4. Өтетін жиілік аууы номиналдық
5. Гетеродин жолақ өзгертуі

286. Басқарушы элементтер реттеуші күштену әрекеті астында , АПЧ 
генерациялары жиілік өзгеретін, бөліседі :

1. электрондық
2. механикалық
3. электромеханикалық
4. магниттік
5. оптикалық

287. АПЧ системасының орнықтылығы келесі:

1. Өзін өзі еліктіру жоқ болуы
2. Өзін өзі еліктірудің бар болуы
3. АПЧ системасының инерттілігі
4. перегрузкадан қорғану үшін
5. бөгеттен қорғану үшін

288. АПЧ системасының тұрақсыздығы болып  келесі табылады:

1. Өзін өзі еліктіру жоқ болуы
2. Өзін өзі еліктірудің бар болуы
3. АПЧ системасының инерттілігі
4. перегрузкадан қорғану үшін
5. бөгеттен қорғану үшін

289. АПЧ еліктіру басталады:

1. жиілік кездейсоқ өзгертулері ( генераторды , сигналдың , немесе ПЧ ), 
ЧД шығуында күштенулер көріну шамданған
2. АПЧ системасының инерттілігінен
3. энергияның көп қажеттілігінен 
4. гетеродина жолағының өзгеруінен бастап.
5 системаны перегрузкалағаннан кейін

290. Преселектор өзіне қосады:

1. ВЦ, МШУ, УРЧ
2. антенаны, ВЦ
3. жиіліктің түрлендіргішін
4. УПЧ және демодулятор
5. ВЦ и УПЧ

291. Приемнің көрші каналы – ол:

1. фильтрленген преселектором және сәйкес келетін аралық жиілік 
2. канал, арнайы каналға қосылады
3. канал, fГ жиілігіне сәйкес келетін 
4. канал, аралық жиілікке жақын келетін 
5. айналық канал

292. Айналық прием каналы қалыптасады:

1. жиілікті ішкі бөгеттен . 
2. преселектордағы ішкі бөгеттен   
3.   жиілігіне сәйкес келетін көрші каналдармен
4. хабардың жоғарғы төзімділігінен
5. контурдың төзімділігінен 

293. Қалай жиілікке кері пропорционалды кемеді қайсы шуылдардың 
НЧ түрлері аталады :

1. шумдардың артықтығынан
2. бөлшекті шумдармен
3. бөгеттермен
4. жылу шумдарымен
5. шумды корреляциясымен

294. Хабарда варикап не үшін қолданылды?

1. электронды жиілікті құру үшін
2. механикалық жиілікті құру үшін
3. статикалық жиілікті құру үшін
4. индуктивті жиілікті құру үшін
5. сиымдылықты жиілікті құру үшін

295. Теңдіктік жиілерді детекторларда үшін сигнал жиіліктері 
өзгертулер таныс қадағалайды:

1. детекторленген кернеу белгісі
2. кіріс кернеуінің белгісі
3. кіріс тоғының белгісі
4. шығыс тоғының белгісі
5. шығыс тоғының және кернеуінің белгісі

296. Айналы канал жиілігі – қабылдағышта келесі формуламен 
анықталады :

1. 
2. 
3.
4.
5.

297. Немен айналы каналмен бөгетті әлін кетіруге болады ?

1. Амплитуданың кіріс сигналының коэффициентін үлкейту
2. Детекторлық тізбекті пайдалану
3. АРУ тізбегімен
4. Жиілікті үлкейту
5. УПЧ коэффициентін үлкейту 

298. Сигналдардың жиілік өзгертуінен кейін радиостанция сигнал 
аралық жиілігі қай кезде бірдей болады:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

299. Әлсірету іріктеу айналы каналмен қабілеттілік - қабылдағышты 
мінездеме береді :

1. айналы станцияның сигналы
2. көрші канал арқылы сигнал
3. пайдалы сигнал
4. сызықсыз бөгеттегі сигнал
5. сызықты бөгеттегі сигнал

300. Оның іріктеуі мінездеме береді қабілеттілік - қабылдағыш кедергі 
болған станциялардың жиілігімен көршілес сигналдарды әлсірету:
1. айналы станцияның сигналы
2. көрші канал арқылы сигнал
3. пайдалы сигнал
4. сызықсыз бөгеттегі сигнал
5. сызықты бөгеттегі сигнал