$$$ 1
 Указать структурную схему радиопередающего устройства РРЛ с частотным разделением каналов
$$$ 2
 Указать структурную схему радиопередающего устройства с амплитудной модуляцией, небольшой мощности
$$$ 3

 Указать схему вещательного радиопередающего устройства с частотной модуляцией
$$$ 4
 Указать упрощенную структурную схему радиопередающего устройства с однополосной  модуляцией
$$$ 5
 Указать структурную схему радиопередающего устройства с амплитудной модуляцией по методу Догерти
$$$ 6
 Указать спектр сигнала с импульсной модуляцией
$$$ 7
 Указать спектр сигнала с амплитудной модуляцией
$$$ 8
 Указать спектр сигнала с однополосной  модуляцией

$$$ 9
 Указать спектр сигнала с частотной  модуляцией
$$$ 10
 Указать спектр ТВ сигнала
$$$ 11
 В какой частотной области не проявляются инерционные свойства транзистора ?
$$$ 12
 В какой частотной области расчет режима ведут по статистической ВАХ ?

$$$ 13
 В какой частотной области расчет ведут по эквивалентной схеме ?
$$$ 14
 В какой частотной области транзистор работает по схеме с ОЭ в граничном режиме ?
$$$ 15
 В какой частотной области транзистор необходимо включать по схеме с ОБ ?
$$$ 16
 На какой частоте проявляются инерционные свойства лампового генератора с внешним возбуждением ?

$$$ 17
 Указать  область насыщения транзистора
$$$ 18
 Указать область, где коэффициент передачи по мощности транзистора максимален
$$$ 19
 Указать область инверсии транзистора
$$$ 20
 Указать область отсечки транзистора

$$$ 21
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с параллельным питанием анодной и сеточной цепей
$$$ 22
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с последовательным питанием анодной и сеточной цепей
$$$ 23
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с последовательным питанием анодной цепи и параллельным питанием сеточной цепи

$$$ 24
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с последовательным питанием анодной цепи и общей сеткой
$$$ 25
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с параллельным питанием анодной цепи и общей сеткой
$$$ 26
 Указать формулу для расчета напряжения возбуждения генератора с внешним возбуждением

$$$ 27
 Указать формулу для расчета коэффициента использования анодного напряжения генератора с внешним возбуждением

$$$ 28
 Указать формулу для расчета напряжения смещения генератора с внешним возбуждением

 $$$ 29
 Указать формулу для расчета мощности возбуждения генератора с внешним возбуждением

$$$ 30
 Указать формулу для расчета КПД

$$$ 31
 Указать схему генератора с внешним возбуждением ОВЧ двусторонней конструкции

$$$ 32
 Указать схему генератора с внешним возбуждением ОВЧ односторонней конструкции
$$$ 33
 Указать схему пролетного клистрона
$$$ 34
 Указать схему усилительной ЛБВ типа "О"

$$$ 35
 Указать схему усилительной ЛБВ типа "М"
$$$ 36
 Указать схему лампового генератора с внешним возбуждением, в метровом и дециметровом  диапазоне
$$$ 37
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с КПД равным 0,81
$$$ 38
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с КПД близким к 1

$$$ 39
 Указать схему генератора с внешним возбуждением в бигармоническом режиме
$$$ 40
 Указать схему генератора с внешним возбуждением диапазона средних и высоких частот с КПД меньше 0,75
$$$ 41
 Какая длина отрезка l1?
$$$ 42
 Какая длина отрезка l2?

$$$ 43
 Какая длина отрезка l3?
$$$ 44
 Какая длина отрезка l4?
$$$ 45
 Какая длина отрезков линий моста l1?
$$$ 46
Сдвиг фаз в мосте составляет 

$$$ 47
 Является мост синфазным, противофазным или квадратурным?
$$$ 48
 Указать схему, позволяющую получить смещение за счет постоянной составляющей базового и эмиттерного токов
$$$ 49
 Указать схему, позволяющую получить отпирающее или запирающее смещение
$$$ 50
 Указать схему, позволяющую получить смещение за счет постоянной составляющей базового тока

$$$ 51
 Указать схему, позволяющую получить смещение за счет контактной разности потенциалов
$$$ 52
 Указать схему, позволяющую получить смещение за счет источника коллекторного напряжения
$$$ 53
 Указать схему усилителя с распределенным усилением
$$$ 54
 Указать схему параллельного включения АЭ

$$$ 55
 Указать схему последовательного включения АЭ
$$$ 56
 Указать схему сложения мощности в общем контуре
$$$ 57
 Указать схему сложения мощности в пространстве
$$$ 58
 Указать схему транзисторного генератора с внешним возбуждением ОВЧ с общим эмиттером

$$$ 59
 Указать схему транзисторного генератора с внешним возбуждением ОВЧ с общей базой
$$$ 60
 Указать схему варакторного умножителя частоты
$$$ 61
 Указать схему усилителя  на пролетном клистроне
$$$ 62
 Указать схему  усилителя на лампе бегущей волны 

$$$ 63
 Указать эквивалентную схему мощного БП транзистора в области НЧ
$$$ 64
 Указать эквивалентную схему, поясняющую базовую коррекцию
$$$ 65
 Указать эквивалентную схему мощного БП транзистора с открытым эмиттерным переходом
$$$ 66
 Указать общую эквивалентную схему мощного БП транзистора

$$$ 67
 Указать эквивалентную схему мощного БП транзистора с базовой коррекцией
$$$ 68
 Указать схему базового модулятора амплитудной модуляции
$$$ 69
 Указать схему коллекторного модулятора амплитудной модуляции 
$$$ 70
 Указать схему ФМ модулятора
$$$ 71
 Указать схему модулятора частотной  модуляции 
$$$ 72
 Указать схему балансного модулятора
$$$ 73
 Указать осциллограмму генератора с внешним возбуждением в ключевом режиме класса "Е"
$$$ 74
 Указать осциллограмму транзисторного генератора с внешним возбуждением без учета инерционных явлений
$$$ 75
 Указать осциллограмму варакторного умножителя частоты
$$$ 76
 Указать осциллограмму транзисторного генератора с внешним возбуждением при возбуждении гармоническим током
$$$ 77
 Указать осциллограмму лампового генератора с внешним возбуждением (класс С)
$$$ 78
 Указать схему генератора с внешним возбуждением, возбуждаемую гармоническим током

$$$ 79
 Указать схему широкополосного генератора с внешним возбуждением ( не УРУ)
$$$ 80
 Указать схему генератора с внешним возбуждением, возбуждаемую гармоническим напряжением
$$$ 81
 Указать схему УРУ
$$$ 82
 Указать схему стабилизации частоты при частотной  модуляции

$$$ 83
 Указать схему модулятора амплитудной модуляции (режим "В" с подмодуляцией)

 $$$ 84
Указать схему  модулятора в ключевом режиме амплитудной модуляции
$$$ 85
 Указать схему сеточного модулятора амплитудной модуляции 
$$$ 86
 Указать схему однополосного модулятора

$$$ 87
 Указать схему АГ с кварцем между коллектором и базой
$$$ 88
 Указать схему АГ с кварцем в цепи положительной обратной связи
$$$ 89
 Указать схему АГ Батлера
$$$ 90
 Указать схему АГ с кварцем в цепи отрицательной обратной связи

$$$ 91
 Указать схему АГ с кварцем в контуре
$$$ 92
 Указать схему простого синтезатора частоты с ДсПКД
$$$ 93
 Указать схему синтезатора частоты с "вычитанием" ошибки
$$$ 94
 Указать схему синтезатора частоты с использованием генератора гармоник

$$$ 95
 Указать схему синтезатора частоты с идентичными декадами
$$$ 96
 Указать схему синтезатора частоты с ДсПКД с дополнительным делителем
$$$ 97
 Указать осциллограммы, соответствующие перенапряженному режиму
$$$ 98
 Указать осциллограммы, соответствующие критическому режиму

$$$ 99
 Указать осциллограммы, соответствующие недонапряженному режиму
$$$ 100
 Указать осциллограммы, соответствующие углу отсечки 180 градусов
$$$ 101
 Указать динамическую характеристику, где угол отсечки равен 90 градусов
$$$ 102
 Указать динамическую характеристику, где Ua > Ea

$$$ 103
 Указать динамическую характеристику, где Ua < Ea
$$$ 104
 Указать динамическую характеристику, где угол отсечки меньше 90 градусов
$$$ 105
 Указать выходную характеристику триода
$$$ 106
 Указать переходную характеристику, где проницаемость и крутизна неизменны

$$$ 107
 Указать характеристику, где проницаемость примерно равна 0
$$$ 108
 Указать переходную характеристику триода
$$$ 109
 Указать переходную характеристику тетрода
$$$ 110
 Указать статическую выходную характеристику биполярного транзистора

$$$ 111
 Указать статическую переходную характеристику электронной лампы
$$$ 112
 Указать статическую переходную характеристику биполярного транзистора
$$$ 113
 Указать зависимость коэффициента передачи по мощности от нагрузки
$$$ 114
 Указать зависимость колебательного напряжения на аноде от сопротивления нагрузки

$$$ 115
 Указать зависимость колебательной мощности генератора с внешним возбуждением
$$$ 116
 Указать зависимость мощности выделяемой в виде тепла на аноде (коллекторе)
$$$ 117
 Указать зависимость для КПД генератора с внешним возбуждением без учета потерь в контуре
$$$ 118
 Указать зависимость для КПД контура генератора с внешним возбуждением
$$$ 119
 Указать зависимость для КПД генератора с внешним возбуждением с учетом потерь в контуре
$$$ 120
 Указать зависимость для коэффициента первой гармоники , который при 180 градусах отсечки равен  0,5 

$$$ 121
 Указать зависимость для коэффициента третьей гармоники 

$$$ 122
 Указать зависимость коэффициента формы 
$$$ 123
 Указать зависимость для коэффициента первой гармоники, который при 180 градусах отсечки равен 1
 
$$$ 124
 Указать зависимость для коэффициента постоянной составляющей 
$$$ 125
 Указать цепь согласования, где R1 > R2
$$$ 126
 Указать цепь согласования, где R2 > R1
$$$ 127
 Указать цепь согласования - фильтр Кауэра
$$$ 128
 Указать цепь согласования - фильтр Чебышева
$$$ 129
 Указать цепь согласования при работе на укороченную антенну

$$$ 130
 Указать схему магнитного импульсного модулятора
$$$ 131
 Указать схему импульсного модулятора с "жесткой" лампой
$$$ 132
 Указать схему импульсного модулятора с "мягкой" лампой
$$$ 133
 Указать схему модулятора частотной телеграфии

$$$ 134
 Указать схему модулятора амплитудной телеграфии
$$$ 135
 Указать схему выбора величины связи с фидером антенны
$$$ 136
 Указать фрагмент схемы УБС (устройства блокировки и сигнализации)
$$$ 137
 Указать схему автоматической настройки контуров (грубой настройки)

$$$ 138
 Указать схему автоматического управления переключателями возбудителя
$$$ 139
 Указать схему автоматической настройки контуров (точной настройки)
$$$ 140
 Указать схему амплитудной модуляции смещением
$$$ 141
 Указать схему амплитудной модуляции изменением напряжения питания
$$$ 142
 Указать схему магнитного импульсного модулятора
$$$ 143
 Указать схему генератора с внешним возбуждением со смещением за счет источника коллекторного питания
$$$ 144
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с общей базой
$$$ 145
 Указать схему генератора с внешним возбуждением со смещением за счет постоянной составляющей базового тока
$$$ 146
 Указать схему генератора с внешним возбуждением со смещением за счет контактной разности потенциалов p-n перехода
$$$ 147
 Указать схему генератора с внешним возбуждением с последовательным включением активных элементов
$$$ 148
Указать диапазон высоких частот (ВЧ)
А) 3-30 к Гц
В) 30-300 к Гц
С) 300-3000 к Гц
D) 3000-30000 к Гц
Е) 30000-300000 к Гц

$$$  149
Указать диапазон сверхвысоких частот (СВЧ)
А) 0,03-0,3 ГГц
В) 0,3-3 ГГц
С) 3-30 ГГц
D) 30-300 ГГц
Е) 300-3000 ГГц

$$$ 150
Указать диапазон дециметровых волн
А) 0,03-0,3 ГГц
В) 0,3-3 ГГц
С) 3-30 ГГц
D) 30-300 ГГц
Е) 300-3000 ГГц

$$$ 151
Какие передатчики по классификации являются средней мощности ?
А) до 100 Вт
В) от100 Вт до 10 к Вт
С) от 10 к Вт до 100 к Вт
D) от 100 к Вт до 1000 к Вт
Е) свыше 1000 к Вт

$$$ 152
 Во сколько раз меньше ширина полосы, занимаемая однополосным сигналом по сравнению с АМ сигналом ?
А) 1,5
В) 2
С) 3
D) 3,5
Е) 4

$$$ 153
Где чаще проводится однополосная модуляция ?
А) в маломощных каскадах
В) в среднемощных 
С) в мощных каскадах
D) в оконечных каскадах 
Е) в выходной колебательной системе

$$$ 154
Для чего проводится фильтрация после балансного модулятора?
А) для подавления несущей
В) для подавления верхних гармоник
С) для подавления нежелательной боковой полосы и верхних гармоник 
D) для подавления несущей, нежелательной боковой полосы и верхних гармоник
Е) для подавления несущей и нежелательной боковой полосы

$$$ 155
Какой энергетический выигрыш при переходе от АМ и ОМ?
А) 25 дБ
В) 20 дБ
С) 15 дБ
D) 10 дБ
Е) 5 дБ

$$$ 156
Относительные амплитуды составляющих спектра  частотно-модулированного сигнала  пропорциональны функциям
А) Кауэра
В) Бесселя
С) Берга
D) Чебышева
Е) Петрова

$$$ 157
Индекс частотной модуляции равен
А) m=/F
B) m= /0
C) m= F
D) m= 0
E) m= F/0

$$$ 158
При каком индексе частотной модуляции составляющая  спектра с частотой  0 в модулированном сигнале может отсутствовать ?
А) 1,2
В) 2,1
С) 2,4
D) 4,1
Е) 4,2

$$$ 159
При увеличении частоты  модулирующего сигнала индекс частотной модуляции 
А)  увеличивается
В) уменьшается
С) Остается постоянным 
D) Остается постоянным до m=12.3  и далее увеличивается
Е) Остается постоянным до m=12,3 и далее уменьшается

$$$ 160
Где проводится угловая модуляция ?
А) в балансном модуляторе
В) в автогенераторе
С) в умножителе
D) в выходной колебательной системе
Е) в оконечном каскаде

$$$ 161
При передаче ТВ сигнала по стандарту СЕКАМ используется модуляция
А) амплитудная
В) амплитудная с частичным подавлением верхней боковой полосы
С) амплитудная с частичным подавлением нижней боковой полосы
D) частотная
Е) частотная с ограничением спектра до 8 МГц

$$$ 162
Цветовые поднесущие в стандарте СЕКАМ находятся на частотах
А) 0,75 МГц и 1,25 МГц
В) 1,25 МГц и 2,45 МГц
С) 2,45 МГц и 2,56 МГц
D) 2,5 МГц и 3,45 МГц
Е) 4,25 МГц и 4,6 МГц

$$$ 163
В каких каскадах осуществляется модуляция телевизионным сигналом ?
А) в мощных усилительных
В) в оконечном каскаде
С) в усилительных каскадах средней мощности
D) в усилительных каскадах малой мощности
Е) в умножительных каскадах

$$$ 164
При совместном усилении сигналов изображения и звука их соотношение составляет:
А) Риз/ Рзв =20/1
В) Риз/ Рзв =10/1
С) Риз/ Рзв =1/1
D) Риз/ Рзв =1/10
Е) Риз/ Рзв =1/20

$$$ 165
В каком режиме работают оконечные каскады на транзисторах в телевизионных радиопередатчиках ?
А)  А
В)  В
C)	C
D)	D
E)	E

$$$ 166
При передаче телевизионного сигнала с земли на спутник и со спутника на землю какая используется модуляция ?
А) амплитудная с частичным подавлением одной боковой полосы
В) однополосная
C)	Амплитудная
D)	Частотная
E)	Фазовая

$$$ 167
Какие блоки в телевизионных передатчиках служат для уменьшения специфических искажений –повторных изображений или многоконтурности ?
А) циркуляторы
В) фазовращатели
С) клистроны
D) умножители
Е) делители

$$$ 168
Промежуточная частота изображения составляет 
А) 23,75
В) 25,75
С) 32,75
D) 43,75
Е)52,75

$$$ 169
Мощность телевизионных ретрансляторов составляет
А) до 100 Вт
В) от 100 до 1000 Вт
С) от 1000Вт до 5000 Вт
D) от 5 кВт до 10 кВт
Е) от 10 к Вт и выше

$$$ 170
Какие схемы автогенераторов чаще всего используют ?
А) резистивная трехточка
В) активная трехточка с перемежением
С) пассивная трехточка
D) индуктивная трехточка
Е) емкостная  трехточка

$$$ 171
Чтобы уменьшить изменение реактивных параметров транзистора автогенератора при изменении постоянной составляющей тока коллектора включают сопротивление  между
А) коллектором и общим проводником
В) коллектором и источником питания
С) базой и общим проводником
D) базой и источником питания
Е) эммитером и общим проводником

$$$ 172
Частота основных колебаний кварцевого резонатора не выше
А) 5 МГц
В) 10 МГц
С) 20 МГц
D) 40 МГц
Е) 80 МГц

$$$ 173
Допустимый  уход частоты для серийных кварцевых резонаторов с частотой выше 800 кГц не должен превышать
А)  10-5
В)   10-6
С)  10-7
D)  10-8
Е)   10-9

$$$ 174
В осцилляторных схемах автогенераторов кварц используется как
А) емкость
В) индуктивность
С) сопротивление
D) последовательный контур
Е) параллельный контур

$$$ 175
Согласно какому критерию линейная автономная система с одним управляемым генератором устойчивая при разомкнутой петле, остается устойчивой и при замкнутой петле при определенных условиях?
А) Найквиста
В) Рауса
С) Гурвица
D) Михайлова
Е) Иванова

$$$ 176
Наиболее выгодным способом повышения устойчивости является
А) увеличение  проходных емкости  и индуктивности
В) увеличение блокировочных по цепи питания емкости и индуктивности
С) уменьшение проходных емкости и индуктивности
D) уменьшение  блокировочных по цепи питания емкости и индуктивности
Е) Увеличение проходных и блокировочных элементов

$$$ 177
Какая  схема включения лампового ГВВ является наиболее устойчивой ?
А) с общим анодом
В) с общим катодом
С) с общей сеткой
D) с общим анодом  многокаскадная
Е) с общим  катодом  многокаскадная

$$$ 178
Неустойчивость, вызванную только изменением энергоемких параметров, называют
А) паразитными колебаниями
В) автономной
С) неавтономной
D) параметрической
Е) электропитающей

$$$ 179
Главной причиной неустойчивости в ламповых и транзисторных ГВВ является
А) изменение энергоемких параметров
В) паразитные обратные связи
С) износ деталей
D) старение деталей
Е) изменение тепловых параметров

$$$ 180
Свойство непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени работы без учета технического обслуживания – это
А) ремонтнопригодность
В) долговечность
С) наработка
D) надежность
Е) безотказность

$$$ 181
Для радиовещательных телевизионных передатчиков  перерыв в работе расценивается как отказ, если отсутствовало излучение на рабочей  частоте более
А) 5 секунд
В) 20 секунд
С) 40 секунд
D) 1 минуты
Е) 5 минут

$$$ 182
Наименее надежными элементами в радиопередатчиках являются 
А) лампы
В) транзисторы
С) дроссели
D) конденсаторы
Е) резисторы

$$$ 183
Какай фактор снижает надежность радиопередатчика ?
А) облегчение рабочих режимов
В) резервирование
С) испытания и тренировка
D) переходные процессы
Е) организация техобслуживания и профилактики

$$$ 184
Какой фактор повышает восстанавливаемость радиопередатчика?
А) Выбор надежных элементов
B) Облегчение рабочих режимов
С) Испытания
D) Ремонтопригодность
Е) Герметизация
$$$ 185
На сколько процентов допускается увеличить мощность радиопередатчика с угловой модуляцией от разрешенной инспекцией электросвязи?
А) 5
B) 10
С) 20
D) 40
Е) 50
$$$ 186
На сколько процентов допускается увеличить мощность радиопередатчика с амплитудной модуляцией от разрешенной инспекцией электросвязи?
А) 5
B) 10
С) 20
D) 40
Е) 50

$$$ 187
С точки зрения перспектив развития радиопередающих устройств, что является более значимым?
А) Уменьшение уровня фона и шума
B) Уменьшение массогабаритных показателей
С) Повышение устойчивости
D) Повышение надежности
Е) Повышение КПД
$$$ 188
Какой режим работы является наиболее привлекательным и перспективным в модуляционных каскадах передатчиков с АМ?
А) А
B) В
С) АВ
D) С
Е) D
$$$ 189
Какие блоки обязательно присутствуют в структурной схеме передатчика РРЛ?
А) смеситель, умножитель, усилитель, делитель
B) модулятор, смеситель, умножитель, усилитель
С) усилитель, модулятор, смеситель, умножитель
D) усилитель, делитель, модулятор, смеситель
Е) умножитель, усилитель, делитель, модулятор
$$$ 190
В современных передатчиках диапазона СВЧ используют генераторные диоды как выходные каскады на частотах не менее
А) 100 МГц
B) 200 МГц
С) 500 МГц
D) 1 ГГц
Е) 2 ГГц
$$$ 191
Какой из генераторных диодов СВЧ с резким p-n переходом?
А) Туннельный
B) Ганна
С) Лавинно-пролетный
D) Резонансный
Е) Германиевый
$$$ 192
Какая гармоника подавляется в выходной колебательной системе большинства радиопередатчиков?
А) Нулевая
B) Первая
С) Вторая
D) Третья
Е) Все высшие, кроме нулевой

$$$ 193
Какова мощность передатчиков РРЛ тропосферной связи?
А) 10 Вт
B) 50 Вт
С) 100 Вт
D) 500 Вт
Е) 5000 Вт
$$$ 194
Какова мощность передатчиков РРЛ прямой видимости?
А) 10 Вт
B) 50 Вт
С) 100 Вт
D) 500 Вт
Е) 5000 Вт
$$$ 195
При проектировании передатчиков РРЛ и космической связи каковы значения унифицированных поднесущих частот в МГц?
А) 17, 35, 70
B) 35, 70, 140
С) 70, 140, 280
D) 140, 280, 520
Е) 280, 520, 1040
$$$ 196
В последнее время при использовании новых мощных полевых транзисторов как их включают?
А) С общим истоком
B) С общим стоком
С) С общим затвором
D) С общим эмиттером
Е) С общей базой
$$$ 197
Новые мощные усилительные полевые транзисторы с затвором Шотки изготавливают из
А) Германия
B) Кремния
С) Арсенида галлия
D) Арсенида индия
Е) Индия
$$$ 198
При суммировании  мощности в широкодиапазонной мостовой схеме сложения N генераторов по напряжению сопротивление нагрузки определяется:
А) Rнагр=RN/N
В) Rнагр=RN N
С) Rнагр= N/RN
D) Rнагр=RN/(1+N)
E) Rнагр=RN/(N-1)

$$$ 199
Какова выходная мощность современных возбудителей ?
А) 0,02 Вт
B) 0,1 Вт
С) 0,2 Вт
D) 1 Вт
Е) 2 Вт
$$$ 200
Каков средний коэффициент фильтрации П-контура выходной колебательной системы?
А) 5
B) 10
С) 20
D) 50
Е)100